[별표5]

항해통신장비 등에 대한 기준

구분	장비명	소방정(20톤 이상)			구조정 (5이상~ 20톤미만)	지휘정	구조보트 등 (5톤미만)
		1~3등급	4등급	5등급
항해 통신 설비	RADAR(ARPA)	●	●	●	●	●	○
	GPS(위성항법장치)	●	●	●	●	●	○
	자이로컴퍼스(GPS컴퍼스)	●	●	●	○	○
	마그네틱컴퍼스	●	●	●	●	●	○
	전자해도	●	○	○
	오토 파일럿 (NFU 포함)	●	○
	VHF-DSC	●	●	●	●	○	○
	UHF (소방무전)	●	●	●	●	○	○
	A.I.S.	●	●	●	●	○	○
	수심측정기	●	●	●	●	○
	V.D.R.	○	○	○	○	○
	위성통신용 전화	○	○
구명 설비	E.P.I.R.B.	●	●	●	○	○
	구명뗏목	●	●	●	○	○
	써치라이트	●	●	●	●	○	○
	적외선 카메라	●	●	●	●	●	○
기타 설비	경광등	●	●	●	●	○	○
	싸이렌	●	●	●	●	○	○
	CCTV	●	●	●	●	○
	크레인	●	●	●
	재난영상전송장치	○	○	○	○	○	○
소화 설비	소화기	●	●	●	○	○	○
	ISC 육상용	●	●	●	○
	소방펌프	●	●	●	○
	방수포	●	●	●	○
	슬라이딩 방수탑	○
	폼 소화장치	●	●	●
	줄사다리	●	●	●
	경량사다리	●	●	●	○
	라이트 라인	●	●	●	●	○	○
	드론	○	○	○	○	○
	대용량방사포	○
측정 장비	가스측정장비	●	●	●	○

● 필수장비 / ○ 선택장비