[별표13]

구분	장비명	정비사항		주기	비고
항해 장비	자이로컴파스	SENSITIVE ELEMENT		2~3년/2만Hr	메이커별 상이
		내부소제		2년
		모터,벨트,파워등 교환		6년
	마그네틱컴파스	자차수정		2년	특이사항 발생시
	전자해도	업데이트		상시
	AIS	업데이트		2.5년
	레이다	마그네트론교환	X-BAND	1000Hr
			S-BAND	4000Hr
	VHF	무선국검사		2년	전파진흥원
	EPIRB	배터리		5년	전파진흥원
		자동이탈장치		2년
갑판 장비	양묘기	기어박스		5년
		모터		5년
	닻 및 닻사슬	점검 및 검사		2.5년	정기&중간검사
	계류색	교환		1년	정기&중간검사
	크레인 및 데빗	와이어 교환		5년	SOLASlifedavit
		유압유 교환		1년
소방 장비	소방펌프	총분해		5년
	소방펌프엔진	총분해		7년	메이커별 상이
		윤활유교환		1년
		냉각수교환		1년
		냉각기소제		2.5년
		윤활유필터 교환		1년
		연료유필터 교환		1년
		흡기관필터 교환		1년
		V-BELT 교환		2.5년/4000Hr
		F.I.V 교환		2.5년/2000Hr
		T/C 분해 점검		5년
	방수포	밸브		2.5년	개방점검
	방수구	밸브		2.5년	개방점검
기관장비	주기관	총분해		7년	선박안전법 고속엔진
		윤활유교환		1년	메이커별 상이
		냉각수교환		1년
		냉각기소제		2.5년
		윤활유필터 교환		1년
		연료유필터 교환		1년
		흡기관필터 교환		1년
		V-BELT 교환		2.5년/4000Hr
		F.I.V 교환		2.5년/2000Hr
		T/C 분해 점검		5년
	발전기	총분해		7년	메이커별 상이
		윤활유교환		1년
		냉각수교환		1년
		냉각기소제		2.5년
		윤활유필터 교환		1년
		연료유필터 교환		1년
		흡기관필터 교환		1년
		V-BELT 교환		2.5년/4000Hr
		F.I.V 교환		2.5년/2000Hr
		T/C 분해 점검		5년
	추진축계	프로펠러 및 축발출		5년
		감속기 총분해		5년
	보일러	연소실 소제		1년
		주밸브 점검		5년
	모터류	총분해		5년
	펌프류	총분해		5년
	선외밸브	분해점검		5년
	전기설비	절연저항 및 효력시험		2.5년
안전장비	구명자켓	성능점검		2.5년
	구명환	성능점검		2.5년
	자기점화등	성능점검		1년
	구명뗏목	성능점검		1년	SOLAS규정
		자동이탈장치		2년
	소화기	성능점검		1년	SOLAS규정
		압력시험		10년
부잔교 시설	양묘기	기어박스		5년
		모터		5년
	닻 및 닻(싱커)사슬	점검 및 검사		5년
	싱커	점검 및 검사		15년
	전기설비	절연저항 및 효력시험		5년
	조절탑	와이어 교환		5년
		기어박스		5년
		모터		5년
		활차		5년

주요장비 정비 사항 및 주기

※ 메이커별 주기에 따라 변경운영 가능