[별지 제3호 서식]

■ 소방선박 운영관리 규정 [별지 제3호서식]
소방선박 일일점검부
소속:						선박명:
점검 구분	점검항목							점검내용			점검결과( 년)
											월일 단위
항해	외관		선박의 변형ㆍ파손					변형 및 파손부위 개소			개소
			선박 보호가드					변형 및 파손부위 개소			개소
			선박의 마크, 엠블러 부착물					변형 및 파손부위 개소			개소
			계류삭					파손부위 및 절단개소			개소
			구명뗏목(이탈장치 포함)					변형 및 파손부위 개소			개소
			E.P.I.R.B.					외관상태 및 이탈장치상태			가[ ] 부[ ]
			호종					보관상태 및 사용가능여부			가[ ] 부[ ]
			각종 해치커버					상태 점검			가[ ] 부[ ]
			수밀문					개폐여부 및 패킹상태			가[ ] 부[ ]
	작동		위성항법장치(G.P.S)					작동 및 전선체결			가[ ] 부[ ]
			자이로 컴퍼스					작동 및 오차			가[ ] 부[ ]
			전자해도(ECDIS)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			AUTO PILOT(조타기)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			NFU					작동상태			가[ ] 부[ ]
			VHF	VHF-DSC				작동상태			가[ ] 부[ ]
				TWO-WAY VHF				작동상태			가[ ] 부[ ]
			선박자동식별장치(A.I.S.)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			수심측정기(음향측심기)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			항해자료기록장치(V.D.R.)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			RADAR					작동상태			가[ ] 부[ ]
			UHF					작동상태			가[ ] 부[ ]
			마그네틱 컴파스					작동상태(오차확인)			가[ ] 부[ ]
			기적					작동상태 및 음향크기			가[ ] 부[ ]
			탐조등					작동상태 및 밝기			가[ ] 부[ ]
			CCTV					작동상태			가[ ] 부[ ]
			선내방송설비					작동상태			가[ ] 부[ ]
			음향수신장치					작동상태			가[ ] 부[ ]
			winches, windlass 또는 capstan					작동상태			가[ ] 부[ ]
			경광등, 싸이렌					작동상태 및 음향･밝기			가[ ] 부[ ]
			항해등					작동상태 및 미점등 개소			가[ ] 부[ ]
			구조보트					시동작동 및 배터리상태			가[ ] 부[ ]
기관	외관		폼 소화설비					약제량 및 배관확인			적[ ] 부[ ]
			ISC 육상용					보관상태 및 사용가능여부			적[ ] 부[ ]
			배터리					외관 및 배선			적[ ] 부[ ]
	동작		소방펌프(방수포함)					작동상태, 배관누수 및 연료 등			가[ ] 부[ ]
			MAIN ENGINE					작동상태, 배선체결 및 오일 등			가[ ] 부[ ]
			워터제트 또는 프로펠러					작동상태			가[ ] 부[ ]
			발전기					작동상태, 배선체결 및 오일 등			가[ ] 부[ ]
			화재감지기					작동상태			가[ ] 부[ ]
			G/S 펌프					작동상태			가[ ] 부[ ]
			에어컨					작동상태			가[ ] 부[ ]
			크레인					작동상태			가[ ] 부[ ]
	누유 및 누수		소방펌프					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			MAIN ENGINE					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			워터제트 또는 프로펠러					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			발전기					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			구조보트 추진기 또는 선외기					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			크레인					바닥 누유 및 누수
	기타		BILGE					빌지량에 따른 이상유무			적[ ] 부[ ]
			기관 주요배관 등					파손개소			개소
			콤프레셔					압력			㎏/㎠
전기	작동		육상전원연결상태					이상유무
			배전반
			밧데리 상태
							점검자
							관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항							조치사항			담당 공무원
		항목			내용
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]