[별지 제4호 서식]

■ 소방선박 운영관리 규정 [별지 제4호서식]
소방선박 주간점검부
소속:						선박명:
점검 구분	점검항목							점검내용			점검결과( 년)
											월일 단위
항해	구명설비		구명부환(로프 및 자기점화등)					외관상태 및 점화등 점등유무			적[ ] 부[ ]
			발연신호부					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			로켓낙하산화염신호					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			신호홍염					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			방수복(IMERSION SUIT)					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			E.P.I.R.B.					SELF-TEST 시행			적[ ] 부[ ]
								BATTERY 유효기간			적[ ] 부[ ]
								이탈장치 유효기간			적[ ] 부[ ]
			구명뗏목					고정장치 및 이탈장치 유효기간			적[ ] 부[ ]
	항해 통신 장비		자이로 컴퍼스					리피터 일치 및 오차			적[ ] 부[ ]
			AUTO PILOT(조타장치)					비상조타			적[ ] 부[ ]
			전자해도(ECDIS)					배선체결 및 백업			적[ ] 부[ ]
			VHF	VHF-DSC				배선체결			적[ ] 부[ ]
				TWO-WAY VHF				BATTERY 유효기간			적[ ] 부[ ]
			선박자동식별장치(A.I.S.)					송출테스트			적[ ] 부[ ]
			RADAR					안테나 상태(볼트, 너트)			적[ ] 부[ ]
								마그네트론 시간 확인			적[ ] 부[ ]
			마그네틱 컴파스					거울 및 전등확인			적[ ] 부[ ]
			winches, windlass 또는 capstan					클러치 고착여부			적[ ] 부[ ]
								브레이크라이닝 점검			적[ ] 부[ ]
								회전축 점검			적[ ] 부[ ]
								그리스 주입상태			적[ ] 부[ ]
	기타		수밀문					그리스 주입상태			적[ ] 부[ ]
			해치커버 및 롤러
기관	소방 시설		소방펌프					오일점검			적[ ] 부[ ]
			방수포					컨트롤러 그리스주입상태			적[ ] 부[ ]
			자위분무소화장치					파손개소			개소
			소화기					외관점검 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
	주기 및 보조 기기		MAIN ENGINE(좌)					게이지에 의한 오일량 이상 개소			개소
								배기가스 누출			유[ ] 무[ ]
								각종 온도 이상 개소			개소
								V-BELT 장력			적[ ] 부[ ]
								냉각수 확인			적[ ] 부[ ]
			발전기					게이지에 의한 오일량 이상 개소			개소
								전압 이상 개소			개소
								온도 이상 개소
								V-belt 장력확인
			유압계통					유압탱크 레벨확인			적[ ] 부[ ]
			필터류					각종 필터 불량개소			개소
			감속크러치					유량확인			적[ ] 부[ ]
			여과기					냉각수 등 라인점검			적[ ] 부[ ]
								오일필터 및 불로워망 점검			적[ ] 부[ ]
	기타		각종 모터 점검					배선, 밸트 상태 점검			적[ ] 부[ ]
								그리스 주입상태
							점검자
							관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항							조치사항			담당 공무원
		항목			내용
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]