■ 특별건설기술심의위원회 운영 및 시공 등 평가 훈령【별지 제4호 서식】

시설기준 검토서

건물명

실명1)

시설기준 상 시설명2)

설계

면적

면적기준

인원

기준

면적

산출근거3)

본청

사단장실

지휘관사무실

(소장)

200㎡

1

165㎡

	집무실	접견실	비서실	휴게실
기준면적	95㎡	29㎡	23㎡	18㎡
설계면적	120㎡	30㎡	30㎡	20㎡

중대

행정반

공용사무실

90㎡

10

87㎡

◾ 기준면적 : (10인×7.7㎡/인) + (회의공간10㎡) = 87

간부

숙소

미혼 간부

숙소

미혼

간부숙소

23㎡

1

23㎡

◾ 기준 세대수/ 설계 세대수 :

◾ 기준 수 산출

헬스장

체력단련실

45㎡

30

27㎡

◾ 기준면적 : 30인×0.9㎡/인 = 27

시설명

소요기준

미혼간부숙소

◾ 하사, 중·소위 정원의 100%, 간부 정원의 20%

기혼간부숙소

◾ 간부정원(대위이상 장교, 준사관, 중·상·원사)의 2%

공동주택

◾ 간부정원(대위이상 장교, 준사관, 중·상·원사)의 68%

◾ 평형별 입주기준(국방·군사 시설기준)

공급면적	24평형(80㎡)	28평형(93㎡)	32평형(106㎡)	38평형(126㎡)
동거가족 수	3인 이하 가족	4인 가족	5인 가족	6인 이상 가족

작성방법

1) 실제 사용하고 있는 시설명칭

2) 시설기준(3-30-10 건축바닥 면적기준)에서 사용하고 있는 시설명칭

3) 기준면적의 산출근거를 우선 산출한 뒤, 기준면적과 설계면적이 상이할 경우 설계면적의 산출근거 제시, 건축바닥 면적기준 상 실소요 항목인 경우 설계면적의 산출근거만 제시

※ 미혼․기혼 간부숙소 및 공동주택에 대한 산출근거에는 반드시 세대수 산출근거를 포함

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]