[별표 2] 최대개구부면적의 산출

구분

시험실의 구성도

비고

개략도

- 측면의 상단과 하단에서 50 ㎜ 이내에 동일 면적 및 형태의 개구부를 2개 이상 설치한다.

- 소화모형은 시험실의 중앙에 설치한다.

- 소화용구는 사용매뉴얼을 고려하여 설치한다.

- 소화약제량은 소화농도(밀도)를 적용한다.

최대허용누설면적

Amax = A × n

※ 최대허용누설면적(㎟) = 개구부의 면적(A, ㎟) × 개구부의 개수(n)

- 개구부의 면적(A)은 동일해야하며 개구부의 개수(n)는 2개 이상이어야 한다.

비고

1 : 개구부(㎟)

a : 시험실의 장변(㎜)

b : 시험실의 단변(㎜)

c : 이격거리(㎜, 50 ㎜ 이내)

H : 시험실의 높이(㎜)

A : 개구부의 면적(㎟)

V : 시험실의 체적(㎣, a × b × H)

Amax : 최대개구부면적(㎟)

n : 개구부의 개수