[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	•폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	•코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분 해	• 주요 부품별 분해 - 프론트브라켓, 리어브라켓, 아마추어, 마그네틱 스위치, 요크, 오버러닝 클러치 등	• 작업대 • 분해용 공구 - 육각 렌치, 소켓 렌치, 드라이버 세트, 임팩트 렌치 등 - 바이스 - 마그네틱 스위치 커링 장치
3	세 척	• 구성부품별 특성에 맞는 세척방법 구분 - 바렐세척: 볼트, 너트류 - 쇼트 세척: 브라켓류 - 세척: 전장부품류	• 세척공구 - 세척조, 세척붓, 세척유 등 • 세척 설비 - 바렐세척기 - 쇼트세척기 - 세척기
4	보수/조정	• 아마추어 - 내압테스트 - 정류자 부분 언더코팅 • 요크 - 열화 및 통정상태 점검 • 마그네틱 스위치 - P코일, H코일 열화상태 - 단선여부 • 오버러닝 클러치 - 내부 홈 마모 상태	• 단품 검사 기기 - 내전압/저항 테스터기 - 버니어 캘리퍼스 • 보수・조정기 - 글라인더, 브러쉬 - 인두기, 흡착기 - 선반
5	재조립	• 주요부품별 재조립 - 스토퍼, 스톱링, 오버러닝클러치, 아마추어, 요크, 프론트 브라켓 - 마그네틱 스위치, 레버, 레버플레이트 등	• 조립용 공구 - 고무망치, 육각 렌치, 소켓 렌치, 드라이버 세트, 임팩트 렌치 등 - 전용 지그 - 인두기, 무연납
6	최종 검사	• 성능검사 - 출력성능 시험	• 성능시험기
7	포장/출하	• 표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드)	• 포장상자 • 보관용 파레트

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.