[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	⦁폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 ⦁P/N별 분류, 기본정보 입력	⦁코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분 해	⦁주요 부품별 분해 - 커버 플레이트 - 압력판 - 레버 - 압축스프링 등	⦁분해용 공구 - 에어 임팩트 - 소켓 세트 - 스패너 세트
3	세 척	⦁샌딩 세척 - 커버플레이트 ⦁브러쉬 세척 - 압력판 - 레버 - 압축스프링	⦁샌딩 세척기
4	보수/조정	⦁커버 플레이트 - 외관 검사(크랙 유/무) ⦁압력판 - 압력판 접촉면 크랙 유/무 및 과마모 확인 ⦁압축 스프링 - 자유장 확인	⦁다이얼게이지, 마이크로메터 ⦁버니어캘리퍼스, 정반 ⦁선반
6	재조립	⦁주요 부품별 조립 - 압축스프링, 레버, 압력판, 커버 플레이트 등	⦁스프링 조립기 ⦁조립용 공구 - 에어 임팩트렌치, 소켓 세트 - 스패너 세트 등
7	최종 검사	⦁성능 검사 - 레버 높이 및 레버 상호간 높이차 성능	⦁클러치 커버 성능시험기
8	포장/출하	⦁표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드)	⦁포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.