[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	•폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	•코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분해	• 주요 부품별 분해 - 바이메탈 분해 - 팬 클러치 하우징 분해 - 각종 실(Seal) 및 핀(Pin) 류	• 작업대, 그라인더 • 임팩트 드라이버, 고무망치 • 전용 공구
3	세척	• 브러쉬 세척 - 각 부위 녹 제거 • 쇼트세척 - 하우징 외관 • 수세척 - 쇼트 후 하우징 외관	• 에어건, 공기압축기 • 세척 설비
4	보수/ 조정	• 오링(O-ring)의 이상 유무 검사 - 변형 및 마모 검사 • 팬 클러치 내부 이물질 유무검사 - 이물질이 혼입된 경우 별도세척 • 실리콘유 보충 - 부족한 실리콘유를 보충	• 검사용 확대경 • 실리콘유 주입기
5	재조립	<주요 부품별 조립> • 오링 재조립 • 바이메탈 재조립 - 애폭시를 사용하여 결합 • 팬 클러치 재조립 - 상하 하우징 결합	• 항온 챔버(바이메탈 세팅용) • 작업대, 에폭시 수지 • 임팩트 드라이버, 고무망치 • 전동 체결 공구 • 전용 공구
6	최종 검사	• 누유 검사 - 조립완료 후 일정 시간 경과 후 누유 여부를 확인 • 작동 검사 - 수작업으로 팬의 회전 작동 이상 유무를 검사	• 누유검사 및 작동 검사 확인 • 기본 성능 시험기
7	포장/ 출하	•표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드)	• 포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.