[별표 3]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

가. 일반공기청정기

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 제품 사용자로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	•코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분해	• 주요 부품별 분해	• 작업대 • 분해용 공구
3	세척	• 스팀/건식/에어 세척 or 교체 - 내/외장부품 등	• 작업대 • 분해용 공구 • 세척용액 • 세척도구 -스팀/에어/건식 세척기 • 작업지그
4	검사/보수	• 신품교체 - 필터류 및 훼손/오염부품 등 • 외관, 작동 검사	• 작업대 • TEST 설비 • 조립용 공구
5	조정/재조립	• 성능/내구성 검사 • 관련데이터 전산관리	• 절연저항계 • 내전압시험기
6	포장/ 출하	• 표시사항	• 포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.

나. 가습공기청정기

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 제품 사용자로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	•코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분해	• 주요 부품별 분해	• 작업대 • 분해용 공구
3	세척	• 스팀/건식/에어 세척 or 교체 - 내/외장부품 등	• 작업대 • 분해용 공구 • 세척용액 • 세척도구 -스팀/에어/건식 세척기 • 작업지그
4	검사/보수	• 신품교체 - 필터류 및 훼손/오염부품 등 • 외관, 작동 검사	• 작업대 • TEST 설비 • 조립용 공구
5	조정/재조립	• 성능/내구성 검사 • 관련데이터 전산관리	• 절연저항계 • 내전압시험기
6	포장/ 출하	• 표시사항	• 포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.