[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 렌탈완료제품, 반납제품 회수 또는 코어 판매업자로부터 회수 • 분류, 기본정보 입력	• 코어 보관용 설비
2	분해	• 주요 부품별 분해 - 양면자동원고급지장치 - 용지급지장치 - 사용자 조작장치 - 커버류류 등	• 작업대 • 분해 부품 보관 상사 • 분해 전용 공구 - 전동 드라이버 - 토크 드라이버
3	세척	• 물 세척 - 오염물질(먼지, 토너 찌거기 등)을 제거 • 압축공기 세척 -물세척이 불가능한 부품	• 에어건, 공기압축기 • 세척 설비
4	보수	• 주요 마모 부품 교환	-
5	재조립	• 주요 부품별 재조립 - 양면자동원고급지장치 - 용지급지장치 - 사용자 조작장치 - 커버류류 등	• 조립 전용 공구 - 전동 드라이버 - 토크 드라이버
6	조정	• 각부 조립 상태 확인 • 구동 프로그램 설치 • 화상 농도 조정	• 화상 농도 측정기
7	최종검사	• 작동시험 • 통지시험 • 화상품질 시험	• 화상품질 평가 시험기
8	포장/출하	•표시사항(모델명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드 등)	• 포장상자 • 밴딩기 등

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.