[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	•건설기계 폐차장, 건설기계 정비소 등으로부터 코어 회수․공급	•코어 회수․보관용 설비
2	분 해	•주요 부품별 분해 - 튜브 - 피스톤 - 헤드 커버 - 로드, 로드 커버 - 볼트 류, 너트 류 - 쿠션 링 - 부시, 실(Seal), 패킹 류	•작업대 - 유압 실린더 고정 지그 •전용 공구 - 육각 렌치 세트 - 소켓 렌치 세트 - 토크 렌치 - 임팩트랜치 , 스패너류 - 몽키스패너
3	세 척	•노즐 세척 - 소형부품 류, 볼트 류, 너트 류 •초음파 세척 - 전부품류	•세척용액 - 세척액(신나), 수용성 중성세척제 •세척설비 - 노즐세척설비 - 초음파세척기
4	보수・조정	•튜브 - 내경 손상 •피스톤 - 마모, 외경손상 상태 점검 •쿠션 링 - 마모, 외경손상 상태 점검 •로드 - 외경손상, 마모 상태 점검 •부시, 실(Seal), 패킹 류 - 기본적으로 신품으로 교체	•작업대 •단품 검사장비 - 내경마이크로미터 - 표면 조도 측정기 - 형상/조도측정기 - 투영기 - 경도측정기
5	재조립	•주요부품별 재조립 - 튜브 - 피스톤 - 헤드 커버 - 로드, 로드 커버 - 볼트 류, 너트 류 - 쿠션 링 - 부시, 실(Seal), 패킹 류	•작업대 - 유압 실린더 고정 지그 •조립용 공구 - 육각 렌치 세트 - 소켓 렌치 세트 - 드라이버 세트 - 토크 렌치 - 임팩트랜치 , 스패너류 - 고무 망치
6	최종 검사	•성능 시험	•실린더 성능시험기 •충격압력시험기
7	출 하	•표시사항	•포장상자 •보관용 파레트

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.