[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	•건설기계 폐기장, 건설기계 정비소 등으로부터 코어 회수․공급	•코어 회수․보관용 설비
2	분해	•주요 부품별 분해 - 실린더 튜브 - 엔드 캡 - 로드 - 로드 커버 - 리테이너 링, 부쉬 - 실(Seal), 웨어링, 더스트 와이퍼	•작업 장치 - 실린더 고정 장치 또는 바이스 •일반 공구 - 드라이버(-) - 망치 - 임팩트랜치 , 스패너류 •전용 공구 - 분해용 지그
3	세척	•노즐 세척 - 소형 부품류 •초음파 세척 - 전 부품류	•세척 설비
4	보수/ 조정	•실린더 튜브, 로드 - 파손 ,마모, 부식 상태 점검 • 엔드 캡, 로드 커버 - 파손 및 손상 점검 •실(Seal), 리테이너 링, 부쉬 - 신품으로 교체	•작업대 •부품 검사장비 - 마이크로미터 - 버니어켈리퍼스 - 전용 검사구
5	재조립	•주요부품별 재조립 - 실린더 튜브 - 엔드 캡 - 로드 - 로드 커버 - 리테이너 링, 부쉬 - 실(Seal), 웨어링, 더스트 와이퍼	•작업 장치 - 실린더 고정 장치 or 바이스 •일반 공구 - 드라이버(-) - 망치 - 임팩트랜치 , 스패너류 •전용 공구 - 분해용 지그
6	최종 검사	•성능 시험	•실린더 시험장치
7	포장/ 출하	•표시사항	•포장상자 •보관용 파레트

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.