[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어회수	• 고객으로부터 사내 회수프로세스에 따라 제품 회수	코어 회수․보관용 파렛트
2	분 해	• 청정기제품에서 BLDC 모터 분해	자체 라인(Conveyor Line) 전동드라이버
3	세 척	• 부품 교체 -고무부싱 (고무류) • 건식세척 - 외관 사출물	자체 라인(Conveyor Line) 스팀세척기 에어건, 공기압축기 전동드라이버
4	검사/보수	• 성능검사 - 부하전류, 부하회전수 - 소음, 진동 - 회전방향 - 전류파형, F.G파형	자체 테스트 장비 (M/T 테스터) 전동드라이버
6	재조립	• 내전압/절연저항 검사 • 관련 데이터 전산관리	내전압/절연저항기 바코드 출력장비 데이터관리 PC
7	최종검사
8	출 하	• 표시사항(제품명, 바코드)	포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.