[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	분해	• 주요 부품별 분해 -파티클 센서	전동드라이버
2	세척	• 건식 세척 -회로기판	에어세척기 작업지그
		• 건식 세척 -렌즈커버 아세이
3	검사/보수	• 렌 즈 -세척 또는 신품교체 -이온클리너(세척액), 에어블로워, 극세사천	에어세척기 작업지그
		• 외관 검사 -기판 부서짐 및 오염 점검 -차광덮개 신품교체 또는 세척
4	조정/재조립	•성능/ 내구성 검사 -소비전류, 내전압, 절연저항 외관검사 •관련데이터 전산관리	전류측정기 절연저항계 내전압시험기

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.