[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험 항목		품질‧성능 평가기준	시료수1)
1. 출수온도시험		원제조사별 규격을 만족할 것	3
2. 토수량시험		원제조사별 규격을 만족할 것	3
3. 풍속시험		원제조사별 규격을 만족할 것	3
4. 건조온도시험		원제조사별 규격을 만족할 것	3
5. 변좌온도성능시험		원제조사별 규격을 만족할 것	3
6. 댐퍼동작시간시험		원제조사별 규격을 만족할 것	3
7.환경시험	저온(내한성)시험	규정된 조건에 따라 정상동작 할 것 제품에 변형 없을 것	3
	고온(내열성)시험	규정된 조건에 따라 정상동작 할 것 제품에 변형 없을 것	3
	온도급변시험	규정된 조건에 따라 정상동작 할 것 제품에 변형 없을 것	3
	고온고습시험	규정된 조건에 따라 정상동작 할 것 제품에 변형 없을 것	3

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.