■ 소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정 [별표 1]

소방용품의 형식승인 및 형식승인의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제1항 관련) <개정 2017.12.28., 2019.12.23., 2021.9.30., 2022.08.04., 2023.8.10., 2025.12.1.>

구분			견품의 종류		견품의 수량
소 화 기 및 주거용주방자동소화장치	공통		금속부식시험편 (물ㆍ강화액ㆍ침윤제 소화기에 한한다)		해당되는 것 5개
			부분품		1조
	소화기	휴대식	완성품		15개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
		멜빵식	완성품		15개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
		차륜식	완성품		8개
			소화약제		10개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
			소화기가압용가스용기		10개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
	주거용주방자동소화장치		완성품		20개
소화약제	분말ㆍ할로겐화합물 등		완성품		20㎏
	포소화약제 및 침윤소화약제 등		완성품		40ℓ(20ℓ 2통)
			강철 등의 부식에 의한 중량손실 시험편		1조
간이소화용구	공통		내식도료 시험편 (가로 5㎝ × 세로15㎝)		두께 0.3㎜의 것 5개 당해 소화용구 도장과 동일한 두께의 것 15개
			부분품		1조
	투척용소화용구		완성품		20개
	에어졸식소화용구		완성품		20개 (소화시험의 신청모형이 1을 초과하는 경우는 1을 초과할 때마다 6개를 가산한 수량)
	소공간용 소화용구		완성품		30 개
자동확산소화기			완성품		20개
			부분품(시험편 등)		각2개
가스ㆍ분말자동소화장치			완성품		30개
			부분품(시편등)		각2개
고체에어로졸자동소화장치		패키지용 및 등급용	완성품		30개
			부분품(시편등)		각2개
		설비용	완성품(고체에어로졸발생기등)		용량별 각 30개
			부속품(수신기등)		각 1조
			설계매뉴얼		2 세트
방염제			완성품		20ℓ(분말 고형인 경우 1㎏)
			시험포 또는 시험판		3㎡
차동식 또는 보상식스포트형 감지기			완성품		12개
차동식분포형감지기			완성품 (별도의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 작동표시장치 포함)		12개 (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1개)
			공기관 (공기관식에 한함)		- 중앙을 접속관으로 접속한 전장 35㎝인 것 10개 - 최대사용길이의 것 1개
정온식감지선형감지기			완성품 (P형수신기 이외의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 표시장치 포함)		51m (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1개)
정온식스포트형감지기			완성품		12개(비재용형은 18개)
이온화식감지기			완성품		12개
광전식감지기			완성품		12개 (공기흡입형의 공기흡입배관은 1m의 것 12개와 최대사용길이의 것 1개만 제출 가능)
복합형감지기			완성품		12개(비재용형은 18개)
			발광소자 및 수광소자(광전식감지기로 복합된 경우에 한함)		각 3개
단독경보형감지기			완성품 (건전지를 전원으로 하는 경우에는 건전지 포함)		12개
			부분품	음향장치	각 3개
				예비전원 (예비전원이 설치된 것에 한함)
불꽃감지기			완성품		12개
발신기			완성품		6개
			보호판 등 작동시 파손되는 부분품의 교체용 부품 (파손되는 구조인 것에 한함)		각 12개
경종			완성품		6개
중계기			완성품		15회선분 이상(3대 이상일 경우에는 3대)
			부분품	전자계전기	해당되는 것 각 3개
				스위치
				지시전기계기
				예비전원
				전원변압기
수신기			완성품		20회선분 이상(4대를 초과하는 경우에는 4대). <단서 삭제>
			부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
				표시등 광원
				전자계전기
				음향장치
				예비전원
				스위치
				지시전기계기
				전원변압기
캐비닛형자동소화장치			완성품		2개
			부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
				표시등 광원
				전자계전기
				음향장치
				예비전원
				스위치
				지시전기계기
				전원변압기
누전경보기	변류기		완성품		6개
	수신부		완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
			부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
				전자계전기
				음향장치
				스위치
				지시전기계기
				전원변압기
가스누설경보기			완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
			부분품 및 시험편	감지소자	해당되는 것 각 3개
				전자계전기
				표시등 광원
				스위치
				전원변압기
				음향장치
				예비전원
유도등 및 비상조명등			완성품		3개
			부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
				전자계전기
				스위치
				변압기
				예비전원
				안정기
				점등광원
				퓨즈
				표시면시험편
피난사다리			완성품		5개
			부분품 및 시험편	내식시료 (길이 1m)	각 3개
				훅크
				인장강도시험편	각 4개
완강기 및 간이완강기			완성품(15미터로프, 최대 사용로프 및 훅크 첨부)		5개
			인장강도시험편		각 4개
구조대			완성품		1대
			부분품 및 시험편	포지 (1m×1m)	6개
				로우프 및 벨트(사용하지 않는 구조대는 제외)	각 2개
				지지틀	1개
				인장강도시험편	각 4개
스프링클러헤드			완성품		폐쇄형 66개 (퓨지블링크형의 경우 76개) 개방형 25개
			인장강도시험편		각 4개
유수검지장치 및 일제개방밸브			완성품		5개 (안지름이 100㎜이상인 것은 2개)
			인장강도시험편		각 4개
소방호스			완성품 (결합금속구 장착)		15본(호칭 75이상인 것은 10본)
가스관선택밸브 및 기동용수압개폐장치			완성품		5개
			부분품		1조
			인장강도시험편		각 4개
공기호흡기			완성품		4개
			부분품		1조
			인장강도시험편		각 4개
관창ㆍ소화전(옥내소화전방수구)			완성품		10개
소화전(옥외소화전)			완성품		5개 (C형 및 D형은 2개)
완강기지지대			완성품		5개
			인장강도시험편 등		각 3개
공기호흡기의 충전기			완성품		1대
			부분품		1조