[별첨#3] 임계배출량 산출결과표

임계배출량 산정결과(비발암성 물질)

구 분	비발암성물질
	시안화수소			염화수소			황화수소
	기존(변경1차)	금회	증·감	기존(변경1차)	금회	증·감	기존(변경1차)	금회	증·감
사업지구 예상 총배출량(g/s)	1.44E-01	1.76E-01	3.23E-02	2.44E-01	1.76E+00	1.51E+00	2.18E-01	8.17E-01	5.99E-01
현황농도 (㎍/㎥)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
최대가중농도 (㎍/㎥)	1.62E+00	2.14E+00	5.20E-01	2.95E+00	2.31E+01	2.01E+01	3.54E+00	1.01E+01	6.53E+00
최대위해도	2.03E+00	2.68E+00	6.50E-01	1.48E-01	1.15E+00	1.01E+00	1.77E+00	5.03E+00	3.26E+00
위해도기준	1
임계가중농도 (㎍/㎥)	1.25E+00	1.25E+00	0.00E+00	5.00E-02	5.00E-02	0.00E+00	5.00E-01	5.00E-01	0.00E+00
임계배출량 (g/s)	1.11E-01	1.03E-01	-8.00E-03	4.14E-03	3.81E-03	-3.33E-04	3.09E-02	4.06E-02	9.69E-03

임계배출량 산정결과(발암성 물질)

구 분			발암성물질
			니켈							6가크롬
			기존(변경1차)		금회			증·감		기존(변경1차)		금회		증·감
사업지구 예상 총배출량(g/s)			5.80E-03		2.76E-02			2.18E-02		3.38E-09		1.10E-03		1.10E-03
현황농도 (㎍/㎥)			0.00E+00		0.00E+00			0.00E+00		4.94E-04		4.06E-04		-8.80E-05
최대가중농도(㎍/㎥)			4.82E-02		2.38E-01			1.90E-01		9.84E-04		3.63E-02		3.53E-02
최대위해도			1.16E-05		5.71E-05			4.55E-05		1.18E-05		4.40E-04		4.28E-04
위해도기준			1.00E-06		1.00E-06			0.00E+00		1.00E-05		1.00E-05		0.00E+00
임계가중농도(㎍/㎥)			4.17E-03		4.17E-03			-3.33E-06		3.39E-04		4.27E-04		8.83E-05
임계배출량(g/s)			5.02E-04		4.84E-04			-1.85E-05		7.02E-05		1.30E-05		-5.72E-05
구 분	발암성물질
	벤젠					염화비닐					카드뮴
	기존(변경1차)	금회		증·감		기존(변경1차)	금회		증·감		기존(변경1차)		금회		증·감
사업지구 예상 총배출량(g/s)	2.24E-01	1.84E-01		-4.01E-02		1.32E-01	2.37E+01		2.36E+01		2.62E-03		4.38E-03		1.76E-03
현황농도 (㎍/㎥)	3.90E-02	3.90E-02		0.00E+00		8.37E-01	5.58E-01		-2.79E-01		4.30E-03		3.50E-03		-8.00E-04
최대가중농도 (㎍/㎥)	1.61E+00	1.81E+00		1.97E-01		1.50E+00	4.42E+02		4.40E+02		1.95E-02		5.86E-02		3.91E-02
최대위해도	1.29E-05	1.44E-05		1.53E-06		1.01E-05	1.95E-03		1.94E-03		4.28E-05		1.12E-04		6.89E-05
위해도기준	1.00E-06	1.00E-06		0.00E+00		1.00E-05	1.00E-05		0.00E+00		1.00E-05		1.00E-05		0.00E+00
임계가중농도 (㎍/㎥)	8.92E-02	8.92E-02		5.13E-06		1.44E+00	1.71E+00		2.75E-01		1.26E-03		2.06E-03		7.96E-04
임계배출량 (g/s)	1.25E-02	9.10E-03		-3.40E-03		1.27E-01	9.22E-02		-3.48E-02		1.68E-04		1.54E-04		-1.44E-05