[별표11]

고 건 물 기 록 부

고건물 명(지정구분) :

1. 고건물 현황

구분		세부사항	비고
① 건물규모		□ 단층 : 정면( )칸×측면( )칸 □ 중층( )층 : 하층/정면( )칸×측면( )칸 상층/정면( )칸×측면( )칸 □ 기타( )
② 공포형식		□ 주심포계(내 포, 외 포) □ 다포계 (1층 내 포, 외 포/2층 내 포, 외 포) □ 익공계( 익공)
③ 가구형식		□ 3량 □ 4량 □ 5량 □ 7량 □ 9량 □ 11량 □ 기타( )
④ 기단	재료	□ 자연석 □ 가공석 □ 장대석 □ 콘크리트
	쌓기	□ 허튼층쌓기 □ 바른층쌓기 □ 가구식쌓기
	상부마감	□ 삼화토다짐 □ 강회다짐 □ 전돌깔기 □ 박석깔기 □ 기타( )
⑤ 초석	재료	□ 자연석 □ 가공석 □ 장대석 □ 콘크리트
	치석형태	□ 원형 □ 원추형 □ 방형( 각) □ 방추형( 각)
⑥ 기둥	단면형태	□ 원기둥 □ 사각기둥 □ 팔각기둥 □ 기타( )
	치목수법	□ 배흘림 □ 민흘림 □ 통기둥 □ 자연곡 □ 없음
⑦ 처마/차양		□ 홑처마 □ 겹처마 □ 활주 □ 차양(재료 : )
⑧ 내부바닥		□ 우물마루 □ 장마루 □ 전돌깔기 □ 구들장(온돌) □ 삼화토다지기 □ 전돌 위 보호마루 깔기
⑨ 창호		□ 세살문( 개소) □ 세살청판문( 개소) □ 꽃살문( 개소) □ 민살문( 개소) □ 만살청판문( 개소) □ 꽃살청판문( 개소) □ 판장문( 개소) □ 유리판문( 개소) □ 기타(들어열개판장문/ 개소)
⑩ 천장	반자	□ 연등반자 □ 우물반자 □ 빗반자 □ 궁륭천장 □ 합판반자 □ 고미반자 □ 종이반자 □ 널반자
	층단	□ 단층반자 □ 층단반자 □ 기타 ( )
⑪ 지붕	형태	□ 팔작지붕 □ 맞배지붕 □ 우진각지붕 □ 모임지붕
	재료	□ 한식기와 □ 시멘트기와 □ 슬레이트 □ 슬래브 □ 초가 □ 돌기와 □ 너와 □ 기타( )
	마감	□ 망와 □ 치미 □ 취두 □ 용두 □ 암막새 □ 숫막새 □ 절병통
	기왓골	□ 정면 골 □ 배면 골 □ 우측면 골 □ 좌측면 골
	용마루	□ 착고 □ 양성 부고( )단/용마룻장( )단/숫마룻장( )단
	내림마루	□ 착고 □ 양성 부고( )단/내림마룻장( )단/숫마룻장( )단
	추녀마루	□ 착고 □ 양성 부고( )단/추녀마룻장( )단/숫마룻장( )단

2. 사진현황

3. 보수ㆍ정비 현황

보수 기간	보수·정비 내용	보수 업체	소요 예산	비 고
보수 전
	사진 설명	사진 설명
보수 후
	사진 설명	사진 설명

※ 보수 작업 건별로 작성하며, 보수 작업과 관련된 사진을 추가로 첨부할 때에는 이 양식을 활용할 것.