[별지 제6호 서식]

OO성곽수시점검표

			조사번호(CODE) :
성 곽 명 (관리번호)	OOO 성곽 (종별 제 OO호)	점검일시
작 성 자		연 락 처
점검구간
	관 찰 내 용	이상유무	위치 및 현황
성곽현황	성벽의 파손ㆍ붕괴가 일어나는 곳.	ex) 유	ex) 031~032구간 5m 지점. 성벽파손
	성벽이 기형(돌출, 배부름)으로 변한 곳
	성벽의 면석이 갈라진 곳
	성벽의 면석에 균열이 발생한 곳
	성벽의 면석이 흘러내린 곳
	성벽의 면석이 떨어져 나간 곳
	성벽하부 지반침하가 발생한 곳
	성벽의 상부에 수목이 자라는 곳
	여장(성벽 위 방어용 담장)이 훼손된 곳
	부속시설물의 훼손 등 문제가 있는 곳
시설물현황	성상로 및 회곽로의 유실된 곳
	탐방로 및 산책로의 유실된 곳
	조명시설이 노후되거나 불량한 곳
	전기시설이 노후되거나 불량한 곳
	편의시설이 노후되거나 불량한 곳
	휴게시설이 노후되거나 불량한 곳
	안내판, 경고판이 불량한 곳
	안내판, 경고판이 필요한 곳
관리 및 활용	평 가 항 목	등 급	비 고
	안내원의 활용도	상, 중, 하
	관람객의 교육	상, 중, 하
	관람객 수	00 인/일
	관람형태	상, 중, 하
	시설물 청결상태	상, 중, 하
	안전시설 관리	상, 중, 하
	방재시설 관리	상, 중, 하
	편의시설 관리	상, 중, 하
	휴게시설 관리	상, 중, 하
	홍보물(안내책자, 안내판 등)의 활용도	상, 중, 하
특이사항