[별지 14] 표시등 및 주간표지 관리이력 현황표(제44조 관련)

항공장애표시등(www.항공장애 표시등.kr)에서도 기록·보관할 수 있습니다.
[ ] 항공장애 표시등 [ ] 항공장애 주간표지				관리이력 현황표
관리번호			관리자명
장애물 명칭			장애물 종류
소재지			장애물 높이 지면으로부터 미터(m) 수면으로부터 미터(m)
표시등 및 주간표지 현황
(1) 항공장애 표시등 현황
1. 종류	고광도 ( ) 형태 : 개
	중광도 ( ) 형태 : 개, 중광도 ( ) 형태 : 개
	저광도 ( ) 형태 : 개
2. 운용방식	자동 [ ] / 수동 [ ]
3. 감시장치	시각적 감시 [ ] / 청각적 감시 [ ] / 기타 :
(2) 항공장애 주간표지 현황
1. 종류	( )등분 도색 : 적색( )줄, 백색( )줄 / ( )도색
	고정물체·이동물체·계류기구용 기(flag) ( )개
	표지물 ( )개 : 적색( )개, 백색( )개, ( )m간격
점 검 결 과
(1) 항공장애 표시등
점 검 내 용					점 검 결 과			세부내용
1. 표시등 종류, 설치 위치 및 수량이 지방항공청에 신고한 내용과 일치하는가?					네	아니오	해당없음
2. 모든 표시등이 정상 작동하고 있는가?					네	아니오	해당없음
3. 표시등에 장애가 발생하여 복구에 7일 이상 소요되는 것으로 예상될 경우에는 지방항공청에 통지하고 있는가?					네	아니오	해당없음
4. 지방항공청에 장애 발생 통지한 표시등이 복구된 경우에는 그 사실을 지방항공청에 통지하고 있는가?					네	아니오	해당없음
5. 표시등의 섬광주기는 기준에 적합한가?		고광도 (기준 40∼60회/분)			네	아니오	해당없음
		중광도 (기준 20∼60회/분)			네	아니오	해당없음
6. 필요한 예비품을 보유하고 있거나, 예비품을 확보할 수 있는 업체와 연락체계를 유지하고 있는가?					네	아니오	해당없음
7. 표시등의 기능에 이상이 없도록 청결상태 등을 유지하고 있는가?					네	아니오	해당없음
(2) 항공장애 주간표지(도색, 기, 표지물)
1. 주간표지의 규격, 수량, 배치 등이 지방항공청에 신고한 내용과 일치하는가?					네	아니오	해당없음
2. 주간표지가 탈색·손상·오염된 부분이 있는가?					네	아니오	해당없음
3. 주간표지의 기능에 지장이 생겨 복구에 7일 이상 소요되는 것으로 예상될 경우 지방항공청에 통지하고 있는가?					네	아니오	해당없음
4 지방항공청에 기능 지장을 통지한 주간표지가 복구된 경우에는 그 사실을 지방항공청에 복구 통지를 하였는가?					네	아니오	해당없음
(3) 기타
1. 표시등 및 주간표지를 최근 1년 이내에 교체 또는 재도색을 실시하였는가?					네	아니오	해당없음
2. 기타 특이사항 :
점검자 성명 (서명 또는 인)			점검 일자 년 월 일
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]