[별표 11]

체감온도 산출식(제12조제3항 관련)

구분	산출식
습도를 고려한 산출식	[eqn: 체감온도`=`-0.2442+0.55399T _{w} +0.45535T _{a} -0.0022T _{w} ^{2}# `````````````````````````````````````````````+0.00278T _{w} `T _{a} +3.0] ‣ [eqn: T _{a}]: 기온(℃), [eqn: T _{w}]: 습구온도([eqn: T _{a}] 및 상대습도(RH)를 이용한 추정식*) * [eqn: T _{w} =T _{a} `ATAN LEFT [ 0.151977( it RH+8.313659) ^{1/2} RIGHT ] +ATAN( it T _{a} +RH)-ATAN( it RH-1.67633)+# ````````````````````````0.00391838RH ^{3/2} ATAN(0.023101RH)-`4.686035]
풍속을 고려한 산출식	[eqn: 체감온도`=`13.12+0.6215T _{a} -11.37V ^{0.16} +0.3965V ^{0.16} T _{a}] ‣ [eqn: T _{a}]: 기온(℃), [eqn: V]: 10분 평균풍속(km/h) ※ 단, 기온이 10℃ 이하이고 풍속이 1.3m/s(또는 4.8km/h) 이상일 경우 산출

※ 습도를 고려한 산출식은 5∼9월, 풍속을 고려한 산출식은 10월∼다음 해 4월의 기간에 대해 우선 적용하되, 기온의 변동 폭이 큰 4∼5월, 9∼10월에는 필요시 습도를 고려한 산출식과 풍속을 고려한 산출식을 병용할 수 있다.