■ 국방정보화업무훈령 [별지 제53호 서식] <개정 2023.9.20.>                                   (4쪽 중 1)

[전력지원체계명] 상호운용성 확보계획(연구개발)

※ 체계 특성별 세부 작성항목은 「국방상호운용성 관리지시」 “별표5 상호운용성 적용항목별 평가항목”에 따라 “사업특성분류” 및 “획득순기”를 고려하여 해당되는 항목을 작성하며, 항목별 세부 작성 방법 및 내용은 상호운용성평가 기준지침서를 참고한다.

1. 운용개념 및 체계특성

가. 운용개념

※ 관련 MNDAF 산출물: 운용개념도(OV-1)

<그림> 운용개념도

체계운용개념 기술

나. 운용방식

다. 생존성 보장능력

1) 예비센터 구축 및 주 센터와 전환기능 계획/구현

2) 핵심서버 이중화 계획/구현

3) 네트워크 이원화 계획/구현

라. 주요 응용기술

* 회의체계, 브리핑체계, 문서유통체계, 시간정보시스템 등 상호운용 가능한 체계관리도구 제시

2. 연동성 및 정보교환 (※ 연동합의서[별지 제59호서식] 첨부)

가. 연동대상체계

1) 연동대상체계 제시

작성 예)

구 분	연동대상체계 명칭	연동구분	비 고
1	oooo 정보체계	직접연동	현존체계
2	oooo 체계	간접연동	미래확보예정 *’00년 전력화

* 운영개념, 운용 및 연동개념도, 정보교환요구사항과 일관된 제시 및 현존/미래확보예정, 직‧간접연동을
구분하여 제시

2) 연동대상체계 간 합의계획(연동합의서)

* 소요제기 단계는 연동합의계획, 정보화전략수립 단계는 연동합의서를 제시

3) 연동통제문서(체계설계 단계 적용)  * 연동대상체계별 연동통제문서 제시

210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

나.연동개념도                                                                 (4쪽 중 2)

<그림> 연동개념도

* 체계명칭, 연동대상체계, 정보교환내용, 정보흐름의 방향, 정보유통형태, 네트워크 명칭이 포함된
연동개념도 제시

* 관련 MNDAF 산출물[체계인터페이스기술서(SV-1), 체계통신기술서(SV-2)]을 참고하여 작성

(정보화전략계획수립, 체계설계 단계 적용)

다. 정보교환 내역

1) 정보교환요구사항

* Ⅲ형 사업특성분류별 필수요소가 포함된 양식으로 작성

* 관련 MNDAF 산출물(체계정보교환목록(SV-6))을 참고하여 작성(정보화전략계획수립, 체계설계 단계 적용)

라.일반 상호운용성 수준

* 상호운용성 수준 성숙도 모델을 참고한 체계 자체 수준 제시(소요제기 단계 적용)

* 필요시 상호운용성 특성자료(Profile) 첨부(정보화전략계획수립, 체계설계 단계 적용)

마.특정 상호운용성 수준

* 상호운용성 수준 성숙도 모델을 참고한 연동대상체계별 수준 제시(소요제기 단계 적용)

작성 예)

연동대상체계	특정 상호운용성 요구수준
연동대상체계 1 명칭	1 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준
연동대상체계 n 명칭	n 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준

* 필요시 상호운용성 특성자료(Profile) 첨부(정보화전략계획수립, 체계설계 단계 적용)

3. 표준 및 아키텍처

가. 국방정보기술표준(DITA)

작성 예)

국방정보기술표준(DITA)	신규소요
국방정보기술표준 중 적용되는 목록	신규소요 국방정보기술표준 목록

나.국방컴포넌트

작성 예)

국방컴포넌트	신규소요
국방컴포넌트 중 적용되는 목록	신규소요 국방컴포넌트 목록

다. 표준데이터

1) 메타데이터표준

작성 예)

메타데이터표준	신규소요
메타데이터표준 중 적용되는 목록	신규소요 메타데이터표준 목록

210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

2) 표준부대코드                                                                (4쪽 중 3)

작성 예)

표준부대코드	신규소요
표준부대코드 중 적용되는 목록	신규소요 표준부대코드 목록

3) 표준군대부호

작성 예)

표준군대부호	신규소요
표준군대부호 중 적용되는 목록	신규소요 표준군대부호 목록

4) 지형정보

작성 예)

지형정보	신규소요
표준 지형정보 중 적용되는 목록	신규소요 지형정보 목록

라. 아키텍처 작성 : 단위시스템 아키텍처 작성계획 제시(소요제기 단계 적용)

마. 아키텍처 산출물 : 최신 MNDAF 버전의 단위시스템 아키텍처 MNDAF 산출물 제시
(정보화전략계획수립, 체계설계 단계 적용)

바. 아키텍처 현행화: 기존 아키텍처 변경소요 발생시 현행화 계획 제시(체계설계 단계 적용)

4. 사이버보안

가. 정보보호 수준

나. 네트워크 정보보호

다. 관제체계 구축

라. 키 관리체계 구축

마. 응용체계 정보보호

바. 서버 정보보호

사. 단말기 정보보호

아. 암호장비 적용

※ 국산 암호장비 적용 및 설치운용 방안

* 통신장비인 경우 기사용 중인 암호장비 활용가능성 판단 및 신규 암호장비의 개발 필요성 검토 내용 포함

※ 외국산(연합) 암호장비 적용 및 설치운용 방안

* 한국군 최초 사용되는 연합 암호장비는 미정부 승인에 장기간 소요(최장 24개월 이상)됨에 따라 전   력화 일정 고려하여 사전 확보추진 방안 포함

* 기 운용 중인 연합 암호장비도 RIP/RIS 기간 고려 사전 확보추진 방안 포함

210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

(4쪽 중 4)

자. 사이버전 대비능력

1) 신분 위장 위협 대응능력

2) 데이터 변조 위협 대응능력

3) 공격행위 부인 위협 대응능력

4) 정보유출 위협 대응능력

5) 서비스 거부(DoS) 위협 대응능력

6) 권한 상승 위협 대응능력

7) 시큐어코딩 규칙 적용

8) 오픈소스 취약점 및 공개 취약점 제거

5. 주파수 가용성(주파수 소요장비: 필수, 기타: 해당없음)

가. 주파수 확보계획

1) 주파수 장비 용도, 주파수 대역 제시

2) 주파수 장비 용도, 주파수 대역, 대역폭, 소요파수, 운용지역 제시

나. 주파수 사용가능성

1) 사용예정인 주파수의 사용가능성 검토

2) 장비에 적용된 주파수들의 사용승인 내용

작성 예)

주파수 소요장비	용도	소요대역	가용성분석
주파수 할당이 필요한 장비 (무선통신장비)	음성통신, 데이터통신, 항법통신 등	소요 주파수 대역	간섭 및 중복을 고려한 소요 주파수 대역의 사용가능성 여부

* 개략적인 주파수 소요내역 기술

다. 전자전 대비능력

210㎜×297㎜ [백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]