■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제15호서식] <개정 2024. 5. 20.> (앞쪽)
이송취급소 구조설비명세표
사업의 개요
배관의설치	지상설치			유ㆍ무	배관의제원	용접	방법
	지하설치			유ㆍ무			기기
	도로및설치			유ㆍ무			재료
	철도부지밑설치			유ㆍ무		신축흡수조치의 방법
	하천연안구역내설치			유ㆍ무		방식 피복	도장ㆍ복장 재료	도장재료
	해상설치			유ㆍ무				복장재료
	해저설치			유ㆍ무			방식피복의 방법
	도로횡단설치			유ㆍ무		전기 방식	대지전위평균치
	철도및횡단설치			유ㆍ무			전위측정단자간격		㎞
	하천등횡단설치			유ㆍ무			방식의 종류
	전용터널내설치			유ㆍ무		가열 또는 가온 설비			유ㆍ무
	부등침하 등의 우려가 있는 장소에의 설치			유ㆍ무		누설확산방지조치의 방법
	교각에 부착하여 설치			유ㆍ무	안전설비	운전상태의 감시장치			요ㆍ불요(유ㆍ무)
배관의제원	배관	연장		㎞		배관계의 경보장치			요ㆍ불요(유ㆍ무)
		외경		㎜		안전제어장치			요ㆍ불요(유ㆍ무)
		두께		㎜		압력안전장치			요ㆍ불요(유ㆍ무)
		재료				압력안전장치의 재료
		조수		組		누설검지장치			요ㆍ불요(유ㆍ무)
	최대상용압력			㎪		누설검지장치	유량측정		초
	밸브의 재료						압력측정기설치간격		㎞
	이음	용접이음재료				누설검지구 설치 간격			m
		프렌지식이음재료				긴급차단밸브			요ㆍ불요(유ㆍ무)
		전열차단용이음재료				긴급차단밸브설치간격			㎞
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
안전설비	위험물제거장치			요ㆍ불요(유ㆍ무)	펌프등	펌프	종류ㆍ형식
	지진감지장치등			요ㆍ불요(유ㆍ무)			전양정	m
	지진감지장치등	지진감지장치 설치간격		㎞			배출량	㎘/h
		강진계	설치간격	㎞			기수	기(基)
			성능			펌프실의구조	벽
	통보설비			요ㆍ불요(유ㆍ무)			바닥
	경보장치의 종류						기둥
	화학소방자동차						서까래
	순찰차등	화학소방자동차	대수	대			지붕
			설치장소				창
		순찰차	대수	대			출입구
			설치장소				층수
		기자재창고 설치장소					건축면적	㎡
		기자재창고 설치간격		㎞			연면적	㎡
	비상전원의 용량					피그취급장치		유ㆍ무
	안전용접지			유ㆍ무	소화설비
	표지등	위치표지 설치간격		m
		주의표시 설치간격		m
		주의표지 설치장소
그 밖에 필요한 사항
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]