[별표 3의2]

인명구조사 1급 교육 및 실기시험의 장비기준

(제3조제1항제4호 가목 및 제19조제1항 관련)

■ 교육생/응시인원 30명 기준

구분	장비용도	필요장비	교육기관
구조 기술	개인 지참 장비	방화복, 구조용 장갑, 공기호흡기(보조호흡기 포함), 예비용기, 헬멧, 안전벨트(일체형), 로프하강용 장갑 관절보호대(팔목, 무릎) 화학보호복 Level A (KFI 인증제품) 스킨장비 세트(수영복, 수영모, 수경, 스킨핀) 잠수장비 세트(드라이슈트/내피, 후드, 건식장갑 등) 잠수용 공기통
	로프구조용	카라비너(O형, 변형 D형)	각 100개 이상
		하강기(스톱, 랙, 아이디)	각 10개 이상
		하강로프(200m 기준)	5롤 이상
		박음질 코드로프(7~8mm 40cm , 55cm )	각 10개 이상
		이동식 추락방지 장비	10세트 이상
		다목적구조삼각대	2세트 이상
		홀도르래(회전식, 푸르직용)	각 10개 이상
		쌍도르래(푸르직용)	10개 이상
		다중 확보기(3구 이상)	10개 이상
		바스켓 들것	3개 이상
		훈련용 마네킹	4개 이상
		테이프슬링(100m 기준) 및 코드슬링(50m 기준)	각 1롤 이상
	수 상 인명구조용	레스큐 튜브, 레스큐 부이(캔)	5개 이상
		스킨핀	3개 이상
		수난용 마네킹	2개 이상
	수 중 인명구조용	잠수장비 세트, 잠수용 공기통	3세트 이상
		공기충전기	1대 이상
	화학구조용	공기주입형 누출제어키트 방지백, 방지호스, 배수백, 플랜지배수백, 방지창, 방지밴드	장비별 각 1세트 이상
		파이프 누출방지 슬리브	1세트 이상
		공기호흡기(예비용기 포함), 다방향 무전기	각 5세트 이상
	도시탐색구조용	구조물안정화, 중량물이동 장비 세트, 에어백 세트	각 1세트 이상
		목공톱(원형톱 소형, 중형 / 다각절단기)	각 2세트 이상