[별표 3의3]

전문인명구조사 교육 및 실기시험의 장비기준

(제3조제1항제4호 가목 및 제23조제6항 관련)

■ 교육생/응시인원 30명 기준

구분	장비용도	필요장비	개인	교육기관
구조분야	복합구조	헬멧, 안전벨트(일체형), 로프하강용 장갑	○	각 30개 이상
		카라비너(O형, 변형 D형)		각 150개 이상
		퀵드로우		20세트 이상
		하강기(스톱, 랙, 아이디)		각 10개 이상
		자동확보장비(그리그리 / 에디 등)		10개 이상
		하강로프(200m 기준)		10롤 이상
		박음질 코드로프( 7~8mm 40cm , 55cm )		각 50개 이상
		이동식 추락방지 장비		10세트 이상
		다목적구조삼각대		2세트 이상
		홀도르래(회전식, 푸르직용, 스위벨형)		각 50개 이상
		케이블 도르래		2개 이상
		쌍도르래(푸르직용, 스위벨형)		각 50개 이상
		다중 확보기(5구 이상)		10개 이상
		바스켓 들것		4개 이상
		요구조자 마네킹		4개 이상
		테이프슬링(100m 기준) 및 코드슬링(50m 기준)		각 5롤 이상
		푸르직 다목적 확보장비		4세트 이상
		유압장비세트(호스릴포함)		2세트 이상
		에어백 세트		2세트 이상
		차량용 지지대(수동식)		1세트 이상
		차량절단부분 안전덮개		1세트 이상
		운전석 에어백 작동 방지장치		1세트 이상
		유리파괴절단기		2개 이상
		협소공간 구조용 들것		2개 이상
		이동식 송배풍기(소형)		1세트 이상
		공기공급장비(면체, 호스릴 포함)		1세트 이상
		휴대용 산소호흡기		1세트 이상
		복합가스측정기		2개 이상
	수난구조	레스큐 튜브, 레스큐 부이(캔)		5개 이상
		수난용 마네킹		2개 이상
		긴척추고정판		4세트 이상
		건식 잠수복 (후드, 내피, 건식장갑, 건식장갑내피 포함)	○	4세트 이상
		더블탱크 잠수장비 세트	○	4세트 이상
		다이브컴퓨터	○	4개 이상
		수중리프트백		4개 이상
		마커부이(폐쇄형)		5개 이상
		수난용 사체낭		2개 이상
		수난용 들것		1개 이상
		수중통신장비(풀페이스마스크 4, 수중송수신기 4, 지상국 컨트롤박스 4회로)		1세트 이상
		공기충전기		1대 이상
		급류구조보트		2대 이상
		급류구조 개인안전장비(급류구조자켓, 헬멧 등)		5세트 이상
		급류구조 로프백(드로우백)		6개 이상
	특수구조	공기주입형 누출제어키트 방지백, 방지호스, 배수백, 플랜지배수백, 방지창, 방지밴드		각 1세트 이상
		화학보호복 Level A (KFI 인증제품)	○	-
		파이프 누출방지 슬리브		1세트 이상
		실링백(파이프형, 하수도형)		각 1세트 이상
		쐐기형 누출제어키트(플러깅)		1세트 이상
		샘플링 후송키트		2세트 이상
		간이인체 제독텐트		1세트 이상
		인체제독텐트		1세트 이상
		공기호흡기(예비용기 포함)	○	5세트 이상
		다방향 무전기		5세트 이상
		방화복, 구조용 장갑, 관절보호대(팔목, 무릎)	○	-
		천공 및 파괴장비 체인톱(콘크리트용), 유압코어드릴(호스릴포함), 동력(유압)절단기		각 2세트 이상
		착암기		2개 이상
		구조물안정화, 중량물이동 장비 세트		각 1세트 이상
		체인블럭		1개 이상
		목공톱(원형톱 소형, 중형 / 다각절단기)		각 2세트 이상
		매몰자 영상탐지기		1개 이상