화재조사 및 보고규정

제정 2004. 6. 1. 소방방재청 훈령 제14호

개정 2006. 12. 27. 소방방재청 훈령 제106호

개정 2007. 3. 22. 소방방재청 훈령 제113호

제1장  총칙

제1조(목적) 이 규정은 소방기본법 제5장의 규정에 의한 화재조사(이하       “조사”라 한다)의 집행과 보고 및 사무처리에 필요한 사항을 정하는 것     을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “화재”란 사람의 의도에 반하거나 고의에 의해 발생하는 연소 현상 으로서 소화시설 등을 사용하여 소화할 필요가 있거나 또는 화학적인 폭발현상을 말한다.

2. “조사”란 화재원인을 규명하고 화재로 인한 피해를 산정하기 위하여 자료의 수집, 관계자 등에 대한 질문, 현장확인, 감식, 감정 및 실험 등을 하는 일련의 행동을 말한다.

3. “감식”이란 화재원인의 판정을 위하여 전문적인 지식, 기술 및 경험을 활용하여 주로 시각에 의한 종합적인 판단으로 구체적인 사실관계를 명확하게 규명하는 것을 말한다.

4. “감정”이란 화재와 관계되는 물건의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 이와 관련된 모든 현상에 대하여 과학적 방법에 의한 필요한 실험을 행하고 그 결과를 근거로 화재원인을 밝히는 자료를 얻는 것을 말한다.

5. “조사관”이란 화재조사업무를 총괄하는 간부급 소방공무원을 말한다.

6. “조사자”란 화재조사업무를 수행하는 소방공무원을 말한다.

7. “관계자 등”이란 소방기본법 제2조제3호에 의한 관계인과 화재의 발견자,  통보자, 초기 소화자 및 기타 조사 참고인을 말한다.

8. “발화”란 열원에 의하여 가연물질에 지속적으로 불이 붙는 현상을 말한다.

9. “발화열원”이란 발화의 최초원인이 된 불꽃 또는 열을 말한다.

10. “발화지점”이란 화재가 발생한 부위를 말한다.

11. “발화장소”란 화재가 발생한 장소를 말한다.

12. “최초착화물”이란 발화열원에 의해 불이 붙고 이 물질을 통해 제어하기 힘든 화세로 발전한 가연물을 말한다.

13. “발화요인”이란 발화열원에 의하여 발화로 이어진 연소현상에 영향을 준 인적․물적․자연적인 요인을 말한다.

14. “발화관련 기기”란 발화에 관련된 불꽃 또는 열을 발생시킨 기기 또는 장치나 제품을 말한다.

15. “동력원”이란 발화관련 기기나 제품을 작동 또는 연소시킬 때 사용되어진 연료 또는 에너지를 말한다.

16. “연소확대물”이란 연소가 확대되는데 있어 결정적 영향을 미친 가연물을 말한다.

17. “재구입비”란 화재 당시의 피해물과 같거나 비슷한 것을 재건축(설계       감리비를 포함한다) 또는 재취득하는데 필요한 금액을 말한다.

(2007.3.22. 본호개정)

18. “내용연수”란 고정자산을 경제적으로 사용할 수 있는 연수를 말한다.       (2007.3.22. 본호개정)

19. “손해율”이란 피해물의 종류, 손상 상태 및 정도에 따라 피해액을 적정화시키는 일정한 비율을 말한다.(2007.3.22. 본호개정)

20. “잔가율”이란 화재 당시에 피해물의 재구입비에 대한 현재가의 비율을 말한다.(2007.3.22. 본호개정)

21. “최종잔가율”이란 피해물의 경제적 내용연수가 다한 경우 잔존하는 가치의 재구입비에 대한 비율을 말한다.(2007.3.22. 본호개정)

22. “화재현장”이란 화재가 발생하여 소방대 및 관계자 등에 의해 소화

활동이 행하여지고 있는 장소를 말한다.

23. “상황실”이라 함은 소방관서 또는 소방기관에서 화재·구조·구급 등

각종 소방상황을 접수·전파 처리 등의 업무를 행하는 곳을 말한다.

24. “소방․방화시설”이란 소방시설 및 방화시설을 말한다.

(2006.12.27. 본조개정)

제3조(조사구분 및 범위) 화재조사는 화재원인조사와 화재피해조사로 구분

하고 그 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 화재원인조사

가. 발화원인 조사 : 발화지점, 발화열원, 발화요인, 최초착화물 및 발화

관련기기 등

나. 발견, 통보 및 초기소화상황 조사 : 발견동기, 통보 및 초기소화 등

일련의 행동과정

다. 연소상황 조사 : 화재의 연소경로 및 연소확대물, 연소확대사유 등

라. 피난상황 조사 : 피난경로, 피난상의 장애요인 등

마. 소방․방화시설 등 조사 : 소방․방화시설의 활용 또는 작동 등의    상황

(2006.12.27. 본호개정)

2. 화재피해조사

가. 인명피해

1) 화재로 인한 사망자 및 부상자

2) 화재진압 중 발생한 사망자 및 부상자

나. 재산피해

1) 소실피해 : 열에 의한 탄화, 용융, 파손 등의 피해

2) 수손피해 : 소화활동으로 발생한 수손피해 등

3) 기타피해 : 연기, 물품반출, 화재중 발생한 폭발 등에 의한 피해 등

제2장  조사업무의 체계

제1절 조사책임

제4조(조사책임) ① 소방(방재․안전․재난)본부장 또는 소방서장(이하       “본부장” 또는 “서장”이라 한다)은 관할구역내의 화재에 대하여 조사를 하     여야 한다.

② 운행중인 차량, 선박 및 항공기에서 발생한 화재는 소화활동을 행한 장소를 관할하는 본부장 또는 서장이 조사하여야 한다.

제5조(조사업무의 능력향상) ① 본부장 또는 서장은 조사업무를 담당할 인원과 차량 및 기자재를 기준이상으로 확보하여 조사업무 수행에 만전을 기하여야 한다.

② 화재조사업무에 활용할 기자재 확보기준은 별표3의 규정에 의한다.     ③ 본부장 또는 서장은 조사관 및 조사자에 대하여 조사업무의 관련교육,      연구회 개최 및 과제를 부여 또는 국내·외 소방관련 전문기관에 위탁교육을     실시하는 등 화재조사능력 향상에 노력하여야 한다.

제2절 조사전담부서의 설치 등

제6조(조사전담부서 설치 등) ① 화재조사의 원인감식과 피해조사의     전문화 및 업무의 연구발전을 위하여 소방(방재․안전․재난)본부(이하      “소방본부”라 한다)와 소방서에 화재조사 전담부서를 설치 운영한다.

② 화재조사 전담부서는 간부급 소방공무원과 소방학교장이 실시하는 화재조사반과정 교육을 이수한 소방공무원으로 구성하여 운영하여야 한다. 다만, 해당자가 없는 경우에는 소방․건축․가스․전기․위험물 등 전문분야 자격증을 소지한 사람 또는 화재조사분야에서 1년 이상 근무한 경력이 있거나 소방공무원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로 지정하여 운영하되 우선적으로 화재조사반 과정 교육을 이수하도록 하여야 한다.

③ 화재조사의 정확성을 기하기 위하여 원인조사와 피해조사로 구분하여 조사하고 보조요원을 지정 운영하여야 한다.

④ 소방학교장은 화재조사 전문가 육성과 화재원인 등을 조사․        연구할 부서를 설치 운영한다.

(2007.3.22. 본조제목개정)

제7조(책무) 조사관 및 조사자는 조사에 필요한 전문적 지식과 기술의 습득에 노력하여 조사업무를 능률적이고 효율적으로 수행하여야 한다.

제8조(지도) 본부장은 서장이 실시하는 조사업무에 대하여 지도 감독하여야 한다.

제9조(감식, 감정 및 시험 등) ① 본부장 또는 서장은 조사상 특히 전문지식과 기술이 필요하다고 인정되는 경우 별지 제1호 서식에 의한 감식 및 감정을 전문기관 또는 전문인에게 의뢰하거나 전문인 또는 전문기관과 합동으로 조사할 수 있다. 다만, 외부의 감식․감정기관에서 별도의 지정 서식을 사용하고 있을 때에는 그 서식으로 의뢰할 수 있다.

(2006.12.27. 본항개정)

② 전 항의 감식 및 감정을 의뢰받은 전문기관 또는 전문인은 그 결과를 별지 제2호 서식에 작성, 본부장 또는 서장에게 통지하여야 한다. 다만, 별도의 지정 서식을 사용하고 있을 때에는 그 서식으로 통지할 수 있다.(2006.12.27. 본항개정)

③ 본부장 또는 서장은 과학적이고 합리적인 화재원인 규명을 위하여 화재현장에서 수거된 물품에 대하여 감정을 실시하고 원인입증을 위한 재현 등 시험을 실시 할 수 있다.(2006.12.27. 본항신설)

④ 제3항의 규정에 의한 감정, 시험 등을 위하여 소방본부에 “화재조사 시험․분석연구실”을, 소방서에 “화재조사분석실”을 설치․운영한다.

(2006.12.27. 본항신설)

(2006.12.27. 본조제목개정)

제3절 조사본부의 설치운영

제10조(설치운영) 본부장 또는 서장은 대형화재․중요화재 및 특수화재 등이 발생하여 조사를 위하여 필요할 경우 조사본부를 설치운영 할 수 있다. 이 경우 소방본부 조사요원은 소방서 조사업무를 지원하여야 한다.

제11조(설치장소) 조사본부는 소방관서 또는 조사업무 수행에 편리한 곳에 설치하여야 한다.

제12조(편성) 조사본부에는 조사본부장과 조사관 및 조사자 등을 둔다. 또한 조사 상 필요한 경우에는 감식 및 감정에 관한 전문기관 또는 전문인을 포함하여 둘 수 있다.

제13조(조사본부장) ① 조사본부장은 화재조사 업무를 관장하는 과장으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 별도로 지정할 수 있다.

② 조사본부장의 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 조사요원 등의 지휘감독과 화재조사 집행

2. 현장보존, 정보관리 및 관계기관에서의 협조

3. 기타 조사본부 운영 및 총괄에 관한 사항처리

제14조(조사관) ① 조사관은 소방본부 및 소방서의 화재조사업무를 관장하는 간부로 한다.

② 조사관의 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 조사자의 지휘․감독과 화재조사 집행

2. 조사기록 서류 등의 검토․분석 및 관리

제15조(본부요원) 본부요원은 조사의 집행에 필요한 제반업무를 담당하여 원활한 조사가 이루어지도록 노력한다.

제16조(조사본부의 지원 등) 본부장 및 서장은 조사에 필요한 인적, 물적 지원을 하여야 한다.

제17조(현장지휘자로부터의 정보인수) 조사본부장은 화재현장 지휘자로부터 화재조사에 관련된 필요정보를 인수받아 조사의 원활한 수행을 기하도록 하여야 한다.

제18조(조사결과의 대외적 발표) 조사본부장은 소방행정상 필요한 경우와 외부기관으로부터 조사내용의 발표 요청이 있는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 그 내용을 발표한다.

제19조(조사본부의 해체) 본부장 또는 서장은 조사본부의 기능이 완료되거나 계속할 필요가 없다고 인정할 경우에는 이를 해체한다.

제3장  조사업무처리의 기본사항

제1절 조사실시상의 총칙

제20조(조사의 원칙) 조사는 물적 증거를 통한 과학적인 방법에 의한 합리적인 사실의 규명을 원칙으로 한다.

제21조(관계자 등의 협조) 조사를 실시함에 있어 관계자 등의 입회 하에 현장과 기타 관계있는 장소에 출입하는 것을 원칙으로 한다.

제22조(출입의 원칙) 삭 제

제23조(질문) ① 질문을 할 때에는 시기, 장소 등을 고려하여 피질문자의 임의진술을 얻도록 하여야 한다.

② 질문을 할 때에는 기대나 희망하는 진술내용을 얻기 위하여 상대방에게 암시하는 등의 방법으로 유도하여서는 아니 된다.

③ 소문 등에 의한 사항은 그 사실을 직접 경험한 사람의 진술을 얻도록 하여야 한다.

④ 관계자 등에 대한 질문 사항은 별지 제4호 서식의 질문기록서에 작성하여 그 증거를 확보한다.(2006.12.27. 본항개정)

제24조(자료, 정보의 수집) 조사관 및 조사자는 관계자 등으로부터 조사상 필요한 정보를 확보하여야 한다.

제25조(조사기록) 조사관 및 조사자는 조사결과와 기타 참고사항을 기록유지하여야 한다.

제2절 기본적 사항의 처리

제26조(화재건수의 결정) 1건의 화재란 1개의 발화점으로부터 확대된 것으로 발화부터 진화까지를 말한다. 다만, 다음 각목의 경우에는 당해 각 호에 의한다.

1. 동일범이 아닌 각기 다른 사람에 의한 방화, 불장난은 동일 대상물     에서 발화했더라도 각각 별건의 화재로 한다.

2. 동일 소방대상물의 발화점이 2개소 이상 있는 다음의 화재는 1건의     화재로 한다.

가. 누전점이 동일한 누전에 의한 화재

나. 지진, 낙뢰 등 자연현상에 의한 다발화재

제27조(관할구역이 2개소 이상 걸친 화재) 화재범위가 2 이상의 관할구역에 걸친 화재에 대해서는 발화 소방대상물의 소재지를 관할하는 소방서에서 1건의 화재로 한다.

제28조(화재의 유형) ① 화재는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 건축․구조물 화재 : 건축물, 구조물 또는 그 수용물이 소손된 것

2. 자동차․철도차량 화재 : 자동차, 철도차량 및 피견인 차량 또는 그     적재물이 소손된 것

3. 위험물․가스제조소 등 화재 : 위험물제조소 등, 가스제조․저장․취급     시설 등이 소손된 것

4. 선박․항공기화재 : 선박, 항공기 또는 그 적재물이 소손된 것

5. 임야화재 : 산림, 야산, 들판의 수목, 잡초, 경작물 등이 소손된 것

6. 기타화재 : 위의 각 호에 해당되지 않는 화재

(2006.12.27. 본조개정)

② 제1항의 화재가 복합되어 발생한 경우에는 화재의 구분을 화재피해액이 많은 것으로 한다.

③ 제2항의 경우 화재피해액이 같은 경우나 화재피해액이 큰 것으로 구분하는 것이 사회관념상 적당치 않을 경우에는 발화장소로 화재를 구분한다.(2006.12.27. 본항개정)

(2006.12.27. 본조제목개정)

제29조(발화일시의 결정) 발화일시의 결정은 관계자의 화재발견상황통보(각지)시간 및 화재발생 건물의 구조, 재질 상태와 화기취급 등의 상황을 종합적으로 검토하여 결정한다. 다만, 각지시간은 소방관서에 최초로 신고된 시점을 말하며 자체진화 등의 사후각지 화재로 그 결정이 곤란한 경우에는 발생시간을 추정 할 수 있다.

제30조(화재의 소실정도) ① 건축․구조물화재의 소실정도는 3종류로 구분하며 그 내용은 다음의 각 호에 의한다.(2006.12.27. 본항개정)

1. 전소 : 건물의 70%이상(입체면적에 대한 비율을 말한다. 이하 같다)이              소실되었거나 또는 그 미만이라도 잔존부분을 보수하           여도 재사용이 불가능 한 것

2. 반소 : 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것

3. 부분소 : 전소, 반소화재에 해당되지 아니하는 것

② 자동차․철도차량, 선박 및 항공기 등의 소실정도는 제1항의 규정을 준용한다.(2006.12.27. 본항개정)

(2006.12.27. 본조제목개정)

제31조(건물동수의 산정) 건물 동수의 산정은 별표1에 의한다.

제32조(세대수의 산정) 세대수의 산정은 거주와 생계를 함께 하고 있는 사람들의 집단 또는 하나의 가구를 구성하여 살고 있는 독신자로서 자신의 주거에 사용되는 건물에 대하여 재산권을 행사할 수 있는 사람을 1세대로 한다.(2007.3.22. 본조개정)

제33조(소실면적의 산정) ① 건물의 소실면적 산정은 소실 바닥면적으로 산정 한다. 다만, 화재피해 범위가 건물의 6면 중 2면 이하인 경우에는 6면 중의 피해면적의 합에 5분의 1을 곱한 값을 소실면적으로 한다. (2007.3.22. 본항개정)

② 수손 및 기타 파손의 경우는 제1항의 규정에 준한다.

제34조(화재피해액의 산정) ① 화재피해액은 화재 당시의 피해물과 동일한  구조, 용도, 질, 규모를 재건축 또는 재구입하는 데 소요되는 가액에서사용손모 및 경과연수에 따른 감가공제를 하고 현재가액을 산정하는 실질적․구체적 방식에 의한다. 단, 회계장부상 현재가액이 입증된 경우 에는 그에 의한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 정확한 피해물품을 확인하기 곤란하거나 기타 부득이한 사유에 의하여 실질적․구체적 방식에 의할 수 없는 경우에는 소방방재청장이 정하는 화재피해액산정매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 한다)의 간이평가방식으로 산정할 수 있다.

③ 건물 등 자산에 대한 최종잔가율은 건물․부대설비․가재도구는       20%로 하며, 그 이외의 자산은 10%로 정한다.

④ 건물 등 자산에 대한 내용연수는 매뉴얼에서 정한 바에 의한다.

⑤ 대상별 화재피해액 산정기준은 별표4에 의한다.

(2007.3.22. 본조개정)

제35조(화재피해액 계산방법) 고정자산에 대한 피해액은 별표4 기준에 의하여 매뉴얼에서 정하는 방법으로 계산한다.(2007.3.22. 본조개정)

제36조(사상자) 사상자는 화재현장에서 사망 또는 부상당한 사람을 말한다. 단, 화재현장에서 부상을 당한 후 72시간이내에 사망한 경우에는 당해 화재로 인한 사망으로 본다.

제37조 (부상정도) 부상의 정도는 의사의 진단을 기초로 하여 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 중상 : 3주 이상의 입원치료를 필요로 하는 부상을 말한다.

2. 경상 : 중상이외의(입원치료를 필요로 하지 않는 것도 포함한다)

부상을 말한다.

제4장  조사업무의 집행

제1절 화재출동시의 조사

제38조(조사의 개시) 조사자는 화재의 각지와 동시에 조사활동을 개시하여야 한다.

제39조(화재출동시의 상황파악) ① 화재현장에 출동하는 직원은 출동중에도 조사에 도움이 되는 사항을 확인하여야 하며 화재현장에서도 소방활동을 통한 상황파악을 하여 조사업무에 협조하여야 하고 119안전센터 등의 선임자는 화재시 별지 제5호 서식에 따라 지체없이 화재현장 출동보고서를 작성하여 조사관에게 제출하여야 한다.

(2006.12.27. 본항개정)

② 조사자는 출동도중이나 현장에서 관계자 등에게 질문을 하거나 현장의 상황으로부터 화기관리, 화재의 발견, 신고, 초기소화, 피난상황, 인명피해상황, 재산피해상황, 소방시설의 사용, 작동상황 등 화재개요를 파악하여 현장조사의 원활한 진행에 노력하여야 한다.

③ 제2항의 현장에서 관계자 등의 질문은 신속, 정확히 하여야 하며 진실한 진술을 얻을 수 있도록 노력하여야 한다.

제2절 현장조사

제40조(소방활동구역의 설정 및 현장보존) ① 본부장 또는 서장은 현장조사를 위하여 필요하다고 인정될 때에는 소방기본법 제23조의 규정에 의한 소방활동구역을 설정할 수 있다.

② 소방활동구역의 설정은 필요한 최소의 범위로 한다.

③ 소방활동구역의 관리는 수사기관과 상호 협조하여야 한다.

④ 소방활동구역의 표시는 로프 등으로 범위를 한정하고 경고판을 부착하며 소방기본법시행령 제8조의 규정에 따라 출입을 통제하는 등 현장보존에 최대한 노력하여야 한다.

⑤ 본부장 또는 서장은 소화활동시 현장물건 등의 이동 또는 파괴를 최소화하여 원활한 화재조사활동이 이루어 질 수 있도록 현장보존에 노력하여야 한다.(2006.12.27. 본항신설, 2007.3.22. 본항개정)

(2006.12.27. 본조제목개정)

제41조(화재현장의 주간조사) 감식 등 화재현장조사는 주간에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 화재당시, 화재대상물에 대한 기본현황 조사, 관계자에 대한 질문조사 또는 본부장이나 서장이 긴급하게 조사할 필요가 있다고 판단한 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

(2006.12.27. 본조개정, 2007.3.22. 본조개정)

제42조(화재원인 등 조사 및 분류) ① 조사자는 화재발생원인, 연소상황, 피난상황 및 소방시설의 상황 등의 화재원인을 조사하여야 한다.

② 제1항의 화재원인조사는 화재출동시 확인사항 등 각종상황과 현장상황을 고찰하여 과학적인 검토와 확인에 의하도록 하여야 한다.

③ 화재원인은 발화열원, 발화요인, 최초착화물 등을 종합적으로 검토하여 소방방재청장이 정하는 국가화재분류체계에 의한 화재원인 등 분류표에 의하여 분류한다.(2006.12.27. 본항신설)

④ 화재발생장소, 발화지점, 소방방화시설 등에 대하여는 소방방재청장이 정하는 국가화재분류체계에 의한 화재장소 등 분류표에 의하여 분류한다.(2006.12.27. 본항신설)

(2006.12.27. 본조제목개정)

제43조(화재피해조사) ① 조사자는 화재발생 건물의 인명피해와 재산피     해 발생상황을 조사하여야 하며 필요한 경우나 또는 피해당사자가 소     방기관의 피해조사내용에 이의를 제기할 경우에는 별지 제6호 내지 제7     호 서식에 의한 피해신고서를 받아야 한다.(2006.12.27. 본항개정)

② 제1항에 의한 신고서를 접수한 관할 소방서장은 이를 검토하여야 하고 필요시 피해액을 재산정한다.

제44조(자료의 보관) 소방기본법 제30조에 의한 자료 접수시는 제출자에 대하여 보관증을 교부하여야 한다. 다만 소유권을 포기한 경우에는 그러하지 아니한다.

제3절 보 고

제45조(긴급상황보고) ① 조사활동 중 본부장 또는 서장이 소방방재청장에게 긴급상황을 보고하여야 할 화재는 다음 각 호와 같다.

(2006.12.27. 단서삭제)

1. 대형화재

가. 인명피해 : 사망 5명이상이거나 사상자 10명이상 발생화재

나. 재산피해 : 20억원이상 추정되는 화재

2. 중요화재

가. 관공서, 학교, 정부미 도정공장, 문화재, 지하철, 지하구 등 공공         건물 및 시설의 화재

나. 관광호텔, 고층건물, 지하상가, 시장, 백화점, 대량위험물을 제조·        저장·취급하는 장소, 대형화재취약대상 및 화재경계지구

다. 이재민 100명이상 발생화재

3. 특수화재

가. 철도, 항구에 매어둔 외항선, 항공기, 발전소 및 변전소의 화재

나. 특수사고, 방화 등 화재원인이 특이하다고 인정되는 화재

다. 외국공관 및 그 사택

라. 기타 대상이 특수하여 사회적 이목이 집중될 것으로 예상되는 화재

② 화재상황보고는 최초보고, 중간보고, 최종보고로 구분하여 제48조의  해당서식에 작성, 다음 각 호와 같은 요령으로 보고한다.

1. 최초보고는 선착대가 화재현장 도착즉시 현장지휘관 책임 하에 화재의       규모, 인명피해 발생여부, 건물구조 개요 등을 보고한다.

2. 중간보고는 최초보고 후 화재상황의 진전에 따라 연소확대여부,        인명구조활동상황, 진화활동상황, 재산피해내역 및 화재원인 등을      수시로 보고하여야 한다. 단, 규명되지 아니한 화재 원인 및 피해     내역은 추정 보고할 수 있다.

3. 최종보고는 화재종료직후 최초보고 및 중간보고를 취합하여 보고       하여야 한다.

제46조(상황보고체제와 절차) ① 본부장 또는 서장은 화재현장 지휘본부를 설치한 경우 속보체제를 다음 각 호와 같이 한다.

1. 현장보고책임자는 계장 또는 담당급 이상으로 한다.

2. 상황실보고책임자는 과장급 이상으로 한다.

② 소방본부의 보고책임자는 계장 ․팀장 또는 담당급 이상으로 한다.

③ 상황보고는 별지 제8호 서식과 필요한 자료를 다음 각호와 같이 별표 2의 보고 계통도에 따라 보고하되, 긴급을 요하는 상황은 소방방재청 종합상황실에 즉보 할 수 있다.(2006.12.27. 본항개정)

1. 화재현장 지휘관은 현장지휘와 동시에 화재상황을 지휘소의 보고       책임자에게 지시하여 상황실에 보고하도록 한다.

2. 지휘소의 보고책임자는 현장 지휘관으로부터 지시 받은 사항을 상      황실에 보고하여야 한다.

3. 상황실 보고책임자는 현장으로부터 보고된 사항을 정리하여 상황       보고 계통에 의하여 상급기관에 지체없이 속보하여야 한다.

4. 소방본부의 상황실 보고책임자는 산하 소방기관으로부터 보고받은      화재상황을 즉시 상급기관에 속보하여야 한다.

제47조(조사결과 보고) 서장은 화재조사의 진행상황을 수시 보고하여야 하며 조사결과는 다음 각 호의 규정에 의하여 본부장에게 보고하고 기록유지 하여야 한다.

① 제45조 긴급상황보고에 해당하는 화재 : 별지 제3호 내지 제3-12호 서식 중 해당 서식과 별지4호, 별지5호 서식을 작성, 화재 각지로부터 7일이내, 다만, 화재의 정확한 조사를 위하여 조사기간이 필요한 때는 총 14일 이내(2006.12.27. 본항개정)

② 제1호에 해당하지 않는 일반화재 : 별지 제3호 내지 제3-12호 서식 중 해당 서식과 별지4호, 별지5호 서식을 작성 화재 각지로부터 5일 이내

(2006.12.27. 본항개정)

③ 제1호 및 제2호에 규정된 조사기간을 초과하여 조사가 필요한 경우 그 사유를 사전보고 후 추가 조사를 할 수 있다.

제5장  화재조사서류의 작성

제48조(화재조사서류의 서식) 화재조사에 필요한 서류의 서식은 다음 각호의 서식으로 한다.

1. (□ 감식․감정, □ 감정)의뢰서 : 별지 제1호 서식

2. (□ 감식․감정, □ 감정)결과통지서 : 별지 제2호 서식

3. 화재발생종합보고서 별지 제3호 서식

4. 화재현황조사서 : 별지 제3-2호

5. 화재유형별조사서(건축․구조물 화재) : 별지 제3-3호 서식

6. 화재유형별조사서(자동차․철도차량) : 별지 제3-4호 서식

7. 화재유형별조사서(위험물․가스제조소 등 화재) : 별지 제3-5호 서식

8. 화재유형별조사서(선박․항공기화재) : 별지 제3-6호 서식

9. 화재유형별조사서(임야화재) : 별지 제3-7호 서식

10. 화재피해조사서(인명피해) : 별지 제3-8호 서식

11. 화재피해조사서(재산피해) : 별지 제3-9호 서식

12. 방화․방화의심 조사서 : 별지 제3-10호 서식

13. 소방방화시설 활용조사서 : 별지 제3-11호 서식

14. 화재현장조사서 : 별지 제3-12호 서식

14의2. 화재현장조사서(임야화재, 기타화재) : 별지 제3-13호 서식

(2007.3.22. 본호신설)

15. 질문기록서 : 별지 제4호 서식

16. 화재현장출동보고서 : 별지 제5호 서식

17. 재산피해신고서 : 별지 제6호 서식

18. (자동차, 철도, 선박, 항공기) 피해 신고서 : 별지 제7호 서식

19. 화재․구조․구급상황보고서 : 별지 제8호 서식

(2006.12.27. 본조개정)

제49조(조사서류 작성) ① 서장은 관할 구역 내에서 발생한 화재에 대하여 제48조의 서식에 의한 다음 화재조사 서류 중 해당서류를 작성하여야 한다.(2006.12.27. 본항개정)

1. 화재발생종합보고서(별지 제3호 서식 내지 별지 제3-12호 서식)

(2006.12.27. 본호신설)

2. 질문기록서(별지 제4호 서식)(2006.12.27. 본호신설)

3. 화재현장출동보고서(별지 제5호 서식)(2006.12.27. 본호신설)

② 치외법권지역 등 조사권을 행사할 수 없는 경우는 조사 가능한 내용만

조사하여 별지 제3호 내지 별지 제3-12호 서식 중 해당서류를 작성한다.

(2006.12.27. 본항개정)

③ (2006.12.27. 삭제)

④ (2006.12.27. 삭제)

제50조(화재정도, 종별에 의한 조사서류 작성기준) <삭제>

제51조(조사서류의 보존) 서장은 제49조에 의해 작성된 조사서류(사진포함)를 문서로 기록하고 전자기록 등 영구보존방법에 의해 보존하여야 한다.

제52조(화재증명원의 발급) ① 서장은 민원인이 화재증명원의 발급을 신청하면 별지 제10호 서식에 의한 화재증명원발급대장에 기록을 한 후 별지 제11호의 서식에 의한 화재증명원을 발급하여야 하며, 관공서, 공공기관․단체, 보험사에서 공문으로 발급을 요청시 공용발급할 수 있다.

(2006.12.27. 본항개정)

② 서장은 화재피해자로부터 소방대가 출동하지 아니한 화재장소의 화재증명원 발급요청이 있는 경우 조사관 또는 조사자로 하여금 사후 조사를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 민원인이 제출한 화재사후 조사의뢰서(별지 제9호 서식)의 내용에 따라 발화장소 및 발화지점의 현장이 보존되어 있는 경우에만 조사를 하며, 별지 제5호서식인 화재현장출동보고서의 작성은 생략할 수 있다.(2006.12.27. 본항개정)

③ 서장은 제2항의 조사결과 제2조제1호의 화재로 인정될 경우 별지 제11호 서식에 의한 화재증명원을 발급하여야 한다.(2006.12.27. 본항개정)

④ 화재증명원의 발급시 재산피해 및 인명피해에 대하여 기재(조사중인 경우는 ”조사중“으로 기재한다)한다. 다만, 재산피해내역은 금액을 기재하지 아니하며 피해물건만 종류별로 구분하여 기재한다.

⑤ 민원인으로부터 화재증명원 교부신청을 받은 서장은 화재발생장소 관할지역에 관계없이 화재발생장소 관할소방서로부터 화재사실을 확인 받아 화재증명원을 교부할 수 있다. 단, 소방방재청장은 민원인이 행정자치부에서 운영하는 통합전자민원창구(G4C)로 신청시 소유주 등으로 등재된 자에 대하여 전자민원문서로 발급할 수 있다.(2006.12.27. 단서신설)

제53조(화재통계관리) 본부장 및 서장은 화재발생과 관련된 통계를 소방 방재청장이 지정하는 서식에 따라 전산처리방법 등 효율적으로 관리․운영하여야 한다.(2006.12.27. 본조개정)

부    칙〔2004. 6. 1.〕

① 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

② 제35조(피해액 계산방법)의 표준단가는 한국감정원에서 발간하는 건물신축단가표를 준용한다.

③ 이 규정의 내용중 화재조사 전담부서가 설치되어 있지 아니한 소방관서는 전담부서 설치 시까지 기존의 화재조사 업무를 관장하는 부서에서 그 업무를 담당한다.

부    칙〔2006. 12. 27.〕

이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부    칙〔2007. 3. 22.〕

이 규정은 2007년 4월 1일부터 시행한다.

【별표 1】

건물의 동수 산정

1. 주요구조부가 하나로 연결되어 있는 것은 1동으로 한다. 다만 건널 복도 등으로 2이상의 동에 연결되어 있는 것은 그 부분을 절반으로 분리하여 각 동으로 본다.

2. 건물의 외벽을 이용하여 실을 만들어 헛간, 목욕탕, 작업실, 사무실 및 기타 건물 용도로 사용하고 있는 것은 주건물과 1동으로 본다. (그림 1)

3. 구조에 관계없이 지붕 및 실이 하나로 연결되어 있는 것은 동일 동으로      본다 (그림2)

4. 목조 또는 내화조 건물의 경우 격벽으로 방화구획이 되어 있는 경우도 동일     동으로 한다 (그림3)

5. 독립된 건물과 건물 사이에 차광막, 비막이 등의 덮개를 설치하고 그 밑을     통로 등으로 사용하는 경우는 별동으로 한다.

(예) 작업장과 작업장 사이에 조명유리 등으로 비막이를 설치하여 지붕과     지붕이 연결되어 있는 경우 (그림4)

6. 내화조 건물의 옥상에 목조 또는 방화구조 건물이 별도 설치되어 있는 경우는 별동으로 한다. 다만, 이들 건물의 기능상 하나인 경우 (옥내 계단이 있는 경우)는 동일 동으로 한다.

7. 내화조 건물의 외벽을 이용하여 목조 또는 방화구조건물이 별도 설치되어 있고 건물 내부와 구획되어 있는 경우 별동으로 한다. 다만, 주된 건물에 부착된 건물이 옥내로 출입구가 연결되어 있는 경우와 기계설비 등이 쌍방에 연결되어 있는 경우 등 건물 기능상 하나인 경우는 동일동으로 한다.

【별표 2】

상황보고 계통도

청 와 대

총  리 실

청  장

차  장

유 관 기 관

소 방 방 재 청

종합상황실

유 관 기 관

시․도

소방본부상황실

소 방 서

군

지 휘 본 부

【별표 3】

화재조사 기자재 보유기준

구 분	기 자 재 명
발굴용구 (1종 - 셋트)	망치, 풀라이어, 팬치, 니퍼, 몽키스패나, 드라이버셋트, 탄화심도계, 버너 어갤리퍼스 가위, 브러시, 핀셋(대), 핀셋(소), 줄톱, 나무톱, 긁게, 스코프(모종삽형), 칼, 줄자(2종), 검전기, 확대경, 붓
기록용 기기 (13종)	고속카메라셋트(카메라, 마이크로렌즈, 후레시, 삼각대, 가빙), 디지털카메라셋트 (카메라, 스마트미디어, 예비용밧데리, 전용인화지), 카메라프린터기, 비디오카메라셋트(카메라, 예비밧데리, 삼각대, 가방), VTR, TV, 녹음기, 거리측정기, 휴대용제도기, 마이크로메타(2종), 저울, 비중계, 초시계
감식용 기기 (45종)	확대경, 가스측정기, 테스터기, 절연저항계, 후크메타, 검류계, 정전기측정장치, 접점저항계, 직류전압전류계, 교류전압전류계, 접지저항계, 누설전류계, 가스채취기, 내압시험기, 전력계, 인화전측정기, 실체현미경, 미량융점측정기, 오실로스코프, 오실로스코프 프린터기, 휘스톤브리지, 발화점측정기, 온도기록계, 비교현미경, 발광분경분석기, 분광사진투영기, 선반, 정밀저울, 항온항습기, 금속현미경, 스팩트라이트, 가스크로마트그라프, 자기온습습도계, 자기풍향풍수기록계, 초음파세척기, 마이크로경도시험기, 주사형전자현미경, 적외선열상장치, 원심분리기, 로드셋,적외선온도계, 조도계, 회전계, 진동계, 데이타기록계
조명 기기 ( 5종)	발전기, 손전등, 이동용조명기, 밧데리, 투광기
기 타 ( 6종)	화재조사차량, 노트북컴퓨터와 주변장치, 냉장고, 소화기, 시료보관용 기자재, 발굴복장 등

【별표 4】(신설 2007.3.22.)

화재피해액 산정기준

산정대상	산 정 기 준
건물	「신축단가(㎡당)×소실면적×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 신축 단가는 한국감정원이 최근 발표한 ‘건물신축단가표’에 의한다.
부대설비	「건물신축단가×소실면적×설비종류별 재설비 비율×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의한다. 다만 부대설비 피해액을 실질적·구체적 방식에 의할 경우「단위(면적․ 개소 등)당 표준단가×피해단위×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 건물표준단가 및 부대설비 단위당 표준단가는 한국감정원이 최근 발표한 ‘건물신축단가표’ 에 의한다.
구축물	「소실단위의 회계장부상 구축물가액×손해율」의 공식에 의하거나 「소실단위의 원시건축비 ×물가상승율×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 구축물가액 또는 원시건축비의 가액이 확인되지 않는 경우에는 「단위(m, ㎡, ㎥)당 표준 단가×소실단위×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 구축물의 단위당 표준단가는 매뉴얼이 정하는 바에 의한다.
영업시설	「㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 업종별 ㎡당 표준단가는 매뉴얼이 정하는 바에 의한다.
잔존물제거	「화재피해액×10%」의 공식에 의하되, 철골조 건물, 기계장치, 공구 및 기구, 차량 및 운 반구, 예술품 및 귀중품, 동물 및 식물의 피해액은 잔존물제거비 산정에 있어 화재피해 액에 산입하지 않는다.
기계장치 및 선박․항공기	「감정평가서 또는 회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 감정평가서 또는 회계장부상 현재가액이 확인되지 않아 실질적·구체적 방법에 의해 피해액을 산정 하는 경우에는「재구입비×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 실질적· 구체적 방법에 의한 재구입비는 조사자가 확인·조사한 가격에 의한다.
공구 및 기구	「회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 현재가액이 확인되지 않아 실질적·구체적 방법에 의해 피해액을 산정하는 경우에는「재구입비×[1-(0.9×경과 연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 실질적·구체적 방법에 의한 재구입비는 물가 정보지의 가격에 의한다.
집기비품	「회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 현재가액이 확인되지 않는 경우에는 「㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하거나 실질적·구체적 방법에 의해 피해액을 산정하는 경우에는 「재구입비× [1-(0.9×경과연수/내용연수)] × 손해율」의 공식에 의하되, 집기비품의 ㎡당 표준단가는 매뉴얼이 정하는 바에 의하며, 실질적·구체적 방법에 의한 재구입비는 물가정보지의 가 격에 의한다.

산정대상	산 정 기 준
가재도구	「(주택종류별·상태별 기준액×가중치)+(주택면적별 기준액×가중치)+(거주인원별 기준액× 가중치)+(주택가격(㎡당)별 기준액× 가중치)」의 공식에 의한다. 다만 실질적·구체적 방법에 의해 피해액을 가재도구 개별품목별로 산정하는 경우에는 「재구입비× [1-(0.8×경과 연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 가재도구의 항목별 기준액 및 가중치는 매뉴얼 이 정하는 바에 의하며, 실질적·구체적 방법에 의한 재구입비는 물가정보지의 가격에 의한다.
차량, 동물, 식물	전부손해의 경우 시중매매가격으로 하며, 전부손해가 아닌 경우 수리비 및 치료비로 한다.
재고자산	「회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만, 회계장부상 현재가액이 확인되지 않는 경우에는「연간매출액÷재고자산회전율×손해율」의 공식에 의하되, 재고자산회전율 은 한국은행이 최근 발표한 ‘기업경영분석’ 내용에 의한다.
회화(그림), 골동품, 미술공예품, 귀금속 및 보석류	전부손해의 경우 감정가격으로 하며, 전부손해가 아닌 경우 원상복구에 소요되는 비용 으로 한다.
임야의 입목	소실전의 입목가격에서 소실한 입목의 잔존가격을 뺀 가격으로 한다. 단, 피해산정이 곤란 할 경우 소실면적 등 피해 규모만 산정 할 수 있다.
기 타	피해당시의 현재가를 재구입비로 하여 피해액을 산정한다.
【적용요령】 1. 피해물의 경과연수가 불분명한 경우에 그 자산의 구조, 재질 또는 관계자 및 참고인의 진술 기타 관계자료 등을 토대로 객관적인 판단을 하여 경과연수를 정한다. 2. 공구 및 기구·집기비품·가재도구를 일괄하여 재구입비를 산정하는 경우 개별 품목의 경과연수에 의한 잔가율이 50%를 초과하더라도 50%로 수정할 수 있으며, 중고구입기계장치 및 집기비품으로서 그 제작년도를 알 수 없는 경우에는 그 상태에 따라 신품가액의 30% 내지 50%를 잔가율로 정할 수 있다. 3. 화재피해액산정매뉴얼은 본 규정에 저촉되지 아니하는 범위에서 적용하여 화재피해액을 산정한다.

【별지 제1호 서식】(개정 2006.12.27.)

제 호 년 월 일 귀하 소방서장(인) (□ 감식․감정, □ 감정) 의 뢰 서 건 명 :
화재상황	일 시	년 월 일 시 분경	화재번호
	장 소
1. 발생개요
2. 감정물건 및 수거장소 등

【별지 제2호 서식】(개정 2006.12.27.)

제 호 년 월 일 소방서장 귀하 (인) (□ 감식․감정, □ 감정) 결과 통지서 건 명 :
화재상황	일 시	년 월 일 시 분경	화재번호
	장 소
조 사 결 과
1. 원인개요
2. 판단입증사항
3. 감정사항
4. 원인조사 결과(발화열원, 발화요인, 최초착화물 등)

【별지 제3호 서식】(개정 2006.12.27.)

문서번호	00과 - 0000
시행일자	20. 00. 00.
보존기간	영구
공개여부	비공개

화재발생종합보고서

0 0 소 방 서

【별지 제3-2호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재현황 조사서

ꊱ 소방관서

①

소방서

119안전센터

119지역대

ꊲ 화재발생 및 출동

④ 거    리     소방서

.

km,   119안전센터

.

km,   119지역대

.

km

년       월     일     시    분                                 년        월     일     시    분

① 접   수

② 출   동

③ 도   착

④ 초   진

⑤ 완   진

⑥ 귀   소

년         월      일      시    분        요일

발생일시

ꊳ 화재발생장소 및 유형

① 주    소

시․도        시․군          구        읍․면․동․리(로)      번지                  마을

② 대    상

/

대상(도로)명                건물층수(지하/지상)      발화층              발화지점

③ 유    형   □ 건축․구조물     □ 자동차․철도차량         □ 위험물․가스제조소 등

□ 선박․항공기     □ 임      야                □ 기      타

ꊴ 화재원인

□ 작동기기       □ 담뱃불, 라이터불   □ 마찰, 전도, 복사    □ 불꽃, 불티   □ 폭발물, 폭죽

□ 화학적 발화열  □ 자연적 발화열     □ 기타               □ 미상

소분류

① 발화열원

③ 최초착화물

□ 가  구      □ 침구, 직물류    □ 종이, 목재, 건초 등  □ 합성수지      □ 간판, 차양막 등

□ 식  품      □ 전기, 전자      □ 위험물 등            □ 가연성 가스

□ 자동차, 철도차량, 선박, 항공기  □ 쓰레기류            □ 기타          □ 미상

② 발화요인

□ 전기적 요인    □ 기계적 요인    □ 가스누출(폭발)    □ 화학적 요인    □ 교통사고

□ 부주의         □ 자연적 요인    □ 기타             □ 미상

□ 방화 ( 방화     방화의심 )

소분류

소분류

④ 발화개요

년        월       연번

화재번호

-

-

□  수    정

(재산피해)    총계

,

,

천원   (예상피해액

,

,

천원)

① 인명피해  사망

명, 부상

명   ② 이 재 민

세대,

명

① 부 동 산

,

,

천원       ② 동   산

,

,

천원

③ 소실면적

,

,

㎡

④ 소실동(대)수  •건축․구조물

동 •차량 등

대

⑤ 소실정도     •건축물

동,

동,

동   •차량 등

대,

대,

대

전소        반소,     부분소                    전소        반소,     부분소

ꊷ 피해 및 인명구조

(인명피해)    총계

명

(인명구조)   ① 구조

명,               ② 유도대피

명

소분류

② 연소확대 사유(★ 복수선택 가능)             □ 해당없음

□ 화재인지․신고 지연             □ 가연성물질의 급격한 연소          □ 현장진입 지연(불법주차)

□ 현장도착 지연(교통혼잡)        □ 원거리 소방서               □ 방화구획 기능 불충분

□ 덕트․샤프트의 연통 역할   □ 인접건물과의 이격거리 협소    □ 목조건물의 밀집 등

□ 기상(건조, 강풍 등)         □ 기타                        □ 미상

① 연소확대물                 □ 해당없음

□ 가  구      □ 침구, 직물류    □ 종이, 목재, 건초 등    □ 합성수지    □ 간판, 차양막 등

□ 식  품      □ 전기, 전자      □ 위험물 등              □ 가연성 가스

□ 자동차, 철도차량, 선박, 항공기  □ 쓰레기류              □ 기타        □ 미상

ꊶ 연소확대

□ 계절용기기 □ 생활기기 □ 주방기기 □ 영상․음향기기 □ 사무기기 □ 조명, 간판 □ 배선,배선기구 □ 전기설비 □ 산업장비 □ 농업용 장비  □ 의료장비 □ 상업장비 □ 차량․선박부품 □ 기타 □ 미상

•제품  회사명

제품명

제품번호

제조일

년    월    일

□ 확인불가능

•동력원  □ 전기 □ 가스 □ 유류 □ 고체 □ 기타      소분류

ꊵ 발화관련 기기          □ 해당없음

① 발화관련 기기

② 제품 및 동력원

소분류

첨부서류

① 화재 유형별 조사서

□ 1.1 건축․구조물 화재   □ 1.2 자동차․철도차량 화재   □ 1.3 위험물․가스제조소등  화재

□ 1.4 선박․항공기 화재   □ 1.5 임야화재                 □ 1.6 기타화재(첨부없음)

① 인   원

명

총계         소방        의소대        경찰      일반직      군인   한전,가스등 유관기관   기타

② 장   비

대

총계         펌프,물탱크  고가(굴절)    화학       구조      구급       헬기       선박      기타

③ 사용 소방용수    소화전

,       ,       ,       ,

급수탑

,     ,

저수조

,       ,       ,       ,

기  타

,

ꊹ 동원인력

소 속	계 급	성 명	비 고

작 성 자

기상상황

① 날    씨

② 온    도

℃

③ 습    도

%                        ④ 풍    향

⑤ 풍    속

m/s                       ⑥ 기상특보

보험가입            □ 해당없음

① 가입회사

② 보험금액

,

,

천원

•부동산

,

,

천원      •동  산

,

,

천원

③ 계약기간

,

~

,

④ □ 화재보험의무가입대상(특수건물)

년         월               년        월

ꊸ 관 계 자

① 소   유   자  성명

연령

세  □ 남, □ 여  전화

② 점유(운전)자  성명

연령

세  □ 남, □ 여  전화

③ 방화관리자  성명

연령

세  □ 남, □ 여  전화

(위험물안전관리자)

② 화재피해 조사서

□ 2.1 인명피해            □ 2.2 재산피해

③ 방화․방화의심 조사서  □   ④ 소방방화시설 활용 조사서  □ ⑤ 화재현장 조사서  □

【별지 제3-3호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별 조사서 (건축 ․ 구조물 화재)

□  수    정

④ 연소확대 범위

ꊳ 장    소

□ 방화관리대상     □ 다중이용업

□ 발화지점만 연소                  □ 발화층만 연소                  □ 다수층 연소

□ 발화건물 전체 연소               □ 인근 건물 등으로 연소 확대

① 시설용도                                                          ￭ 특정소방대상물

□ 신  축     □ 증  축     □ 개  축     □ 기  타

□ 사용중                             □ 철거중                         □ 공  가

□ 공사중

ꊲ 건물상태

ꊱ 건축 ․ 구조물 현황

① 건물구조

식

조

즙 /

동

② 층   수    지  상

층,     지  하

층

③ 면   적    연면적

,

,

㎡       바닥면적

,

,

㎡

□ 근린생활시설

□ 위락시설

□ 문화집회 및 운동시설

□ 판매시설 및 영업시설

□ 숙박시설 □ 노유자시설

□ 의료시설 □ 공동주택

□ 업무시설

□ 통신촬영시설

□ 교육연구시설

□ 청소년시설  □ 공장

□ 창고시설

□ 운수자동차관련시설

□ 관광휴게시설

□ 동식물관련시설

□ 위생 등 관련시설

□ 교정시설

□ 위험물저장 및 처리시설

□ 지하가  □ 지하구

□ 문화재  □ 복합건축물

□ 주거시설        단독주택     공동주택     기타주택

□ 교육시설        학교                연구, 학원

□ 판매,업무시설     판매    공공기관   일반업무   숙박시설

청소년시설   군사시설     교정시설

□ 집합시설        관람장  공연장  종교  전시장  운동시설

□ 의료,복지시설     건강         의료           노유자

□ 산업시설        공장시설     창고     작업장     발전시설

지중시설     동식물시설     위생시설

□ 운수․자동차시설     자동차시설   항공시설  항만시설  역사,터미널

□ 문화재시설      문화재

□ 생활서비스      위락    오락    음식점     일반서비스

□ 기타 건축물     기타 건축물

소분류

소분류

□ 후생복리     □ 교육복지    □ 업무    □ 일반생활        □ 기타

￭ 부속용도            □  해당없음

소분류

□ 구조    □ 기능     □ 설비, 저장     □ 생활공간     □ 출구    □ 공정시설    □ 기타

② 발화지점                                                                         □ 미상

③ 발화층수  □ 지상

층 / □ 지하

층  ④ 소실면적

,

,

㎡

【별지 제3-4호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별 조사서 (자동차 ․ 철도차량)

① 자동차․농업․건설․군용차량

□ 앞 좌 석	□ 뒷 좌 석

□ 엔 진 룸	□ 트 렁 크

□ 바    퀴	□ 적 재 함

□ 연료탱크	□ 기    타

□  수    정

② 철도차량

□ 객실 (좌석)	□ 기  관  실

□ 바      퀴	□ 연 료 탱 크

□ 화  물  실	□ 화  장  실

□ 객차연결통로	□ 기      타

① 제조회사

② 차량번호

③ 연    식

년

④ 차 량 명

ꊲ 형    식

ꊴ 참고사항

② 농업기계

□ 트랙터      □ 경운기      □ 기타

③ 건설기계

□ 굴삭기      □ 덤프트럭    □ 기타

④ 군용차량

□ 군용차량    □ 기타

⑤ 철도차량

□ 전  동  차              □ 기  관  차

• 철도구분  □ 국철  □ 지하철  □ KTX

① 자 동 차

□ 승용자동차              □ 화물자동차

□ 승합자동차

버스                소형 승합차

캠핑용 자동차 또는 캠핑용 트레일러
기타

□ 특수자동차         □ 오토바이

• 장소  □ 고속(전용)도로    □ 일반도로

□ 주차장      □ 공지   □ 기타

ꊱ 구    분

ꊳ 발화지점                                                              □ 미상

【별지 제3-5호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별 조사서(위험물 ․ 가스제조소등 화재)

□  수    정

ꊴ 화재경위

□ 제조소등 내부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등 내부에서 그친 경우

□ 제조소등 내부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등 외부로 확대된 경우

□ 제조소등 외부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등으로 전이된 경우

□ 제조소등의 위험물이 누출되어 제조소등 외부에서 (□ 발화, □ 폭발)한 경우

ꊱ 대    상          □ 건 축 물                 □ 시 설 물(탱크)          □ 차    량

① 구    조

식

조

즙

동

② 층   수    지  상

층,     지  하

층

③ 면   적    연면적

,

,

㎡       바닥면적

,

,

㎡

ꊳ 발화지점                                                               □ 미상

① 위험물 취급시설

□ 주  입  구     □ 펌      프      □ 탱크   본체   □ 작  업  실     □ 보  관  실

□ 반  응  기    □ 고정주유설비      □ 토  출  구     □ 차      량       □ 기      타

② 부속시설

□ 사  무  실    □ 점       포       □ 식당․휴게소  □ 전  시  장     □ 정  비  소

□ 세  차  기    □ 대기실/주거시설  □ 외       부   □ 기      타

⑤ 허가품명

류,

⑥ 허가량

③ 완공 년․월․일

,

,

④ 차량번호

년          월       일

② 가스 제조소 등

□ 고압가스 제조시설       □ 고압가스 저장시설      □ 액화산소를 소비하는 시설

□ 액화석유가스 제조시설   □ 액화석유가스 저장시설  □ 가스 공급시설  □ 기    타

① 위험물 제조소 등

□ 제 조 소           □ 옥내저장소       □ 옥외탱크 저장소       □ 옥내탱크 저장소

□ 지하탱크 저장소    □ 간이탱크 저장소  □ 이동탱크 저장소       □ 옥외 저장소

□ 암반탱크저장소     □ 주유 취급소      □ 판매 취급소           □ 이송 취급소

□ 일반 취급소        □ 기    타

ꊲ 제조소 등의 구분

ꊵ 참고사항

【별지 제3-6호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별 조사서 (선박 ․ 항공기 화재)

□  수    정

ꊲ 형    식

③ 톤    수

,

TON

④ 기종/명칭

⑤ 수용인원

명

① 제조회사

② 연    식

년

ꊱ 구    분

① 선      박

□ 유  람  선          □ 여  객  선

□ 화  물  선          □ 유  조  선

□ 바  지  선          □ 어      선

□ 수상 레저기구(보트 등)

□ 함정(군함 등)

□ 특수작업선(해양관측선 등)

□ 기      타

② 항  공  기

□ 비  행  기       □ 회전익항공기(헬리콥터)

□ 비  행  선       □ 활   공   기(글라이더)

□ 경 비 행 기       □ 기        타

ꊳ 발화지점                                                               □ 미상

① 기기 작동실

□ 기   관   실      □ 전   기   실

□ 갑        판      □ 조타실(조정실)

□ 취   사   실      □ 엔        진

□ 기   계   실      □ 기        타

② 부속시설

□ 계        단     □ 식        당

□ 사   무   실     □ 화   장   실

□ 화   물   실     □ 무   대   부

□ 객        실      □ 기        타

ꊴ 참고사항

【별지 제3-7호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별 조사서 (임야화재)

□  수    정

ꊱ 구    분

② 들    불  □ 숲 □ 들판 □ 논밭두렁 □ 과수원 □ 목초지 □ 묘지 □ 군사격장 □ 기타

① 산    불    □ 국유림                   □ 공유림                   □ 사유림

( □ 국립공원   □ 도립공원   □ 시․군립공원     □ 자연휴양림 )

□ 미  상

③ 성   별  □ 남     □ 여

④ 전   화

① 성   명

② 연   령

세

ꊲ 방 ․ 실화자

□ 산정상                □ 산중턱                □ 산아래                □ 평  지

ꊳ 발화지점

ꊷ 참고사항

ꊵ 피해사항

① 산림피해면적

,

㎡     ② 건   물

동    ③ 기   타

ꊶ 발견(신고) 사항                                                                 □ 미상

① 일     시

,

,

,

년          월       일         시       분

② 인적사항      성명

연령

세       성별  □ 남 □ 여

ꊴ 화재경위

① 구    분

□ 입산자 실화                  □담뱃불    □모닥불    □취사행위    □기타

□ 논․밭두렁으로부터 확대     □ 쓰레기 소각장에서 확대   □ 성묘객으로부터 화재

□ 건물로부터 확대             □ 자동차로부터 확대        □ 축사, 비닐하우스로부터 확대

□ 군사격장으로부터 확대       □ 기    타                 □ 미    상

② 발생개요

□ 미  상

【별지 제3-8호 서식】(신설 2006.12.27.)

화재피해 조사서 (인명)

□  수    정

연  번

ꊱ 사 상 자                                                                   □ 소방공무원

① 인적사항      성명

연령

세       성별  □ 남 □ 여

② 주    소

시도          시군구           읍면동           번지                대상명(APT 0동000호)

ꊴ 사상원인

□ 연기․유독가스 흡입    □ 연기, 유독가스 흡입 및 화상    □ 화상   □ 넘어지거나 미끄러짐  □ 건물붕괴  □ 피난중 뛰어내림   □ 갇힘   □ 복합원인   □ 기  타   □ 미  상

ꊷ 참고사항

ꊲ 사상정도

□ 사망                   □ 중상                   □ 경상

□ 수면중          □ 음주상태

□ 약물복용 상태   □ 정신장애

□ 지체장애        □ 관리자부재

□ 해당없음

① 인적

□ 출구잠김            □ 출구 장애물

□ 출구위치 미인지     □ 연기(화염)로 피난불가

□ 출구 혼잡           □ 방범창(문)

□ 차량충돌, 전복       □ 기타         □ 미상

② 물적

① 부    위

□ 머     리    □ 목과 어깨

□ 가     슴    □ 복     부

□ 척     추    □ 팔

□ 다     리    □ 다수 부위

□ 내  과 계    □ 얼     굴

□ 기     타    □ 미      상

ꊶ 사상부위 및 외상

② 외    상

□ 찰  과  상    □ 열      상

□ 타  박  상    □ 염      좌

□ 탈      구    □ 골      절

□ 기      타    □ 미      상

③ 화상정도

□ 1도화상

□ 2도화상

□ 3도화상

□ 기도화상

ꊳ 사상시 위치 ․ 행동

① 발 화 층

( 건축구조물,   위험물․가스제조소 등 화재시        □ 지상   □ 지하

층 )

③ 사상시 행동 □ 피난중     □ 구조요청중       □ 화재 진압중   □ 화재현장 재진입

□ 행동불가능 □  비이성적 행동   □ 기    타      □ 미    상

② 사상위치

( 건축구조물,   위험물․가스제조소 등 화재시        □ 지상   □ 지하

층 )

ꊵ 사상전 상태(★ 복수선택 가능)

【별지 제3-9호 서식】(신설 2006.12.27., 개정 2007.3.22.)

화재피해 조사서 (재산)

□  수    정

대상명 :

ꊱ 건물 피해산정 (신축단가×소실면적×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율

구 분	용 도	구 조	소실면적 (㎡)	신축단가 (㎡당, 원)	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
건물	용도1
	용도2
	※ 산출과정을 서술

ꊲ 부대설비 피해산정 (단위당 표준단가×피해단위×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율, 또는

(신축단가×소실면적×설비종류별 재설비 비율×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율

구 분	설비종류	소실면적 또는 소실단위	단 가 (단위당, 원)	재설비비	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
부대설비	설비1
	설비2
	※ 산출과정을 서술

ꊳ 영업시설 피해산정 (㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율

구 분	업 종	소실면적 (㎡)	단 가 (㎡당, 원)	재시설비	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천원)
영업시설
	※ 산출과정을 서술

ꊴ 가재도구 피해산정 (재구입비×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]× 손해율

구 분	품 명	규격․형식	재구입비	수 량	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
가재도구	품명1
	품명2
	※ 산출과정을 서술

ꊵ 집기비품 피해산정 (㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율, 또는

(재구입비×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]× 손해율

구 분	품 명	규격․형식	재구입비	수 량	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
집기비품	품명1
	품명2
	※ 산출과정을 서술

ꊶ 가재도구 간이평가 피해산정

[(주택종류별·상태별 기준액×가중치)+(주택면적별 기준액×가중치)+(거주인원별 기준액×가중치)+(주택가격(㎡당)별 기준액×가중치)]×손해율

구 분	주택종류		주택면적		거주인원		주택가격(㎡당 )		손해율(%)	피해액 (천 원)
	기준액 (천원)	가중치	기준액 (천원)	가중치	기준액 (천원)	가중치	기준액 (천원)	가중치
가재도구		10%		30%		20%		40%
	※ 산출과정을 서술

ꊷ 기타 피해산정 (기타 물품별 피해산정방식을 적용)

구 분	품 명	규격․형식	단가 (단위당, 원)	재구입비	수량	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
기 타	품명1
	품명2
	※ 산출과정을 서술

ꊸ 잔존물 제거비

잔존물제거	산정대상 피 해 액	원 (항목별 대상피해액 합산과정 서술)	잔존물 제거비용 (산정대상피해액×10%)	원

※ 단 철골조, 기계장치, 공구 및 기구, 차량 및 운반구, 예술품 및 귀중품, 동물 및 식물의 경우 산정대상피해액에 산입하지 않음

ꊹ 총 피해액

구 분	부동산	원	총 피해액	원
	동 산	원

별첨 : 산정근거로 활용한 회계장부 등 관계서류

【별지 제3-10호 서식】(신설 2006.12.27.)

방화 ․ 방화의심 조사서

ꊸ 참고사항

ꊵ 도착시 초기상황

② 초기정보

① 화재상황    □ 화재초기    □ 성장기      □ 최성기      □ 말기

□ 창문이 열려있음     □ 창문이 잠겨 있음   □ 현관문이 열려 있음

□ 현관문이 잠겨 있음  □ 소방서 강제 진입   □ 소방서 도착전 강제진입 흔적

□ 보안시스템 작동     □ 보안시스템 미작동

ꊱ 구    분

□ 방화                           □ 방화의심 (추정)

① 인적사항      성명

연령

세       성별  □ 남 □ 여

② 주    소

시도          시군구           읍면동           번지                대상명(APT 0동000호)

ꊷ 방화자                                                               □ 미상

ꊶ 방화연료 및 용기

□ 현장주변에서 획득        □ 현장에서 획득               □ 미확인

ꊴ 방화의심 사유

□ 외부 침입흔적 존재       □ 유류사용 흔적           □ 범죄은폐

□ 거액의 보험 가입         □ 2지점 이상의 발화점       □ 연소현상 특이(급격 연소)

□ 기    타

ꊲ 방화동기

□ 단순 우발적        □ 불만해소           □ 가정불화      □ 정신이상  □ 싸움

□ 비관자살           □ 보험사기           □ 보복(손해목적)  □ 범죄은폐  □ 사회적 반감

□ 채권채무            □ 시    위           □ 기    타        □ 미    상

ꊳ 방화도구

① 연    료

② 용    기

③ 점화장치

□ 인화성 액체     □ 가연성 가스    □ 점화가능 고체   □ 일반가연물

□ 폭       약     □ 기      타     □ 미       상

□ 유  리  병      □ 플라스틱병     □ 컵           □ 압력용기   □ 캔

□ 유  류  통      □ 박      스     □ 기    타     □ 미    상

□ 심      지      □ 촛      불     □ 담    배     □ 전기부품

□ 기 계  장 치      □ 리  모  콘     □ 화 학약 품    □ 성냥․라이터

□ 시한․지연장치  □ 기      타     □ 미     상

□  수    정

【별지 제3-11호 서식】(신설 2006.12.27.)

소방․방화시설 활용조사서

□  수    정

□ 수신기 고장             □ 전원차단

□ 설비불량                □ 회로불량

□ 감지기불량              □ 기타      □ 미상

□ 전원차단       □ 기기불량        □ 기    타

⑥ □ 가스누설경보기

• □ 경보            □ 미경보

□ 미상

□ 건전지 방전             □ 건전지 없음

□ 전원차단                □ 기    타

⑤  □ 단독경보형감지기

• □ 작동            □ 미작동

□ 미상

□ 거주자 대응             □ 거주자 대응 실패

□ 거주자 없음             □ 미 상

④ □ 자동화재탐지설비

• □ 작  동

• □ 미작동

• □ 소규모화재로 미작동      □ 미 상

• 감지기 종류

③ □ 누전경보기

• □ 작동            □ 미작동               □ 미상

□ 전원차단      □ 음향장치 고장

□ 기    타

② □ 비상방송설비

• □ 방송            □ 미방송

□ 미상

□ 수신기 전원차단            □ 음향장치 고장

□ 발신기 누름 버튼 고장      □ 사용법 미숙지

□ 기    타

① □ 비상경보설비

• □ 경보            □ 미경보

□ 미상

ꊲ 경보설비

□ 전원차단   □ 방수압력 미달   □ 기구 미비치

□ 설비불량   □ 사용법 미숙지   □ 기    타

④ □ 옥외소화전

• □ 사용    □ 미사용/효과미비

□ 미상

③ □ 스프링클러 설비, 간이스프링클러, 물분무등 소화설비

•작동 및 효과성     □ 효과적 작동              □ 소규모 화재로 미작동

□ 미작동 또는 효과없음     □ 미    상

•미작동 또는 효과없음

• 종    류

□ 전원차단   □ 방수압력 미달   □ 기구 미비치

□ 설비불량   □ 사용법 미숙지   □ 기    타

② □ 옥내소화전

• □ 사용    □ 미사용/효과미비

□ 미상

□ 소화약제 미충전 □ 소화약제 부족   □ 고    장

□ 사용법 미숙지   □ 노    후        □ 기    타

① □ 소화기구

• □ 사용            □ 미사용

□ 미상

• 종    류

ꊱ 소화시설

【별지 제3-11호 서식】   소방방화시설 활용 조사서

ꊳ 피난설비

① □ 피난기구

• □ 사용     □ 미상   □ 미사용

□ 사용 필요없음

•종    류  □ 피난사다리   □ 완강기(간이완강기 포함)   □ 구조대, 공기안전매트   □ 피난밧줄

② □ 유도등

• □ 작동            □ 미작동

□ 미상

• 종    류

③ □ 비상조명등

• □ 작동            □ 미작동

□ 미상

□ 전원차단               □ 전구불량

□ 충전지 불량            □ 기    타

□ 전원차단               □ 전구불량

□ 기    타

□ 거치대 미비            □ 사용법 미숙지

□ 탈출공간 미확보        □ 기    타

ꊴ 소화용수설비

① □ 사용  □ 미사용  □ 미상  ② 종류  □ 소화전   □ 소화수조 / 저수조   □ 급수탑

ꊵ 소화활동설비

① □ 제연설비

• 작동 및 효과성   □ 작동      □ 작동하였으나 효과 없음

□ 소규모 화재로 미작동 □ 미작동

□ 미상

②  □ 연결송수관설비

• □ 사용            □ 미사용

□ 사용 필요없음   □ 미상

□ 송수구 불량            □ 배관불량

□ 시설노후               □ 기    타

③ □ 연결살수설비

• □ 사용            □ 미사용

□ 사용 필요없음   □ 미상

□ 송수구 불량    □ 헤드 불량    □ 배관불량

□ 시설노후               □ 기    타

④ □ 비상콘센트설비

• □ 사용            □ 미사용

□ 사용 필요없음   □ 미상

□ 콘센트 불량            □ 배선불량

□ 시설노후               □ 기    타

⑤ □ 무선통신보조설비

⑥ □ 연소방지설비

ꊷ 초기소화활동         □ 해당없음

□ 소화기사용   □ 옥내․ 옥외소화전사용   □ 피난방송 및 대피유도   □ 양동이, 모래사용   □ 미상

ꊶ 방화설비

① □ 방화셔터   □ 작동(닫힘)    □ 미작동(열림)

□ 미상

③ □ 방화구획

② □ 방 화 문   □ 정상         □ 비정상

□ 미상

ꊸ 참고사항

【별지 제3-12호 서식】(신설 2006.12.27., 개정 2007.3.22.)

화재현장 조사서

1. 화재발생 개요

○ 일      시 : 20  . 00. 00. 00:00분경(완진 00:00)

○ 장      소 :

○ 대상물구조 :

○ 인명피해 :         명(사망  , 부상  ), ※ 인명구조   명

○ 재산피해 :       천원(부동산        ,  동산             )

2. 화재조사 개요

○ 조사일시 :            ～              (     회)

○ 조 사 자 :                             외  o명

○ 화재원인

<개  요>

3. 동원인력

○ 인   원 :    명(소방  , 경찰  , 전기  , 가스  , 보험  , 기타  )

○ 장   비 :    대(펌프  , 탱크  , 화학  , 고가  , 구조  , 구급  , 기타  )

4. 화재건물 현황

○ 건축물 현황

○ 보험가입 현황

○ 소방시설 및 위험물 현황

○ 화재발생전 상황

5. 화재현장 활동상황

○ 신고 및 초기조치(필요시 시간대별 조치사항 및 녹취록 작성)

○ 화재진압 활동(필요시 화재진압작전도 작성)

○ 인명구조 활동(필요시 인명구조 활동내역 작성)

6. 현장관찰

○ 건물 위치도, 건물 배치도

○ 건물 외부상황(사진)

○ 건물 내부상황(사진)

7. 발화지점 판정

○ 관계자 진술

○ 발화지점 및 연소확대 경로

8. 화재원인 검토

○ 방화 가능성(연소상황, 원인추적 등에 관한 사진, 설명)

○ 전기적 요인

○ 기계적 요인

○ 가스누출

○ 인적 부주의 등

○ 연소확대 사유

9. 결    론

○ 현장조사결과 : 발화요인, 발화열원, 최초착화물, 발화관련기기, 연소확대물, 연소확대사유 등 작성

○ 문제점 및 대책

10. 예상되는 사항 및 조치

○ 예상되는 사항 및 관련 조치사항 등 작성

11. 기    타

○ 화재현장 출동보고서, 감식․감정 결과통지서, 전기배선도, 연구자료, 재현실험 결과, 참고문헌, 기타 참고자료 등

【별지 제3-13호 서식】(신설 2007.3.22.)

화재현장 조사서

(임야화재, 기타화재)

1. 화재발생 개요

○ 일      시 : 20  . 00. 00. 00:00분경(완진 00:00)

○ 장      소 :

○ 대상물구조 :

○ 인명피해 :         명(사망  , 부상  ), ※ 인명구조   명

○ 재산피해 :       천원(부동산        ,  동산             )

2. 화재조사 개요

○ 조사일시 :            ～              (     회)

○ 조 사 자 :                             외  o명

○ 화재원인 :

<개  요>

3. 동원인력

○ 인   원 :    명(소방  , 경찰  , 전기  , 가스  , 보험  , 기타  )

○ 장   비 :    대(펌프  , 탱크  , 화학  , 고가  , 구조  , 구급  , 기타  )

4. 발화지점 판정

○

5. 결    론

○ 현장조사결과 : 발화요인, 발화열원, 최초착화물, 발화관련기기, 연소확대물, 연소확대사유 등 작성

○ 문제점 및 대책

6. 예상되는 사항 및 조치

○ 예상되는 사항 및 관련 조치사항 등 작성

7. 현장관찰

○ 건물 위치도

○ 화재현장사진

【별지 제4호】(개정 2006.12.27., 2007.3.22.)

질  문  기  록  서

화재번호(20 -00) 20 . . 소 속 : ○○소방서(소방본부) 계급․성명 : ○○○(서명)
① 화재발생 일시 및 장 소	년 월 일 시 00시 00구 00동 번지 ○○건물
② 질문일시	20 . . . : 부터 ~ 20 . . . : 까지
③ 질문장소
④ 답변자	○ 주소 : Tel : ○ 직업 : , 성명 : 0 0 0 (인)
⑤ 화재대상과의 관계	○ 최초신고자, 초기소화자, 발견자, 건물관계자 등
⑥ 언 제	○ 시간은(시계로, 컴퓨터, TV로)
⑦ 어 디 서	○ 위치(몇층, 방안에서…)
⑧ 무엇을 하고 있을 때	○ 누구와, 무엇을 하고 있다가
⑨ 어떻게 해서 알게 되었는가?	○ 소리(어떤), 냄새, 연기, 말(누구)
⑩ 그때 현상은 어떠 했는가?	○ 어디에서 보고, 어디의(부근의), 무엇이, 어떻게(불꽃의 높이, 범위, 연기색), 누구였던가, 또한 불타고 있지 않았다
⑪ 그래서 어떻게 했는가?	○ 사람에게 알렸다(어디의 누구에게), 통보하였다(어디로, 전화로), 피난하였다(누구와, 무엇을 이용하여, 어떻게, 도중에 상황은), 소화하였다(어디의, 무엇을, 어떻게 하여, 어디로, 누가 있었는가, 연소는 어떠했는가), 그후 어떻게 하였다.
⑫ 기타 참고사항	○ 이웃주민 000씨가 창문에서 연기가 분출하는 것을 발견하고 창문쪽에서 실내를 보니 장식장에서 불꽃이 발생하고 있었음.

※ 기타화재중 쓰레기, 모닥불, 가로등, 전봇대화재 및 임야화재의 경우 질문기록서 작성을 생략할 수 있음.

[별지 제5호 서식](개정 2006.12.27.)

화재번호(20 -00) 20 . . 화재현장 출동보고서 소 속 : ○○소방서 직 위 : 진압대장(안전센터장 등) 계급․성명 : ○ ○ ○ (서명)
출동대명	○○소방서 ○○119안전센터 ○○지역대
발화일시 발화장소	20 . . . : 경 ○○광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○건물
출동일시	20 . . . :
도착일시 및 장소	20 . . . : ○○광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○건물
1. 출동로 상의 발견사항
2. 도착시 발견사항
※ 화염 및 연기, 연소진행, 인명피해, 기타사항 등을 정확하고 상세하게 설명

3. 현장 활동사항 (현장발견사항, 진입장소, 방수사항, 소방․방화시설 사용(작동)사항 등 단계적 활동사항 상세히 기술)

4. 진압 및 발견사항 상세도

【별지 제6호 서식】(개정 2006.12.27.) 재 산 피 해 신 고 서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 성 명: 주 소: 신고자직업: 전화: □ 부동산
1	피해년월일	년 월 일
피해 장소
2	피해건물과 신고자와의 관계 (소유자, 점유자, 관리자)
3	건축매입년월일	재건축 또는 재매입 금액
추정,기록, 기억	추정, 기록, 기억, 불명
년 월	3.3㎡(평)당 금액	총 금 액
4	취 득 후 의 경 과
수 선 개 축	년 월	수선․개축한 부분	수선·개축에 필요한 금액
년 월
증축	년 월	증축의 개요	증축 면적(㎡)	필요한 금액
년 월
5	피 해 전 의 피 해 내 역
건물의용도	지 붕	외 벽	층 수	연면적(㎡)
주거 세대수	세대	거주인원	명
6	건물·수용물이외의 피해상황
피해 물건명	피해의 종류	수량 또는 면적	경과년수
	소실·수손·기타		년
	소실·수손·기타		년
7	화 재 보 험 계 약
계 약 회 사 명	계 약 년 월	보 험 금 액(천원)

□ 동 산
피해년월일			피해물건과신고자와의관계			(소유자·점유자·관리자)
피해 장소	시(군) 구(읍·면) 동(리) 번지 호
품명 수량	피해액	피해의 종별		품명	수량	피해액	피해의 종별
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)

【별지 제6호 서식】 (차량․철도·선박·항공기)피해신고서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 주 소: 신고자직업: 전화: 성 명:
1	피해년월일	년 월 일
	피해 장소
2 차 량, 철 도	운전자성명						구입년월
	용 도 별						차량명칭
	차량 번호						년 식
	소실부위 :								피 해 액				기 타
3 선 박 · 항 공 기	선장·기장명						선명·기명
	용 도 별						취항 년월
	톤수·최대이륙중량						구입금액
	소실부위 :								피 해 액				기 타
4 적 재 물	소실된물건					피 해 액						기 타
	피해물건과의 관계		소유자·관리자 성명
5 화 재 보 험	화 재 보 험 계 약
	계약회사명				계 약 년 월					보 험 금 액

【별지 제5호 서식】

(차량․철도·선박·항공기)피해신고서

년    월    일

○○소방서장 귀하

주    소:

신고자직업:        전화:

성    명:

1

피해년월일

년          월          일

피해  장소

2

차

량,

철

도

운전자성명

구입년월

용  도  별

차량명칭

차량  번호

년    식

소실부위 :

피 해 액

기    타

3

선

박

·

항

공

기

선장·기장명

선명·기명

용  도  별

취항 년월

톤수·최대이륙중량

구입금액

소실부위 :

피 해 액

기    타

4

적

재

물

소실된물건

피 해 액

기   타

피해물건과의 관계

소유자·관리자 성명

5

화

재

보

험

화 재 보 험 계 약

계약회사명

계 약 년 월

보 험 금 액

□ 동 산
피해년월일			피해물건과신고자와의관계			(소유자·점유자·관리자)
피해 장소	시(군) 구(읍·면) 동(리) 번지 호
품명 수량	피해액	피해의 종별		품명	수량	피해액	피해의 종별
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)

【별지 제7호 서식】(개정 2006.12.27.) (자동차․철도·선박·항공기)피해신고서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 성 명: 주 소: 신고자직업: 전화:
1	피해년월일	년 월 일
	피해 장소
2 차 량, 철 도	운전자성명						구입년월
	용 도 별						차량명칭
	차량 번호						년 식
	소실부위 :								피 해 액				기 타
3 선 박 · 항 공 기	선장·기장명						선명·기명
	용 도 별						취항 년월
	톤수·최대이륙중량						구입금액
	소실부위 :								피 해 액				기 타
4 적 재 물	소실된물건					피 해 액						기 타
	피해물건과의 관계		소유자·관리자 성명
5 화 재 보 험	화 재 보 험 계 약
	계약회사명				계 약 년 월					보 험 금 액

【별지 제8호 서식】(개정 2006.12.27.)

【화재․구조․구급상황 보고서】

소방본부상황실 ☏ 000-0119, 000-1119, 행정전화 000～0

수 신 : 수신처 참조 참 조 : 발 신 : 상황실			보고일시 : 20 . . : 작 성 자 : 보고책임자 :
발 신 지	소방서	접수시간		:
제 목					수 신 처
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 20 . . , : ～ : ※ 선착대 ㎞ ( 분), 본서 ㎞ ( 분) ○ 장 소 : ○ 대 상 : ○ 소유자 : (남, ) ※ 건물구조 : ○ 원 인 : ※ 개 요 : 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 명 ( ) ○ 재산피해 : 천원(부동산 , 동산 ) ※ 부동산 : 층 동 호 ㎡소실 ※ 동 산 : 3 동원상황 ○ 인 원 : 명(소방 , 경찰 , 기타 ) ○ 장 비 : 대(펌프 ,탱크 ,화학 ,고가 ,구조 ,구급 ,기타 ) 4 조치상황 5. 기 타 ○ 보험 및 언론 보도사항 등					소방방재청
					청 장
					차 장
					상 황 실
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실
					기타기관
					국 정 원
					검 찰 청
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN
					기자실
					기 타

※ 안전사고 및 구조․구급상황은 위에 준하여 보고

[별지 제9호 서식](개정 2006.12.27.)

사후조사 의뢰서(미신고 화재)						처리기간
						3 일
신청인	성 명	○ ○ ○	생년월일
	주 소	00시 00구 00동 번지
대상물	소 재 지	00시 00구 00동 번지
	소유자(점유자)	소유자 : 000(남, 세) 점유자 : 000(남 ,세)
	건물명(명칭)	× × 식당
	구조 및 규모
화재발생 상 황	발 견 일 시	20 . . . : 경
	최초 발견자	000 (남, 세),
	보험가입현황	보험기간 : . . . ~ 20 . . .
		보험회사 : 00화재보험 약정금액 : 만원
	화재발견 및 소 화 상 황
피해내역	동 산
	부 동 산
	인명 피해
사 용 목 적
화재조사 및 보고규정 제52조 제2항의 규정에 의하여 위와 같이 사후 화재조사를 신청합니다. 20 년 월 일 신청인 : ○ ○ ○ (서명 또는 날인)
구비서류 : 사진 등 화재 발생 증빙 자료

[별지 제10호 서식](개정 2006.12.27.)

화재증명원발급대장

발급사항		발급 대상물			신 청 인			비고
번호	일 시	명 칭	장 소	관계자명	성 명	주 소	전화 번호

【별지 제11호 서식】(개정 2006.12.27.)

(발급번호 : 20 - 00)

화 재 증 명 원
화재발생상 황	일 시
	장소 및 명칭
	원 인
화재피해대 상	소 재 지
	소유자․관리자
	명 칭
	구조 및 규모
피해내역	동 산
	부 동 산
	인명피해
사 용 목 적
위와 같이 증명하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 주 소 : 성 명 : (서명 또는 날인)
위 사실을 증명합니다. 년 월 일 ○ ○ 소 방 서 장

【별지 제9-2호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제9-3호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제9-4호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제9-5호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제12호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제13호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제14호 서식】(삭제 2006.12.27.)

【별지 제15호 서식】(삭제 2006.12.27.)