소방방재청 고시 제2014-15호

소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정(소방방재청 고시 제2013-68호, 2013.11.13.)을 다음과 같이 개정합니다.

2014년  8월  14일

소방방재청장

1. 개정이유

방열복과 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제정으로 신규 소방용품이 도입됨에 따라,  성능인증 또는 성능인증의 변경을 신청하는 자가 제출해야 하는 소방용품의 견품수량을 추가

2. 주요내용

가. 신규 도입되는 품목의 제출 견품수량 추가 신설 (별표2)

- 방열복 : 완성품 5개, 부분품(시편 등) 각 4개

- 상업용주방자동소화장치 : 시험설비 각 1세트, 부속품 각 1조, 설계메뉴얼 2세트

나. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 3년으로 연장 (제4조)

3. 주요 토의과제

없   음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2014-15호

소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 본문 중 “2016년 11월 12일”을 “2017년 8월 13일”로 한다.

부  칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

별표2를 다음과 같이 한다.

구분			견품의 종류				견품의 수량
축광표지			완성품				10 개
예비전원			완성품(정격용량별)				6 조
비상콘센트설비			완성품				3 개
			부분품		스위치		각 3 개
					콘센트
표시등			완성품				20 개
			광원				5 개
소화전함			완성품				5 개
			인장강도시험편				각 4 개
			내식시험편				1 개
스프링클러설비의 신축배관			완성품				20 개
			강도시험시험편				1 개
소방용전선(내화전선 및 내열전선)			완성품				50 m
			쉬이즈 시험편		저압내화전선		15 개
					고압내화전선		21 개
					내열전선		18 개
탐지부			완성품				6 개
			탐지소자				각 3 개
지시압력계			완성품				30 개
방염제품			완성품 또는 직물				5개 또는 20 m
비화재보방지기			완성품				5 개
			부분품	전자계전기			해당되는 것 각 3 개
				전원변압기
				지시전기계기
				예비전원
공기안전매트			완성품				1 개
			포지				1 m × 2 m
소방용밸브			완성품				2 개
			부분품				1조
			인장강도시험편				각 4 개
소방용스트레이너			완성품				2 개
			부분품				1조
			인장강도시험편				각 4 개
소방용압력스위치			완성품				15 개
소방용합성수지배관			완성품				50 m
			인장강도시험편				각 4 개
비상경보설비의 축전지			완성품				1 대
			예비전원				각 3 개
자동화재속보설비의 속보기			완성품				1 대
			부분품	전원변압기			해당부품 각 3 개
				예비전원
소화설비용헤드	물분무헤드		완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
	포헤드		완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
	분말헤드		완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
	살수헤드		완성품				25 개
			인장강도시험편				각 4 개
	미분무헤드		완성품			폐쇄형	50 개
						개방형	25 개
			인장강도시험편				각 4 개
소방용흡수관			완성품				5 개
			인장강도시험편				각 4 개
소화기가압용가스용기			완성품				15 개
			부분품				1 조
방수구			완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
분기배관			완성품				5 개
			인장강도 시편 등				각 4 개
포소화약제의 혼합장치			완성품				2 개
			인장강도 시편 등				각 1 조
시각경보장치			완성품				6 개
차동차압․과압조절형 급기댐퍼			완성품				5 개
			인장강도 시편 등				각 3 개
자동폐쇄장치			완성품				5 개
가압수조식 가압송수장치			완성품				1 개
			인장강도시편 등				각 4 개
피난유도선		축광식	완성품				10 개
		광원점등식	제어부				6 개
			표시부				최대사용길이 2 조
							표준단위길이 20 개
			축전지				6 개
			난연성능시험편				각 1 조
			제어부 및 표시부 접속 부품 등				6 조
가스계소화설비의 설계프로그램			시험설비				각 1 세트
			부속품				각 1 조
			설계프로그램				2 세트
			설계매뉴얼				2 세트
다수인피난장비			완성품				6 개
			부분품				각 1조
			인장강도시험편				각 4개
캐비넷형간이스프링클러설비			완성품				1세트
			배관 및 부속품				각 1조
승강식피난기			완성품				1세트
			부분품				각 1조
방열복			완성품				5개
			부분품(시편 등)				각 4개
상업용주방자동소화장치			시험설비				각 1세트
			부속품				각 1조
			설계메뉴얼				2세트

현 행	개 정 안
제1조 ∼ 제3조 (생 략)	제1조 ∼ 제3조 (현행과 같음)
제4조(재검토기한) 이 고시는「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 12일까지로 한다.	제4조(재검토기한) ----------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2017년 8월 13일 --------
	부 칙 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표