[별표 1의3] <개정 2012.12.20>

기술진단전문기관의 등록요건(제17조제1항 관련)

1. 장비(각 1대 이상)

가. 유속계

나. 수온, 수소이온농도(pH), 용존산소(DO) 및 산화환원전위(ORP) 측정기

다. MLSS(Mixed Liquor Suspended Solid) 측정기

라. 자동시료채수기

마. 진동측정분석기

바. 소음측정기

사. 회전계

아. 디지털압력계

자. 접지저항계

차. 절연저항 측정기

카. 포터블 캘리브레이터

타. 전력품질분석기

파. 유량계

하. 실험분석장비(방류수질기준 항목)

거. 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비

너. 연막시험용배풍기

더. 이동식 유량계(3대 이상)

러. 공기압 시험기

2. 기술인력

가. 수(水)처리 진단 분야

1) 다음 가) 또는 나)에 해당하는 인력 1명 이상

가) 환경, 화공, 기계, 전기 관련학과 박사

나) 수질관리, 폐기물처리, 상하수도, 화공, 건설기계, 산업기계설비, 발송배전, 전기응용, 산업계측제어 기술사

2) 다음 가)부터 다)까지의 규정에 해당하는 기사 각 1명 이상

가) 수질환경, 폐기물처리, 화공, 화학분석, 생물공학 기사

나) 일반기계, 기계설계, 건설기계, 공조냉동기계, 설비보전 기사

다) 전기, 전기공사 기사

3) 다음 가)부터 다)까지의 규정에 해당하는 산업기사 각 1명 이상

가) 수질환경, 폐기물처리 산업기사

나) 기계조립, 기계설계, 정밀측정, 건설기계, 공조냉동기계, 기계정비 산업기사

다) 전기, 전기공사 산업기사

4) 환경측정분석사 1명

나. 하수관거 진단 분야

1) 토목 또는 수질환경 기사 1명 이상

2) 토목 및 수질환경 산업기사 각 1명 이상

비고

1. 복합측정기능을 갖춘 장비를 보유한 경우에는 해당 장비로 측정할 수 있는 대상에 대한 측정기를 보유한 것으로 본다.

2. 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비는 임대사용이 가능하며, 생태독성분석에 필요한 장비 및 인력의 경우에는 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 수질 분야 측정대행업자와 공동사용계약을 체결한 경우 필요한 장비 및 인력를 갖춘 것으로 본다.

3. 기술인력은 「국가기술자격법」 제10조제1항에 따라 국가기술자격을 취득한 사람을 말한다.

4. 박사 또는 기술사는 해당 분야 기사자격 취득 후 해당 분야에서 7년 이상 종사한 사람과 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 일반직공무원 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 근무자로 환경 관련 분야에서 15년 이상 근무하고, 3년 이상 상하수도 분야 실무를 수행한 사람으로 대체할 수 있다.

5. 기사는 산업기사 자격취득 후 해당 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.

6. 비고 외의 부분 제2호가목3)가)부터 다)까지의 규정의 산업기사는 해당 분야의 기능사 자격 취득 후 해당 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있고, 같은 호 나목2)의 산업기사는 해당 분야의 기능사 자격 취득 후 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.

7. 환경측정분석사는 비고 외의 부분 제2호가목2)가)에서 정한 자격을 갖춘 기술인력 중 1년 이상 분석 실무를 수행한 실적이 있는 사람으로 대체할 수 있다.