[별표] <개정 2010.10.28>
도엽코드 및 도곽의 크기(제5조제2항 관련)
축척	색인도	도엽코드 및 도곽의 크기
1/50,000							-도엽코드: 경위도를 1° 간격으로 분할한 지역에 대하여 다시 15′씩 16등분하여 하단 위도 두 자리 숫자와 좌측경도의 끝자리 숫자를 합성한 뒤 해당 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 15′×15′
37°	01	02	03	04
	05	06	07	08
	09	10	11	12
36°	13	14	15	16
	127°			128°
			36715
1/25,000							-도엽코드: 1/50,000 도엽을 4등분하여 1/50,000 도엽코드 끝에 한 자리 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 7′30"×7′30"
	1			2
36715
	3	4
			367154
1/10,000										-도엽코드: 1/50,000 도엽을 25등분하여 1/50,000 도엽코드 끝에 두 자리 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 3′×3′
	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
		36715
11	12	14	15
16			20
	17	18	19
	21	22	23	24	25
			3671523
축척	색인도	도엽코드 및 도곽의 크기
1/5,000													-도엽코드: 1/50,000 도엽을 100등분하여 1/50,000 도엽코드 끝에 세 자리 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 1′30"×1′30"
	001									010
	36715
	091							098		100
							36715098
1/2,500		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		-도엽코드: 1/25,000 도엽을 100등분하여 1/25,000 도엽코드 끝에 두 자리 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 45"×45"
0	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0G	0H	0I	0J
1
2
3
4
	367154
5
6
7
8
9							9G	9H	9I	9J
							3671549H
축척	색인도	도엽코드 및 도곽의 크기
1/1,000													-도엽코드: 1/10,000 도엽을 100등분하여 1/10,000 도엽코드 끝에 두 자리 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 18"×18"
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	11
	21
	31
	3671523
										80
										90
								98	99	00
						367152398
1/500					-도엽코드: 1/1,000 도엽을 4등분하여 1/1,000 도엽코드 끝에 한 자리 코드를 추가하여 구성한다. -도곽의 크기: 9"×9"
	1	2
	367152398
3	4
		3671523984