[별표 9] <개정 2005.5.6> 안전성검사 대상 유기시설․유기기구 및 안전성검사항목과 안전성검사대상이 아닌 유기시설․유기기구(제38조제1항관련)
1. 안전성검사 대상 유기시설 및 유기기구 가. 대상 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구는 안전에 유의하여 관리하여야 하는 유기시설 또는 유기기구로서 제3호의 안전성검사의 대상이 아닌 유기시설 및 유기기구에 해당하는 것을 제외한 유기시설 및 유기기구를 말한다. 나. 구분 안전성검사 대상 유기시설 및 유기기구는 다음과 같이 구분한다. 1)주행형
구분	내용	예시
(1) 궤도 주행형	일정한 궤도(레일․로프 등)를 가지고 있으며 궤도를 이용하여 승용물이 운행되는 유기시설 또는 유기기구	스카이싸이클․모노레일․스카이젯트․꼬마기차․미니자동차․쟝글마우스․미니코스타․젯트코스타․루프코스타․공중궤도라이드
(2) 주로 주행형	일정한 주로(도로 또는 이와 유사한 주로)를 가지고 있으며 그 주로를 이용하여 승용물이 운행되는 유기시설 또는 유기기구	미니스포츠카․무궤도열차․봅슬레이
(3) 수로 주행형	일정한 수로를 가지고 있으며 그 수로를 이용하여 승용물이 운행되는 유기시설 또는 유기기구	후룸라이드․ 신밧드의모험․래피드라이드
(4) 자유 주행형	일정한 지역(공간등)을 가지고 있으며 그 지역(지면, 수면)을 이용하여 승용물이 운행되는 유기시설 또는 유기기구	밤바카․밤바보트․스포츠카
2) 고정형
구분	내용	예시
(1) 종회전고정형	수평축을 중심으로 하여 승용물이 수직방향으로 수직원운동 또는 요동운동을 하는 유기시설 또는 유기기구	회전관람차․후라잉카펫․날으는소방차․아폴로․고공파도타기․바이킹․레일보우

(2) 횡회전고정형	수직축을 중심으로 승용물이 수평방향으로 수평원운동을 하는 유기시설 또는 유기기구	회전그네․회전목마․티컵․회전보트․점프라이드․뮤직익스프레스․스윙댄스․타가다디스코․닌자거북이
(3) 복합회전고정형	수평 및 수직방향으로 동시에 승용물이 회전․반회전 또는 직선운동을 하는 유기시설 또는 유기기구	회전비행기․미니아스트로․다람쥐통․우주전투기․스페이스자이로․엔트프라이즈․문어다리․왕문어춤․슈퍼스윙․베이스볼․브레이크댄스․풍선타기․허리케인․토네이도
(4) 승강고정형	수평 및 수직방향으로 승용물이 상하운동 및 좌우운동으로 운행되는 유기시설 또는 유기기구	파라슈터타워․타워라이드․개구리점프
3) 관람형
구분	내용	예시
(1) 기계관람형	음향․영상 또는 보조기구를 이용하여 일정한 기계구조물 내에서 시뮬레이션을 체험하는 유기시설 또는 유기기구	영상모험관․가상현실특급․아스트로젯트․슈퍼엑스
(2) 입체관람형	음향․영상 또는 보조기구를 이용하여 일정한 시설(건축물․일정한 공간등)내에서 시뮬레이션을 체험하는 유기시설 또는 유기기구	다이나믹시트․환상의집․전래동화관․시네마환타지아
4) 놀이형
구분	내용	예시
(1) 일반놀이형	이용객 스스로가 일정한 시설(건축물, 공간 등)에서 설치된 기계․기구를 이용하는 유기시설 또는 유기기구	모험놀이․미로․펀하우스
(2) 물놀이형	물을 매개체로 하여 일정한 규격(틀 등)을 갖추어 이용자 스스로 물놀이기계․기구 등을 이용하는 유기시설 또는 유기기구	튜브라이더․파도풀․유수풀․바디슬라이더․서핑라이더․수중모험놀이

5) 기타 : 1) 내지 4)에 해당하지 아니하는 유기시설 및 유기기구 2. 안전성검사항목
구분	검사항목
가. 기초 및 앵커볼트	(1) 지반상태 (2) 기초 (3) 앵커볼트 (4) 지주, 구조부재 (5) 보조부재 (6) 체결부
나. 승용물장치	(1) 승용물 구조 (2) 승용물 체결부 (3) 승용물 안전장치 (4) 승용물 기타장치
다. 궤도, 수로, 주로장치	(1) 궤도, 수로, 주로 (2) 받침지주 (3) 역주행 방지장치
라. 구도장치	(1) 감속기 (2) 축, 기계요소 (3) 전동기 (4) 클러치 (5) 축 및 베어링 (6) 기어 (7) 체인 및 스프로킷 (8) 벨트 및 벨트풀리 (9) 로프 (10) 컨베이어장치 (11) 차륜장치
마. 유압, 공압, 수압장치	(1) 유압장치 (2) 공압장치 (3) 수압장치 (4) 밸브 및 배관장치
바. 제동장치	(1) 브레이크장치 (2) 완충장치
사. 물놀이장치	(1) 슬라이드 (2) 착지풀

		(3) 파도풀 (4) 유수풀 (5) 급수장치 (6) 부력기구 (7) 신호장치
아. 전기장치		(1) 전동기 기동전류 및 운전전류 (2) 배전설비 및 계기류 (3) 접지 및 피뢰설비 (4) 조명 및 장식장치 (5) 신호 및 제어장치
자. 운전조작장치		(1) 조작장치 (2) 비상조작장치
차. 기타시설		(1) 승강장 (2) 안전 울타리 (3) 비상구 (4) 안전유도 표시 (5) 풍속계 (6) 안전점검판 (7) 기타 유기시설
3. 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 및 유기기구
유형	내용		예시
가. 주행형	일정 궤도․주로․지역(공간)을 가지고 있으며, 시속 5킬로미터이하 속도로 이용자 스스로가 참여하여 운행되는 유기시설 또는 유기기구		밧데리카․미니기차․미니자동차․멜로디페트․이티로보트․수상싸이클 등
나. 고정형	회전반경이 3미터 이내로 이용자 스스로가 참여하여 작동되는 유기시설 또는 유기기구		솔저로보트․우주전차․아기돼지․롤스로이스․에어울프․미니기․다람쥐․우주왕복선․경찰오토바이․아파치헬기․슈퍼스포츠카․스텔스기․슈퍼미니차․코끼리․마징가젯트․풀리스카․잠수정․공룡․마린보트․스카이돌핀․목마(말)․닭․당나귀․페리칸 등
다. 관람형	일정한 시설물(기계․기구․건축		도깨비집․거울집․3D․ 또는 4D

	물․보조기구등)내에서 이용자 스스로가 참여하여 체험하는 유기시설 또는 유기기구	입체영화관(좌석고정영상시설)․투시경․미니시뮬레이션․만다라 등
라. 놀이형	일정한 시설(기계․기구․공간등)내에서 보조기구를 이용하거나 롬 기억소자 등이 장착된 피시비(PCB) 형태 또는 컴퓨터CD 등을 이용한 프로그램 등으로 화면에 나타나는 상황을 레버와 버튼 또는 기구로 작동하여 이용자 스스로가 이용하거나 체험할 수 있는 기구로써 누구나 이용이 가능하고 사행성이 없는 유기시설 또는 유기기구	실내사격․베이비골프․미니골프․양궁․석궁․투환․바주카포․화이어볼․광선총․고릴라헌터․미니볼링․미니농구․공던지기․패픽볼․풋볼첼린지․피치히터․로데오타기․도든가든․싸이드와일더․축구․페널티슈트아웃․에어하키․스쿼시하키․하이스트라이크․로보봅․두더지․햄머액션․펀치․펀치벨리․플레이스페이스․붕붕뜀틀․점프대․스페이스볼․다트게임․쇼트․레이싱나이트․핫스터프․버츄얼베이스볼․버츄얼콤․뱃보이저․알파인레이스․넛머크․버춰포뮬러․팔씨름․오토바이타기․자동차경주․핀볼․정글인․미니에어바운스․자전거타기․보트타기․말타기․뮤직댄스․수상기구타기․건슈팅․틀린그림찾기․퍼즐․대전격투놀이․대전전투놀이․건파이트․건버드․인형뽑기 등