[별표 19] <신설 2003.10.6> 안전성검사기관 등록 요건(제64조제2관련)
구분	등록요건
1. 인력 기준	다음 각목의 자격기준에 해당하는 자중 7인 이상을 채용하되, 기계분야 자격자 4인(가목 해당자 1인 이상 포함)․전기 분야 자격자 2인 및 산업안전 분야 자격자 1인을 포함하여야 한다. 가. 국가기술자격법에 의한 기계․전기 또는 기계안전 분야의 기술사 또는 공학박사 나. 국가기술자격법에 의한 기계․전기․전자 또는 산업안전 분야의 기사 이상 자격자로서 해당 실무경력이 3년 이상인 자 다. 기계․전기․전자 또는 산업안전 분야의 석사 이상의 학위 소지자로서 해당실무경력이 3년 이상인 자 라. 국가기술자격법에 의한 기계․전기․전자 또는 산업안전 분야의 산업기사 이상 자격자로서 해당실무경력이 5년 이상인 자 마 .고등교육법에 의한 대학의 기계․전기․전자 또는 산업안전 분야의 관련학과를 졸업한 자로서 유원시설관련 실무경력이 5년 이상인 자 바. 고등교육법에 의한 전문대학의 기계․전기․전자 또는 산업안전 분야의 관련학과를 졸업한 자로서 유원시설관련 실무경력이 7년 이상인 자 사. 가목 내지 바목에 해당하는 자와 동등 이상의 자격이 있다고 문화관광부장관이 인정하는 자
2. 장비 기준	다음 각목의 검사․시험 등을 위한 장비를 각각 1대 이상 보유하여야한다. 가. 검사기기 : 회전속도계, 절연저항계, 전류계, 전압계, 소음계, 온도계, 와이어로프결함테스터, 초음파두께측정기, 조도계, 접지저항계, 광파거리측정기, 경도측정기, 오실로스코프(oscilloscope), 베어링검사기, 가속도측정기, 토크렌치(torque wrench), 유압테스터, 레이저거리측정기 나. 시험기기 : 자분탐상(磁粉探狀)시험기, 초음파탐상기, 진동계, 진동분석장비[FFT분석기․임팩트해머(impact hammer) 및 모델(modal)프로그램 포함] 다. 컴퓨터프로그램 : 구조해석용 프로그램

3. 그 밖의 기 준	다음 각목의 요건을 갖추어야 한다. 가. 비영리법인일 것 나. 자체 사무실을 보유하고 2명 이상의 상근 관리직원을 둘 것 다. 등록신청일부터 2년 이내에 제38조제1항의 규정에 의한 안전성검사 또는 이와 유사한 검사 실적이 있을 것 라. 검사 신청 및 절차, 검사조직 운영, 검사결과 통지, 검사수수료 등이 포함된 안전성검사를 위한 세부규정을 마련하고 있을 것