중앙119구조본부 훈령 제33호

중앙119구조본부 장비보유 기준을 다음과 같이 제정합니다.

2015년 12월 16일

중앙119구조본부장

중앙119구조본부 장비 보유기준에 관한 규정

제정이유

가. 중앙119구조본부의 임무와 역할에 따라 구조활동 등 임무수행에 적합한 장비보유 기준을 마련하고자 함

주요내용

가. 본 기준에서 사용하는 용어의 정의를 정함(안 제2조)

나. 기동장비 보유기준을 정함(안 제4조)

다. 구조장비 보유기준을 정함(안 제5조)

라. 통신장비 보유기준을 정함(안 제6조)

마. 항공구급장비 보유기준을 정함(안 제7조)

바. 개인휴대안전장구 보유기준을 정함(안 제8조)

사. 훈령 제정일로부터 매 3년이 되는 시점 이내에 훈령 타당성 검토 및 개선조치 시행(안 제8조)

참고사항

가. 관계법령 : 119구조･구급에 관한 법률 시행규칙 등

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 없음

중앙119구조본부 장비 보유기준에 관한 규정

제정 2015. 12. 16.  중앙119구조본부 훈령 제33호

제1조(목적) 이 기준은 중앙119구조본부 119특수구조대와 119화학구조센터를 포함한 모든 출동대원들이 재난현장에서 인명구조 및 신속대응 임무를 수행하기 위해 갖추어야 할 장비의 보유기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “기동장비”란 구조대원 및 구조장비 등을 현장으로 신속하게 이동하기 위하여 사용하는 장비로 “항공기, 소방차량, 중장비 및 트레일러”를 말한다.

2. “구조장비”란 구조활동시 원활한 구조업무를 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.
3. “통신장비”란 유ㆍ무선 등 전파를 활용 상호통신을 위하여 사용하는 장비를 말한다.
4. “항공구급장비”란 항공기를 이용한 응급환자 이송 및 응급처치 활동을 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.

5. “개인휴대안전장구”란 원활한 구조업무를 수행하기 위하여 필요한 최소한의 개인안전장비를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 중앙119구조본부 및 그 소속기관에 적용한다.

제4조(기동장비 보유기준) 중앙119구조본부 기동장비 보유기준은 별표 1과 같다.

제5조(구조장비 보유기준) 중앙119구조본부 구조장비 보유기준은 별표 2와 같다.

제6조(통신장비 보유기준) 중앙119구조본부 통신장비 보유기준은 별표 3과 같다.

제7조(항공구급장비 보유기준) 중앙119구조본부 항공구급장비 보유기준은 별표 4와 같다.

제8조(개인휴대안전장구 보유기준) 재난현장에 투입되는 중앙119구조본부 대원이 휴대하여야 할 안전장구 기준은 별표 5와 같다.

제9조(재검토 기한) 중앙119구조본부장은「중앙119구조본부 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 훈령에 대하여 2015년 12월 31일을 기준으로 매 3년이 되는 시점 이내에 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]                                        기동장비 보유기준

●필수 / ○선택

용도별	장비명	내 용	내용 연수	보유기준				장비보유 적응성
				특수 구조대별	화학 구조센터별	인명 구조센터	본부행정 (재난)지원	특수 구조대	화학 구조센터	인명 구조견센터	본부행정 (재난)지원
총계	34종			29점	10점	3점	8점	19종	7종	3종	3종
소계	2종			3	0	0	0	2		0	0
항공기	중형헬기	인명구조․화재진화 및 응급환자 이송 14인승(더핀)		2				●
	대형헬기	인명구조․화재진화 및 응급환자 이송 28인승(EC225)		1				●
소계	23 종			16	9	2	8	10	7	2	3
구조차량	현장지휘차량	구조현장 지휘 등 출동용 차량	8	1	1		1	●	●		●
	수송버스	인원 및 장비수송용 특장차량	8	2				●
	구조 공작차	소방자동차 기본표준 적용	8	1				●
	소방펌프차	화재 재난 현장용	8	1				○
	탐색장비운반차	육상․수중 탐색장비 수송 및 운용차량	8	1				●
	트레일러운송차 (트렉터)	수난,도탐,황생방 운송트레일러	8	2				●
	다목적크레인차	장비운반 및 재난현장 대응차량	8	1				○
	화물차	4륜자동차 포함, 화물차	8	1	1		1	●	○		○
	항공급유차(유조차)	구조현장 출동, 항공기 연료 주유용	10	1				●
	구급차	현장 구조구급 출동용 차량	5	1				○
	화생방 분석차	화생방 정밀 분석차량	10	1				●
	고성능 화학차	화학물질 화재 등 원거리 방수용	10	1	1			●	●
	화생방 장비운반차	누출, 제독장비 등 운반용	8		1				●
	다목적 굴삭기	붕괴 등 화학재난 현장 대응차량	12		1				●
	무인파괴 방수차	붕괴, 폭발 등 위험지역에서 현장 대응	12		1				●
	다목적 제독차	화생방(제독) 전문 대응차량	10		1				●
	예방점검차	4륜자동차 포함, 예방점검 및 순찰차량	8		1				●
	인명구조견 운송버스	훈련견 및 훈련인원 수송차량(견버스)	8			1				●
	인명구조견 탐색구조차	구조견 산악(재난) 출동용 차량	8	1		1		●		●
	작전훈련차	재난 출동시 작전 지휘 및 통신지원용	8				2				●
	통합지휘버스	구조현장 지휘 출동용 차량(현장CP)	8				1				●
	위성중계차	구조현장 방송 및 중계용 차량	12				1				○
	행정차	인원 수송용(업무협의)	8	1	1		2	○	○		○
소계	9 종			10	1	1	0	7	0	1	0
중장비및트레일러	일반굴삭기	붕괴 등 재난현장용(타이어,궤도형)	12	1				○
	지게차	장비운반용	12	1				○
	항공기 이동용 토우카	항공기 격납고 및 계류장 이동용	12	1				●
	수난장비 운송트레일러	적재하중3t 이상(수난장비)	10	1				●
	도탐장비 운송트레일러	적재하중3t 이상(도시탐색장비)	10	1				●
	화생방장비 운송트레일러	적재하중3t 이상(일반, 화생방장비)	10	1				●
	제독약품 운송트레일러	적재하중3t 이상(일반, 제독약품)	10		1				○
	인명구조견 운송트레일러	적재하중0.6t 이상(인명구조견 6두)	10			1				●
	구조보트 운반트레일러	다목적 구조보트 운반용	8	1				●
		립보트 운반용	8	1				●
		제트스키 운반용	8	1				●
		호버크레프트(공기부양정) 운반용	8	1				○

[별표 2]

구조장비 보유기준

●필수 / ○선택

용도별	장비명			내 용	내용 연수	보유기준				장비보유 적응성
						대원별	특수 구조대별	화학 구조센터별	인명 구조견센터	특수 구조대	화학 구조센터	인명 구조견센터
						(센터포함)
총계	307						2129	519	21	266	88	7
소계	26					0	62	35	0	56	32
일반구조용	사다리			종류:거는식,복식,우마형,줄사다리,안테나등	9		2	2		●	●
	공기매트			종류:2단팬식공기막/공압식/수동식등 구성:에어매트,팬,전선릴,이동용수레등	7		1			●
	안전매트리스			구성:180(W)×100(L)×50(H)이상	소모품		5			●
	로프보호대			종류:알루미늄합금강,스테인레스,플라스틱,고강도알루미늄합금강등	6		5	3		●	○
	E/V마스터키			구성:국내설치E/V개방성능보유	6		1	1		●	●
	구조작업용공구세트			구성:내전공구세트외100종이상	소모품		1	1		●	●
	드릴			종류:전기식,엔진식,배터리식 구성:본체,예비날,충전기,배터리(교환주기2년)등	5		1	1		●	●
	전원차단장비			종류:5m이상등 구성:지중배전용접지,변전용접지등	7		1	1		●	●
	유리창압착기			종류:손잡이형등 구성:1세트(2개)	3		2			○
	라이트라인			구성:릴박스,발광케이블,인버터(충전식)등	5		2	2		●	●
	휴대용탐조등			종류:배터리식 구성:본체,충전기,배터리포함(교환주기2년)	5		10	5		●	●
	이동식 조명등 세트			종류:전기식/배터리식각1종씩 구성:발전기,조명등,전선릴,거치대,충전기,배터리포함(교환주기2년)등	5		2	1		●	●
	이동식 송․배풍기			종류:전기식,동력식 구성:송풍기,송배풍용자바라호스	6		1	1		●	●
	공기충전기			종류:이동식,고정식 구성:200또는300bar겸용	10		1	1		●	●
	로프발사총			종류:화약식,공기식,수동식 구성:총,화약,실린더,탄두,줄,보관가방등	10		1			●
	마취총			종류:마취총/석궁등 구성:본체,화약,공기통주사기,바늘막이,실리콘,주사기바늘캡,윤활유,꼬리날개,주사기등	10		1			○
	동물포획장비 세트			종류:포획망,그물망,포획집게,포획낭,그물총,블로우건,말벌제거장비등(구성선택)	소모품		1			○
	통화식 무전기			종류:키를잡지않고다방향대원간무전가능,기존무전기와호환가능 구성:본체,이어폰,충전기등	5		5	5		●	●
	반지절단기			종류:전동식/수동식 구성:손가락보호대,다이아몬드날,카바이드날,실습용모의손과반지,교체할수있는도구	5		1			○
	차량 문개방기			종류:차량용문개방기 구성:차량용문개방기6종이상,에어백,쐐기,주유구열쇠,보관가방등	소모품		1			●
	사체낭			종류:일반용 구성:방수처리및내부가보이지않는재질,인적사항기록가능,운반용손잡이등	소모품		10	10		●	●
	구조용 들것			구성:특수합금제또는특수플라스틱,일체형또는분리형,항공구조연결끈포함	5		2	1		●	●
	로프투척기			종류:투척기 구성:로프원거리투척	8		2			●
	레일구조 이송장치			종류:레일궤도이동용(철도용) 구성:제동및하강장치등	10		1			○
	동력소방펌프			종류:이동식펌프 구성:펌프,흡수관,중간연결금속구등	5		1			●
	수중펌프			종류:전기식 구성:방수성,자동에어빼기일반오물배수겸용	10		1			●
소계	7					0	63	63	0	3	2
보호용	호스형 공기호흡기			구성:면체,공기통,호스릴,이동형수레등	10		2	2		○	○
	재호흡기(육상용)			구성:예비용필터(약제),AirEite본체,전면마스크,LCD디지털컨트롤러(잔량표시기능),훈련용키트등	10		2	2		●	●
	방진/방독마스크			종류:전면형/마스크형 구성:방진/방독(일회용또는필터형/교체가능)	소모품		50	50		●	●
	대원위치추적장치			구성:메인수신기1,송신기5	3		1	1		○	○
	내전복			구성:상․하의,고무장갑,내전헬멧내전장화등	10		2	2		○	○
	방열복			구성:상․하의투피스형	10		4	4		●	○
	방검복			재질:stabond소재류 내용:방탄레벨2등급이상(전후면방검)	10		2	2		○	○
소계	23					0	34	20	0	20	14
중량물작업용	대형유압엔진펌프			종류:엔진식/700bar 구성:유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기,배터리(교환주기2년)등	10		2	1		●	●
	휴대용유압펌프			종류:엔진식/전기식/배터리식/수동식등 구성:유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기,배터리(교환주기2년)등	10		2	1		●	○
	유압절단기			구성:예비팁등	10		2	1		●	●
	유압전개기			구성:예비팁,체인등	10		2	1		●	●
	유압콤비툴			종류:엔진식/배터리식/수동식등 구성:예비팁,충전기,배터리(교환주기2년)등	10		2	1		●	●
	유압쐐기전개기			내용:작동압력250bar이상,전개력20ton이상,전개폭50㎜이상	10		2	1		●	●
	유압램			종류:1단/2단/3단등 구성:예비팁등	10		2	1		●	●
	유압페달절단기			종류:수동식등 구성:본체등	10		1	1		●	○
	유압케이블절단기			종류:수동식등 구성:본체등	10		1	1		●	○
	유압도어오프너			종류:수동식등 구성:본체등	10		1	1		●	●
	배터리유압 장비세트			구성:1세트-전개기,절단기,철근절단기.유압호스,배터리3개 내용:배터리소모품(교환주기2년)	10		1	1		●	●
	다목적 유압장비			종류:배터리식등 구성:전개기,절단기,철근절단기,도어오프너페달절단기,펌프,배터리(교환주기2년),케이스등	7		1	1		○	○
	휴대용윈치			종류:엔진식/수동식등 구성:본체,와이어,핸들봉등	10		1	1		●	●
	다목적구조삼각대 (맨홀구조기구세트)			종류:삼각대식/사각대식등 구성:본체,윈치,도르레세트,보관케이스등	10		2	1		●	●
	운전석 작동 에어백 방지장치			종류:수동식등 구성:본체등	10		1	1		●	○
	에어백			종류:저압식/고압식 구성:이동장치,컨트롤박스,호스,감압기,에어백등	5		2	1		●	●
	지지대 세트			종류:공압식/유압식 구성:본체,펌프,호스등	10		2			●
	리프트잭			종류:수동식등 구성:지지대,부속품등	10		2			●
	체인블럭			종류:수동식등 구성:본체,부속품등	10		1	1		●	●
	벨트슬링세트			종류:대/중/소 구성:슬링벨트,짐바,견인바,샤클등	10		1	1		●	●
	ATV(다목적 운반기)			내용:재난현장 구조 및 장비 이송용, 적재능력 500kg 이상, 견인력 1톤이상, 4륜	10		1	1		○	○
	차량용 무한궤도			내용 : 재난현장 구조 및 장비 이송용	10		1			○
	체인세트			구성 : 1세트(체인, 체인아답타, 체인락)	10		1	1		●	●
소계	24					0	33	6	0	23	4
절단용	철선절단기			종류:수동식(대/중/소) 구성:본체	10		1	1		●	●
	동력절단기			종류:엔진식/유압식등 구성:본체,예비날,수리키트등	5		2	2		●	●
	체인톱			종류:엔진식/유압식/배터리식/전기식등 구성:본체,예비날,수리키트,충전기,연료통,배터리(교환주기2년)등	3		2	2		●	●
	전기식절단기			종류:양날식/단날식등 구성:본체,예비날(철재,목재등)	10		1			●
	핸드그라인더			종류:전기식 구성:본체,예비날(철재,유리등)	10		1	1		●	●
	코아드릴 세트			종류:유압식및전기식 구성:본체,예비날(습식,건식등)	10		1			●
	왕복식톱			종류:전기식/충전식/공압식등 구성:본체,예비날(철재,목재,충전기,배터리(교환주기2년)등	10		1			●
	가스절단기			종류:아세틸렌식/가솔린식등 구성:산소통,호스,절단팁등	5		1			○
	플라즈마 절단기			구성:산소통,호스,절단팁등	10		1			●
	수중절단기			종류:초고온용융절단기(등짐형)등 구성:산소통,호스,점화원(배터리식)등	5		1			●
	목재각도절단기 세트			종류:절단기,작업대 내용:다기능각도,목재절단용,최대60도이상각절단가능	10		2			●
	유압콘크리트 엔진펌프(대)			종류:유압식 구성:유압호스릴(예비호스릴)포함	10		1			●
	유압콘크리트 엔진펌프(소)			종류:유압식 구성:유압호스릴(예비호스릴)포함	10		1			●
	유압콘크리트 절단기			종류:유압식 구성:절단날포함	10		2			●
	유압콘크리트 체인톱			종류:유압식 구성:체인톱날포함	10		2			●
	유압콘크리트 원형절단기			종류:유압식 구성:원형절단날포함	10		2			●
	유압 수중펌프			종류:유압식 내용:유압전용수중펌프 유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기,배터리(교환주기2년)등	10		2			●
	유압 배풍기			종류:유압식 내용:송,배풍기,송배풍호스포함 유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기,배터리(교환주기2년)등	10		1			●
	유압드릴			종류:유압식 내용:콘크리트천공유압식드릴 유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기,배터리(교환주기2년)등	10		2			●
	동력식콘크리트절단기			종류:동력식 구성:동력식콘크리트절단용날포함	10		1			●
	동력식콘크리트 체인톱			종류:동력식 구성:동력식콘크리트체인톱날포함	10		1			●
	동력식콘크리트 원형절단기			종류:동력식 구성:동력식콘크리트절단용날포함	5		1			●
	철근탐지기			종류:탐색용 내용:콘크리트내부철근탐색용	5		2			●
	이동식공기압축기			종류:전기식 내용:공기압축식,안전장치필수	5		1			●
소계	5						12	6	0	5	2
파괴용	도끼			종류:민자식/송곳식/다목적식등 구성:본체,도끼수납용벨트등	5		5	2		●	●
	문개방기구			종류:배척기식/타격식등 구성:본체,파괴기수납용벨트등	5		2	1		●	●
	해머드릴			종류:유압식/전기식/충전식등 구성:본체,용도별드릴날등	10		2	1		●	○
	착암기			종류:공압식/유압식/전기식등 구성:본체,크기별비트등	10		2	1		●	○
	공압망치			종류:공압식 내용:공압망치세트	10		1	1		●	○
소계	52						559	0	0	48
수난구조용	스쿠버공기통			종류:알루미늄/스틸(80cuft),사용압력200bar이상	15		30			●
	부력조절기			종류:조끼형,빽마운트형,도너츠형 구성:과압력발생시자동․수동압력제거기능보유,스쿠버공기통과결합가능	5		15			●
	레귤레이터			종류:밸런스타입(다이아프램,피스톤) 구성:1단고압조정기,부력조절기,주호흡기,보조호흡기,게이지,드라이슈트등, 연결가능구조,동계용키트포함	5		15			●
	게이지			종류:아날로그형,디지털(컴퓨터)형 구성:수심계,압력계,나침반	5		15			●
	다이브컴퓨터			종류:손목및시계형등	5		15			●
										●
							15
					소모품
				종류:밴드형,수중구조형등
	스쿠버핀
	스킨핀			종류:신발형,수상구조용	소모품		15			●
	수경			종류:크리스탈,실린콘류 구성:렌즈는안전강화유리류	소모품		15			●
	스노클			구성:퍼지밸브장착	소모품		15			●
	중량벨트			구성:세트당중량은16㎏이내,다양한무게(1㎏,2㎏,5㎏)웨이트보유	소모품		15			●
	수중조명등			종류:LED램프,HID램프 (600루멘이상,방수수심50m이상)	3		15			●
	수중신호기			종류:호스연결형,수동형 구성:수상·수중겸용성능보유	소모품		15			●
	건식잠수복			종류:부틸,네오플랜등(내수압40m이상) 구성:내피,양말,두건,드라이장갑,호스,발목벨트등	소모품		30			●
	습식잠수복			종류:원단두께3㎜이상원피스 구성:두건,잠수화,잠수장갑포함	소모품		30			●
	수중칼			구성:로프나그물등을절단할수있는기능보유,녹방지성능보유	소모품		15			●
	수난장비케이스			종류:하드케이스,가방형(롤러형)	소모품		30			●
	더블탱크 잠수장비			구성:호흡기,BC,탱크,라이트,알곤시스템,나이프,배일아웃시스템,하드케이스등	5		10			●
	재호흡 잠수장비			종류:폐쇄형,반폐쇄형,수심50M이상잠수 구성:재호흡기,라이트,알곤시스템,나이프,배일아웃시스템,하드케이스등	7		4			●
	수중리프트백 셑			종류:밀폐형,개방형 구성:인양능력250㎏,500kg,1000kg,15000kg이상(4개1조)	6		2			●
	마커부이			종류:공기주입형,자체부력형 구성:부이,릴,소지가능한소형	3		15			●
	긴급잠수장비			종류:전면탱크부착형 구성:호흡기,게이지,BC,전면탱크 (20Cu.ft이하),후면탱크(40Cu.ft이상,선택기능)	5		3			●
	수중통신장비셑			구성:풀페이스마스크4,수중송수신기4,지상국컨트롤박스(4회로),마스크보관용하드케이스등	10		2			●
	라이프자켓 (요구조자구명자켓)			구성:2중안전잠금장치,원터치버클,다리,연결끈,부력80㎏이상	소모품		10			●
	구명부환			종류:내유성폴리에틸렌류 구성:부력80㎏(로프부착)	5		5			●
	수난구조용 캔			종류:특수플라스틱재질(인장강도360㎏,포켓마스크내장) 구성:구조자용어깨끈(벨크로스트랩),구조용견인끈(길이180㎝)등	5		5			●
	수난 구조용튜브			종류:인장강도360㎏(부력이좋은폼재질) 구성:구조자용어깨끈,견인끈(길이180㎝)등	5		10			●
	수난구조용 서프보드			종류:수상구조용,부력식	6		2			●
	분리형 장대세트			종류:3m,7m 구성:갈고리형	6		1			●
	수난구조로켓			종류:공기압축식 구성:USOGTYPE5등급이상	6		1			●
	수상·빙판용구조썰매			종류:수상및빙판구조용(부력하중250㎏이상),고강도폴린에틸렌류	10		1			●
	고무보트			구성:선외기출력50HP이하,트레일러포함	5		2			●
	고속구조보트			구성:출력100HP이상,동력수상레져면허로조정가능,트레일러포함	5		1			●
	제트스키			구성:출력150HP이상,승선인원2~3명,트레일러포함	7		1			●
	수난용 들것			구성:육상겸용,부력물탈․부착식,항공구조연결끈등	5		1			●
	표면공기공급 잠수기구세트			구성:헬멧2개,수중육상겸용송·수신기포함	7		2			●
	수심측정기			종류:방수50m,측정범위0.6~50m이상	8		2			●
	유속측정기			종류:하천,수로,수중실험장치등의유속및유량측정	8		1			●
	수난구조로프			종류:11㎜이하 구성:로프(200m),로프백	소모품		2			●
	급류 구조 세트	구조신발		구성:신발,방수양말등	소모품		10			○
		구조 스쿠버핀		종류:신발형,수상구조용	소모품		10			○
		구조자켓		종류:급류구조용,비상탈출기능 구성:구명줄고정포인트,안전라이스틱홀더	소모품		10			○
		구조 해드랜턴		종류:방수성능해드랜턴	소모품		10			○
		구조 수중칼		종류:수중전용칼	소모품		10			○
		구조벨트		종류:장비걸이용	소모품		10			○
		구조 비상등		종류:점멸기능가능형	소모품		10			○
		구조 로프백		종류:로프투척용(요구조자구조용)	소모품		10			○
		구조 잠수복		종류:습식(후드조끼포함),건식	소모품		10			○
		구조호각		종류:비상시소리를낼수있는기능	소모품		10			○
		구조 수납가방		종류:건식용,습식용구별	소모품		10			○
		구조보드		종류:수동조종에의한상류이동 구성:구조보드,조종줄,손잡이,보관가방등	5		2			●
		구조용보트		종류:수변,수색용	8		2			●
	비상수중호흡기			내용:용량30Cuft 이하, 비상용보조호흡기 포함	5		10			●
	다목적구조보트			내용 : 출력 200HP*2 이상, 트레일러 포함	7		1			●
	공기부양선			내용 : 공기부양선, 무선통신 및 소음방지용 헤드셋, 트레일러 등	10		1			○
	제압챔버			종류 : 고정식 또는 이동식(감압용)	10		1			○
	수중스피커			내용 : 수중용	8		1			○
	수난훈련용 마네킨			내용 : 요구조자 대용, 인체와 유사한 구조	9		2			●
	휴대용부스터펌프			내용 : 실린더 공기충전용	11		1			○
	산소/헬륨 측정기			내용 : 산소, 헬륨 농도 측정	10		2			●
	빙상구조장비세트			구성 : 빙상구조복, 보트, 보드, 썰매, 들것	6		1			○
	수중위치추적시스템			내용:다이버위치추적 및 통신용	10		10			●
	수중 스쿠터			내용 : 내압수심 200M이상, 속도 3knot이상	10		1			●
	수난구조헬멧			내용:2중충격흡수폼 재질:고밀도폴리에텔렌	소모품		30			●
	이동식 공기충전기			형식:이동식별도엔진 내용:300bar이상가능한충전기	10		1			●
소계	74						1062	122	2	63	2	1
산악구조용	정적로프 구조용			종류:11㎜이상 구성:로프,로프백	소모품		5	2		●	○
	동적로프 등반용			종류:10.2㎜이상 구성:로프,로프백	소모품		5	2		●	○
	빙벽등반로프			종류:10㎜이상 구성:로프,로프백	소모품		3			●
	로프장력측정기			종류:측정강도20Kn,파괴강도40Kn이상 구성:장력측정기,보호케이스	10		1	1		●	○
	코드로프			종류:9㎜이하×100m이상	소모품		2			●
	웨빙			종류:테이프식/튜브식	소모품		2			●
	로프배낭			1세트:대․중․소 내용:UIAA/CE/EU/NFPA단수인증	소모품		10	2		●	○
	산악용배낭			구성:소형1개,중형1개,대형1개	소모품		10			●		○
	등반용 안전벨트			종류 : 하체형	소모품		20			●
	휴대용장비걸이				소모품		5			●
	요구조자용 안전벨트			종류 : 일체형	소모품		5	3		●	●
	카라비너		산악용	종류:O형/D형잠금,개방형,스위벨형,스틸,알루미늄등	소모품		100	30		●	○	○
	커넥터세트			구성:120㎜,60㎜,23㎜(대․중․․소)	소모품		5			●
	랜야드			종류:로프식/웨빙식등 구성:랜야드로프,자동길이조절장비,카라비너	소모품		5			●
	도르레 세트			구성:푸르직용2중2개,푸르직용2개,횡열식2중2개,캠형도르래1개,스위벨형4개,카라비너11개등	5		10			●
	케이블도르레 세트			종류:쿠테나이/케이블용등 구성:케이블도르래1개,백업용커넥터,쿠테나이도르래1개등	5		3			●
	푸르직 다목적 확보장비			구성:스위벨형이중도르래2개,핀1개,커버1개,8mm×20m로프,박음질푸르직매듭2개,로프백등	소모품		5			●
	로프설치 및 회수장비			구성:투척용중량물2개,보호대2개,견인실,견인실가방1개,고무총발사기1개등	소모품		3			●
	등강기			종류;손잡이부착등강기등 구성:좌,우1조,발스텝등	5		30			●
	발등강기			구성 : 좌,우 1조	5		10			●
	이동식 추락방지장비			구성:자동추락방지장비1개,충격흡수웨빙(스트링포함)1개,카라비너1개등	5		10			●
	로프크램프			종류:캠형/톱니형등	5		5			●
	확보 및 하강기		정적 로프용	종류:8자형/자동제동형/브레이크바형등	소모품		20			●
	다중확보기			종류:3구이상	5		10			●
	스위벨			내용:로프꼬임방지기능	5		10			●
	박음질 웨빙			구성:60㎝ㆍ120㎝	소모품		20			●
	박음질 코드로프			구성 : 8mm 40cm/55cm 1조	소모품		20			●
	퀵드로우			종류 : 10/12/17cm 등	5		20			●
	앵커스트랩			종류:길이조절가능스트랩등	소모품		20			●
	확보캠류			구성:규격별10종이상	5		5			●
	확보너트류			구성:규격별10종이상(볼트,너트)	5		5			●
	쵸크			구성:쵸크볼,백	소모품		5			●
	암벽앵커볼트			구성:행어/너트/팽창볼트등 종류:10/12mm등	소모품		20			●
	너트회수기			구성 : 분실방지기능(카라비너, 줄 등)포함	3		5			●
	핸드드릴 세트			구성:핸드드릴1개,드릴10mm,12mm각1개,해머1개등	3		3			●
	피톤류			종류:피톤,하켄등	소모품		20			●
	스크류링크			종류:타원형/삼각형스틸등	소모품		20			●
	빙벽화			종류:이중화 구성:빙벽화케이스	5		20			●
	빙벽용 크램폰			구성:안티스노우,크램폰보관백	5		20			●
	아이스 바일			구성:1조,피크/애즈보호대,조절용손목걸이	5		10			●
	아이스 스크류 세트			구성:스크류보호마개,휴대케이스,아발로코프보조장비,스크류샤프트,케리툴등	5		20			●
	눈삽			종류:산악용	5		30			●
	피켈			구성:피크/애즈보호대,조절용손목걸이	5		20			●
	눈탐침봉			종류:총길이3m이상	5		10			●
	스노우 슈즈			종류:36인치이상 구성:1조	5		10			●
	스노우 바			종류:T자형,L자형	10		5			●
	비콘			구성:눈사태트랜시버,휴대용가방	5		2			○
	눈사태매몰호흡기			구성:호흡기,휴대용가방	5		10			○
	리코 수신기			구성:디텍터(수신기)1대,리플렉터(신호반사기)20개	5		1			○
	산악스키			구성:스키,바인딩,부츠,스틱,스킨,크램폰등	5		5			○
	산악용구조화			종류:등산화 구성:암벽화,릿지화,중등산화등	소모품		30			●
	게이터			종류:방수또는투습가능	소모품		30			●
	보행용 크램폰			구성:보행용1조	소모품		30			●
	산악용 장갑			종류:극한용,보온용 구성:극한용1조(내피포함),보온용1조등	소모품		30			●
	산악용 모자			종류:동계용,하계용 구성:동계용1,바라크라바1,하계용1	소모품		30			●
	텐트			구성:동계용	소모품		5			●
	매트리스			종류:고탄력발포성형/공기주입식등	소모품		30			●		○
	버너			종류:가스식,휘발류식,일체식등 구성:연료통,바람막이,토치,가스케이스등	5		5			○
	코펠			종류:스텐형,경질형,티타늄형등 구성:하계	5		5			○
	알파인스틱			구성:1조	소모품		30			●		○
	정글도			구성:30㎝이상	5		5			●
	망원경			종류:아나로그식/디지털식	8		2	2	2	●	●	●
	연막탄			종류:연소시간2분이상	소모품		20	20		●	○
	홍염			종류:야간식별이용이한불꽃	소모품		20			●
	비상식량세트			종류:비상식량 구성:고칼로리스틱바,육포,건식밥등	소모품		30	30		○	○
	로프절단기			종류:전기식,수동식 구성:절단기,수축튜브등	10		2			●
	산악용 들것			종류:상·하분리형및조립형등 구성:어개걸이12개	5		3			●
	산악헬멧			인증:UIAA/CE/EU/NFPA단수인증 내용:안면보호창포함(탈․부착가능)	소모품		30			●
	수동식 안전 완강기			내용 : 요구조자를 안전하게 하강시키는 장비	5		5			○
	가속자동정지 확보기			인증:UIAA/CE/EU/NFPA단수인증 내용:아이디,더블스톱,에디류등의일정속도이상가속시자동정지기능	5		20			●
	유니센더			종류:상·하분리형및조립형등 구성:어개걸이12개	5		10			○
	줄사다리				소모품		10			○
	침낭 세트			구성:동계용,하계용각1개,침낭커버1개	소모품		30	15		○	○	○
	물통			종류:하계용,동계용 구성:물통,물통커버	5		30	15		○	○	○
소계	20						29		2	19		1
탐색구조용	열화상카메라			종류:헬멧장착형/휴대식 구성:본체,충전기,배터리(교환주기2년),케이스등	6		2			●
	적외선야간투시경			종류:디지털카메라또는캠코더와연동,방수기능,헬멧탈부착및두부착용가능등	10		1			●
	매몰자 영상탐지기			종류:신축식(육상형/수중형등) 구성:조정기,카메라,탐색봉,충전기,배터리(교환주기2년),케이스등	6		2			●
	매몰자 음향탐지기			종류:유선형/무선형등 구성:본체,센서,헤드셋,충전기,배터리(교환주기2년),케이스등	10		2			●
	매몰자 전파탐지기			구성:본체,단말기,충전기,배터리(교환주기2년),케이스	10		1			●
	붕괴물 경보기			구성:조정기,망원경,삼각대,케이블,배터리(교환주기2년),케이스등	10		2			●
	수중 음파탐지기			구성:본체,배터리(교환주기2년),케이스등	10		1			●
	수중 영상탐지기			구성:본체,배터리(교환주기2년),케이스등	10		2			●
	휴대용녹음기			구성 : 본체,배터리(교환주기 2년) 등	5		1			○
	영상촬영장비			종류:육상용/수중용 구성:본체,하우징,배터리(교환주기2년)등	5		1			●
	GPS수신기			종류:휴대형등 구성:본체,전국지형도,배터리(교환주기2년)등	10		2		2	●		●
	구조로봇			종류:궤도형등 구성:본체,배터리(교환주기2년)등	10		1			●
	인명구조견				소모품		3			●		○
	공중수색장비			종류:드론형 구성:본체,리모콘,배터리(교환주기2년),케이스	6		1			●
	여진(진동) 경보기			구성:조정기,망원경,삼각대,케이블,배터리(교환주기2년),케이스등	10		1			●
	영상송수신장비 세트			내용 : 영상 발신 및 수신 , 구조상황 및 구조견 활동상황 전송시스템	6		1			●		○
	수중 로봇(ROV)			내용:실시간수중영상제공및저장기능,수중탐색및로봇팔기능보유	10		1			●
	열영상야간투시경				10		1			●
	수중카메라(카메라)			내용 : 디지털카메라(비디오촬영가능), 하우징 등	5		2			●
	무선인명구조용굴착기			내용 : 재난현장 무선굴착기	8		1			●
소계	48						232	232	0	42	36
화 생 방 ․ 대 테 러 구 조 용	화학보호복(레벨A)			종류:공기호흡기내장형 구성:보호복,무선송수신장치등	5		20	20		●	●
	화학보호복(레벨B)			종류:내화학용 구성:보호복등	5		5	5		●	●
	화학보호복(레벨C)			종류:내화학용 구성:보호복등	소모품		30	30		●	●
	화학용 전면형 마스크			종류:전면형필터교체식 구성:전면형마스크,필터(방독,독성,유기용등)포함	5		20	20		●	●
	내화학장갑			종류:부틸,바이톤등 구성:내화학장갑등	소모품		10	10		●	●
	내화학장화			종류:내화학성 구성:내화학장화등	소모품		10	10		●	●
	방사선보호복			종류:저준위방사선으로부터보호가능 구성:보호복등	5		5	5		○	○
	화학보호복 검사장비			종류:압력누출시험용 구성:제조사별테스트킷등	10		1	1		●	●
	보호복 소독기			종류:소독및건조기능 구성:보호복소독기등	10		1	1		●	●
	파이프 누출방지 슬리브 세트			구성:누출방지슬리브(조임공구포함)등	소모품		1	1		●	●
	공기주입형 누출제어키트			종류:공기주입형 구성:방지백,방지호스,배수백.플랜지배수백,방지창,방지밴드등	15		1	1		●	●
	쐐기형 누출제어키트			종류:쐐기형 구성:구멍및균열누출방지,파이프누출방지등	15		1	1		●	●
	염소용 누출제어키트			종류:일반형 구성:고압용기용,저장탱크용,고압용기및실린더훈련세트등	15		1	1		○	○
	누출방지본드			종류:내화학용 구성:누출방지본드등	소모품		2	2		●	●
	누출방지테이프			종류:내화학용 구성:누출방지테이프등	소모품		2	2		●	●
	실링백			종류:내화학용(파이프,하수도형) 구성:공기주입장치포함,바이패스겸용가능	15		1	1		●	●
	리프팅백			종류:내화학용 구성;공기주입장치,리프팅백세트등	15		1	1		●	●
	누출물수거용기			종류:내화학용 구성:공기주입형및FRP용기등	15		2	2		●	●
	누출물 진공수거기			종류:내화학용 종류:진공수거기(고체,액체흡입및배출가능)	10		1	1		●	●
	누출물 수거용장구			구성:삽,빗자루,쓰레받이,수거용집게등	10		1	1		●	●
	흡착제 세트			종류:내화학용 구성:유류용,케미칼용(입자,패드,롤,필로우)오일펜스형,흡착포형등	소모품		5	5		●	●
	오염물질 수거통			종류:내화학용 구성:대․중․소구분	소모품		2	2		●	●
	방사능 물질 수거함			종류:이동형밀폐함 구성:수거함(재질:외장-스테인렌스,내장-납5T)	10		1	1		○	○
	휴대용 제독기			종류:살포형 구성:제독기(어깨형,등짐형등)	10		2	2		●	●
	연막소독기			종류:입자상1㎛이하 구성:소독기등	10		1	1		●	●
	중화제 살포기			종류:엔진식 구성:살포기등	10		1	1		●	●
	중화제			종류:분말형태 구성:화학약품별	소모품		5	5		●	●
	제독제			종류:화학·생물·방사능종류별 구성:제독제(장비,지역,인체제독용별)	소모품		3	3		●	●
	인체제독텐트			종류:공기주입형,골조형 구성:제독텐트,펌프,온수보일러,물탱크,폐수펌프,폐수저장탱크,연결호스,컨베이어,오염물수거용기등포함	10		1	1		●	○
	차량제독소			종류:오염차량제독용 구성:제독소등	10		1	1		○	○
	간이인체제독텐트			종류:공기주입형/골조형 구성:제독텐트,공기주입장치,폐수펌프,오염수수거통등/제독텐트,수조,폐수펌프,오염수수거통등	10		1	1		●	●
	요구조자 보호의			구성:가운,덧신(성인,어린이구분)	소모품		30	30		●	●
	요구조자 이송장치			종류:대량환자이송	10		1	1		●	●
	화생방들것			종류:화생방용 구성:들것등	5		5	5		●	●
	오염환자 운반낭			종류:내부음압장치 구성:운반낭등	5		5	5		●	●
	오염환자 사체낭			종류:화생방용사용가능 구성:사체낭등	소모품		10	10		●	●
	샘플링후송키트			종류:샘플수거장비(고체,액체포함) 구성:핀셋,스푼,수거백,주사기,밀봉테이프,등	소모품		5	5		●	●
	에어샘플러			종류:가스별샘플러백포함	5		1	1		●	●
	경계지역설정용로프 (경계구역설정라인)			종류:테이프형 구성:경계테이프 (HOTZONE,WARMZONE,COLDZONE,FIRELINE),기둥 등	소모품		10	10		●	●
	폭발물방호복			구성:방호복,척추및낭심보호대,방폭헬멧,방폭슈즈등	10		2	2		●	○
	방폭 담요			종류:고강력섬유KevlarAramid등,폭발억제링포함	10		1	1		●	○
	방폭 가방			구성:외장은코듀라,내장은방화알루미늄	10		1	1		●	○
	신경작용제 증상억제용 치료제			종류:신경작용제노출시증상억제용 구성:제독제킷등	소모품		10	10		●	●
	방탄조끼			내용 : NU 방탄레벨Ⅲ	10		2	2		○	○
	방사능 집게			내용 : 방사능 물질 수거용(폭발물수거용 겸용)	10		1	1		○	○
	내화학용 수중펌프			내용 : 내화학성이 있는 수중펌프	5		2	2		●	●
	연기발생기			내용 : 훈련 시 사용 가능한 연기발생기	5		2	2		●	○
	정전기방지접지선			내용 : 정전기로부터 대원, 장비 보호용	소모품		5	5		●	○
소계	19						36	34	0	17	14
측정용	가스측정기			종류:탐지킷형/센서형 구성:펌프,탐지킷/측정기본체등	5		3	3		●	●
	PH농도측정기			종류:종이형/센서형등 구성:측정용종이/측정기등	10		1	1		●	●
	화학작용제 탐지기			종류:센서형 구성:탐지기본체,배터리,충전기,샘플시약	10		1	1		●	●
	유해물질 분석기			종류:센서형 내용:고체,액체분석 구성:분석기본체,배터리,충전기,샘플시약	10		1	1		●	●
	생물학작용제 진단장비			종류:다중탐지키트형 구성:검사용진단킷	2		5	5		●	●
	생물학작용제분석기			종류:센서형 구성:검사장비,시료등	10		1	1		●	●
											●
										●
								10
							10
					10
				종류:센서형 내용:방사선피폭관련 구성:측정장비등
	개인선량계
	방사선측정기			종류:센서형 구성:측정기(공간선량,표면오염)	10		2	2		●	○
	방사성핵종분석기			종류:센서형 구성:분석기등	10		1	1		●	●
	방사성오염감시기			종류:센서형 구성:감시기등	10		1	1		●
	X-ray투시기			구성:폭발물탐지장비	10		1	1		○
	잔류전류 검지기			종류:센서형 구성:검지기등	5		1	1		●	●
	전류전압측정계			종류:전자식,기계식포함 구성:측정기등	10		1	1		●	●
	가스누출 영상탐지기			종류:센서형 구성:측정기등	5		1	1		●	●
	거리측정기			종류:레이져방식등센서형 구성:측정기등	10		2	2		●	●
	풍향·풍속계			종류:센서형,아날로그형 구성:풍향,풍속계등	10		1	1		●	●
	휴대용 폭약탐지기			내용:TNT,C4,RDX등최소6가지이상탐지가능,자동교정기능 외부 모니터로 폭약 성분 출력 분석 가능	10		1			○
	가스크로마토그래피			내용:물질 정량, 정성 분석	10		1			●
	정밀가스분석기			종류:탐지킷형/센서형 구성:펌프,탐지킷/측정기본체등	5		1	1		●	●
소계	3						5	0	0	3
구급용	기초인명소생용 가방			종류:30리터이상의가방또는배낭등 구성:포켓마스크,붕대,거즈,반창고,기초응급처치일체등	소모품		1			●
	부목류			종류:철사,연성,패드,공기부목,경추보호대. 구성:부목및케이스(보관팩)	소모품		3			●
	휴대용제세동기			내용:휴대가간편하여야한다	5		1			●
소계	4						0	0	17		0	4
인명구조견양성용	인명구조훈련견			내용 : 훈련사 1인 3두	소모품				12			●
	변처리기			내용:견 양성에서 발생하는 분변 친환경 자동 처리기	7				1			●
	관리약품 보관함			내용:견 상시 관리약품 보관함(습도 및 온도 유지 기능)	9				1			●
	견응급처치 세트(가방)			내용 : 견 양성 및 훈련시 응급 처치용	소모품				3			●
소계	2					0	2	1	0	2	1	1
기타	특수복세탁기			내용 : 세탁 및 건조 가능, 전용세제 (소모품)	5		1	1		●	●
	수중 자동 청소기			내용 : 수동 및 자동 복합식, 네비게이터 모드 포함	7		1			●

비고  1. 필수장비(반드시 구매하는 장비), 선택장비(여건에 맞게 구매하는 장비)

2. 보유기준은(각 특수구조대‧화학구조센터‧부서별 보유 기준에 의함)

3. 괄호안의 장비명은 향후 변경 될 장비의 명칭임(이중기입)

4. 측정장비 검․교정은 코라스(KOLAS)에서 인정한 검․교정기관 의뢰(1년 주기)

5. 특수구조대 및 화학구조센터는 구조대원 정원에 맞게 장비를 추가 구매할 수 있음

6. 국제출동 및 각종 시‧도 교육 운영에 따른「구조장비 기준」에 근거하여 추가 구매할 수 있음

7. 장비명에 따른 내용은 구매 시 용도에 맞게 규격을 추가 할 수 있음

[별표 3]

통신장비 보유기준

●필수 / ○선택

용도별	장비명	내 용	내용 연수	보유기준					장비보유 적응성
				대원별	특수 구조대별	화학 구조센터별	인명 구조견센터	본부 행정 (재난) 지원	특수 구조대	화학 구조센터	인명 구조견센터	본부 행정 (재난) 지원
				(센터포함)
소 계	10				46점	21점	8점	38점	9종	8종	7종	10종
영상통신장비	고정형 무전기	현장구조활동용(UHF,TRS)	7		1	1		1	●	●		●
	차량형 무전기	현장구조활동용(UHF,TRS)	7		13	7	2	1	●	●	●	●
	휴대용 무전기	현장구조활동용(UHF,TRS)	7		23	7	4	15	●	●	●	●
	이동형 중계기	현장구조활동용(커버리지확장용)	7		1	1		1	●	○	○	●
	LTE무선장치	현장구조지휘작전용	4		1	1		1	●	●	●	●
	위성전화기	국제구조출동용	4					2				●
	휴대용 전화기	현장구조지휘작전용	4		1	1		1	●	●	●	●
	카메라	현장구조 활동 촬영	5		1	1	1	3	●	●	●	●
	캠코더	현장구조 동영상 촬영	5		1	1		3	●	●	●	●
	노트북	구조현장정보분석,기록관리	5		1	1	1	3	●	●	●	●

[별표 4]

항공구급장비 보유기준

용도별	기 능 별	장 비 명	내용	내용연수	보유기준		장비보유 적응성
					특수구조대별	특수구조대별 (항공팀)	특수구조대 (항공팀)
의료장비	소계	3				3	2
	심장박동 회복	자동제세동기(고급형)	고급형	5년	1대	1	●
		자동제세동기(기본형)	기본형	5년	1대	1	●
		자동심폐소생기		5년	1대	1	○
	소계	3				12	3
	순환유지	지혈대		소모품	1세트	1	●
		정맥주사세트		소모품	10세트 이상	10	●
		쇼크방지용 바지		10년	1세트	1	●
	소계	10				15	9
	외상처치 장비	경추보호대		소모품	3세트 이상	3	●
		긴 척추고정판	머리고정대 포함	소모품	1세트	1	●
		구출고정장치	KED	3년	1세트	1	●
		공기 또는 진공부목		1년	1세트 이상	1	●
		패드부목		1년	1세트 이상	1	●
		철사부목		소모품	2세트 이상	2	●
		알루미늄부목		소모품	1세트 이상	1	●
		기초인명소생가방세트		1년	조별1세트 이상	3	●
		겸자		1년	1세트	1	●
		견인부목		5년	1개	1	○

용도별	기 능 별	장 비 명	내용	내용연수	보유기준		장비보유 적응성
					특수구조대별	특수구조대별 (항공팀)	특수구조대 (항공팀)
의료장비	소계	5				10	2
	환자이송	주 들것		3년	1세트	1	●
		분리형 들것		3년	1세트	1	●
		시 트		소모품	5장 이상	5	●
		보온용 모포		소모품	2장 이상	2	●
		항공용 들것		5년	1세트	1	●
	소계	8				23
	검사장비	혈압계		1년	조별 1세트 이상	3	●
		체온계		1년(수은:소모품)	조별 1세트 이상	3	●
		검안라이트		1년	대원별 1개	6	●
		청진기		2년	조별 1세트 이상	3	●
		혈당 측정기		1년	조별 1세트 이상	3	●
		산소포화도 측정기		2년	조별 1세트 이상	3	●
		심전도 감시 장치		5년	1대	1	○
		호기말 CO2측정기		5년, 1회용은 소모품	1대 또는 1회용의 경우 2개 이상	1	○
	소계	5
감염관리 및 안전보호장비	대원 보호용장비	1회용 멸균시트		소모품	2장 이상	2	●
		폐기물 보관통		1년	1개	1	●
		주사바늘폐기용기		소모품	1개	1	●
		곡반		1년	2개 이상	2	●
		감염관리 장비세트		소모품	대워별1세트 이상	6	●
	소계	1				2
분장비	분만장비	분만용 장비			2세트 이상	2	●

용도별	기 능 별	장 비 명	내용	내용연수	보유기준		장비보유 적응성
					특수구조대별	특수구조대별 (항공팀)	특수구조대 (항공팀)
구급 의약품	소계	8				16	8
	의약품	니트로글리세린	경구용	소모품	1병	1	●
		흡입용 기관지 확장제		소모품	1병	1	●
		포도당	수액공급용(5%, 10%)	소모품	각2팩	4	●
		생리식염수	수액공급용	소모품	2팩	2	●
		아드로핀	부교감신경차단용	소모품	2앰플	2	●
		리도카인	부정맥치료제	소모품	2앰플	2	●
		비마약성진통제	진통용	소모품	2앰플	2	●
		항히스타민제	항알러지용	소모품	2앰플	2	●
	소계	4				7	4
	소독품	포비돈	살균용	소모품	1병 이상	1	●
		에탄올	살균용	소모품	1병 이상	1	●
		생리식염수	소독용	소모품	3병 이상	3	●
		증류수		소모품	2병 이상	2	●
	소계	1				1	1
통신장비	통신장비	휴대용 무전기	항공용	7년	1대 이상	1	●
	소계	2				2	2
증거확보용장비	증거 확보용장비	사진기		3년	1대 이상	1	●
		녹음기		3년	1대 이상	1	●

[별표 5]

개인휴대안전장구 보유기준

●필수 / ○선택

용도별	장비명			내 용	내용 연수	보유기준				장비보유 적응성
						대원별	특수 구조대별	화학 구조센터별	인명 구조센터	특수구조대	화학 구조센터	인명 구조견센터
						(센터포함)
소계	22					31점	31점	31점	31점	22종	22종	22종
개인안전장구	대원탈출장비			종류:허리벨트형 구성:내열가방,개인로프,내열허리벨트,퀵도로우,후크,카라비너,만능도끼,제동장치등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	카라비너 (개인용)			종류:O형/D형잠금,개방형,스위벨형,스틸,알루미늄등	소모품	5	5	5	5	●	●	●
	개인로프			종류:정적로프등 구성:9mm이하×(20m이상)등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	안전벨트			종류:일체형	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	구조장갑			구성:금속,깨진유리,칼등작업가능	소모품	2	2	2	2	●	●	●
	연기투시랜턴			종류:배터리식 구성:본체,충전기,배터리포함(교환주기2년)등	5	1	1	1	1	●	●	●
	공기호흡기세트	공기호흡기용기		인증:KFI인증	15	1	1	1	1	●	●	●
		면체		인증:KFI인증	소모품	1	1	1	1
		등지게		인증:KFI인증	5	1	1	1	1
		보조마스크		인증:KFI인증 / 공기호흡기 부수기재		1	1	1	1
		예비용기		인증:KFI인증	15	1	1	1	1
	산악구조복			종류:동계,하계,춘추산악구조복 구성:방수,투습상하의각1벌,보온자켓1벌,보온동계복상하의각1벌,우모복1벌,하계,춘추상하의각1벌등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	방화복			내용:방수,방열,방풍,투습성능및야광표식등포함	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	구조헬멧			종류:일반용/산악용/수난용등 구성:헬멧본체,방풍안경,헤드랜턴,안면보호창,청각보호기(탈부착가능)등	5	1	1	1	1	●	●	●
	다목적칼			구성:케이블및로프절단외10종이상기능	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	구조용고글			종류:선글라스/고글형	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	방화두건				소모품	1	1	1	1	●	●	●
	관절보호대			구성:무릎,팔꿈치보호대등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	개인장비 보관가방 세트			구성:배낭(대)1개,배낭(중)1개 종류:배낭(대)-75L이상,배낭(중)-40L이상	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	만능도끼			종류: 구성:	5	1	1	1	1	●	●	●
	장비휴대용조끼			종류:조끼형등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	인명구조경보기			구성:본체,ID윈도우작동키등	3	1	1	1	1	●	●	●
	화재 구조화			종류:화재/도시탐색용등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	화재진압헬멧			구성:헬멧본체	5	1	1	1	1	●	●	●
	자기확보줄			종류:체인형등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	확보 및 하강기		동적 로프용	종류:8자형/튜브형/자동제동형등	소모품	1	1	1	1	●	●	●

비고  1. 필수장비(반드시 구매하는 장비), 선택장비(여건에 맞게 구매하는 장비)

2. 보유기준은(각 특수구조대‧화학구조센터‧부서별 보유 기준에 의함)

3. 괄호안의 장비명은 향후 변경 될 장비의 명칭임(이중기입)

4. 측정장비 검․교정은 코라스(KOLAS)에서 인정한 검․교정기관 의뢰(1년 주기)

5. 특수구조대 및 화학구조센터는 구조대원 정원에 맞게 장비를 추가 구매할 수 있음

6. 국제출동 및 각종 시‧도 교육 운영에 따른「구조장비 기준」에 근거하여 추가 구매할 수 있음

7. 장비명에 따른 내용은 구매 시 용도에 맞게 규격을 추가 할 수 있음