국민안전처 고시 제2016-91호

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105)(국민안전처 고시 제2015-131호, 2015.10.28.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2016년 7월 13일

국민안전처장관

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105) 일부개정(안)

1. 개정이유

정전 시에도 포소화설비의 정상작동을 위한 비상전원으로 신기술 제품인 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치할 수 있도록 하려는 것임

2. 주요내용

가. 상위법령 법률제명 변경 반영(제1조 및 제2조 개정)

나. 포소화설비의 비상전원으로 전기저장장치를 추가함(제13조제2항, 제3항 개정)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-91호

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105) 일부개정(안)

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”로 한다.

제2조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」”으로 한다.

제13조제2항 “자가발전설비 또는 축전지설비”를 “자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치”로 한다.

제13조제3항 “자가발전설비 또는 축전지설비(내연 기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다)”를 “자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

부      칙 <제2016-91호, 2016.7.13.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) ---- 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 -------------------------------------------------------------------------------------------------.	제1조(목적) ---- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 --------------------------------------------------------------------------------------------------.
제2조(적용범위) 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	제2조(적용범위) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제13조(전원) ① (생 략)	제13조(전원) ① (현행과 같음)
②------ 자가발전설비 또는 축전지설비 ---------------------------------------------------------------------------------.	② ------ 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치----------------------ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ.
③ ------------------- 자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) -----------------------------------------.	③ ------------------- 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) -----------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)