[별표 3]〈2016.8.2. 개정〉

표지 ․그림문자 및 UN번호의 세부기준(제3조 관련)

1. 표지

가. 부착위치

1) 이동탱크저장소 : 전면 상단 및 후면 상단

2) 위험물 운반차량 : 전면 및 후면

나. 규격 및 형상 : 60㎝ 이상 × 30㎝ 이상의 횡형 사각형

다. 색상 및 문자 : 흑색 바탕에 황색의 반사 도료로 “위험물”이라 표기할 것

라. 위험물이면서 유해화학물질에 해당하는 품목의 경우에는「화학물질관리법」에 따른 유해화학물질 표지를 위험물 표지와 상하 또는 좌우로 인접하여 부착할 것

2. UN번호

가. 그림문자의 외부에 표기하는 경우

1) 부착위치 : 위험물 수송차량의 후면 및 양 측면(그림문자와 인접한 위치)

2) 규격 및 형상 : 30㎝ 이상 × 12㎝ 이상의 횡형 사각형

3) 색상 및 문자 : 흑색 테두리 선(굵기 1㎝)과 오렌지색으로 이루어진 바탕에 UN번호(글자의 높이 6.5㎝ 이상)를 흑색으로 표기할 것

나. 그림문자의 내부에 표기하는 경우

1) 부착위치 : 위험물 수송차량의 후면 및 양 측면

2) 규격 및 형상 : 심벌 및 분류․구분의 번호를 가리지 않는 크기의 횡형 사각형

3) 색상 및 문자 : 흰색 바탕에 흑색으로 UN번호(글자의 높이 6.5㎝ 이상)를 표기할 것

3. 그림문자

가. 부착위치 : 위험물 수송차량의 후면 및 양 측면

나. 규격 및 형상 : 25㎝ 이상 × 25㎝ 이상의 마름모 꼴

다. 색상 및 문자 : 위험물의 품목별로 해당하는 심벌을 표기하고 그림문자의 하단에 분류․구분의 번호(글자의 높이 2.5㎝ 이상)를 표기할 것

라. 위험물의 분류․구분별 그림문자의 세부기준 : 다음의 분류․구분에 따라 주위험성 및 부위험성에 해당되는 그림문자를 모두 표시할 것

1) 분류 1 : 폭발성 물질

구분 1.1 구분 1.2 구분 1.3		구분 1.4 구분 1.5 구분 1.6
가. 명칭	폭발성 물질 (구분1.1 내지 구분 1.6)
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 또는 구분의 번호, 하부의 모서리 부분에 분류번호 1 기입
라. 심볼의 명칭	폭탄의 폭발(1.1/1.2/1.3)과 구분 번호(1.4/1.5/1.6)
마. 심볼의 색깔	검정
바. 분류번호의 색깔	검정
사. 배경	오렌지 (Pantone Color No, 151U)
아. 기타	명칭(“폭발성 물질”)을 하부의 절반에 표시할 수 있음

2) 분류 2 : 가스(해당 없음)

3) 분류 3 : 인화성 액체의 표지

가. 명칭	인화성 액체
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류번호 3 기입
라. 심볼의 명칭	화염
마. 심볼의 색깔	검정 혹은 흰색
바. 분류번호의 색깔	검정 혹은 흰색
사. 배경	빨강 (Pantone Colour No. 186U)
아. 기타	1. 명칭(“인화성 액체”)을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 심볼과 분류 번호의 색깔은 동일하게 사용

4) 분류 4 : 인화성 고체 등

구분 4.1 인화성 고체			구분 4.2 자연발화성 물질
구분 4.3 금수성 물질
항목	구분 4.1	구분 4.2		구분 4.3
가. 명칭	인화성 고체	자연발화성		금수성
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류번호 4 기입
라. 심볼의 명칭	화염
마. 심볼의 색깔	검정	검정		검정 혹은 흰색
바. 분류번호의 색깔	검정	검정		검정 혹은 흰색
사. 배경	흰색 바탕에 7개의 빨강 수직 막대 (No. 186U)	상부 절반 흰색 하부 절반 빨강 (No. 186U)		파랑 (No. 285U)
아. 기타	1. 각각의 명칭을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 구분 4.3의 경우 심볼과 분류 번호의 색깔은 동일하게 사용

5) 분류 5 : 산화성 물질과 유기과산화물

구분 5.1 산화(제)성 물질		구분 5.2 유기과산화물
항목	구분 5.1		구분 5.2
가. 명칭	산화제		유기과산화물
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 각각의 구분번호 5.1, 5.2 기입
라. 심볼의 명칭	원 위의 화염		화염
마. 심볼의 색깔	검정		검정 혹은 흰색
바. 분류 번호의 색깔	검정		검정
사. 배경	노랑 (No. 109U)		상부 절반 빨강 (No. 186U) 하부 절반 노랑 (No. 109U)
아. 기타	1. 각각의 명칭을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 구분 5.2의 경우 구분 번호는 검정 색깔임

6) 분류 6 : 독성 물질과 전염성 물질

구분6.1		구분 6.2
항목	구분 6.1		구분 6.2
가. 명칭	독성		감염성 물질
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류 번호 6 기입
라. 심볼의 명칭	해골과 교차대퇴골		원으로 묶은 3개의 반달
마. 심볼의 색깔	검정		검정
바. 분류번호의 색깔	검정		검정
사. 배경	흰색		흰색
아. 기타	각각의 명칭을 하부 절반에 표시할 수 있음

7) 분류 7 : 방사성물질(해당 없음)

8) 분류 8 : 부식성 물질

가. 명칭	부식성
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류 번호 8 기입
라. 심볼의 명칭	2개의 용기에서 손과 금속에 떨어지는 액체
마. 심볼의 색깔	검정
바. 분류번호의 색깔	흰색
사. 배경	상부 절반 흰색, 하부 절반 검정
아. 기타	명칭을 하부 절반에 표시할 수 있음

9) 분류 9 : 기타 위험물(해당 없음)