◉ 소방방재청고시 제2007- 62호

『수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

수동식소화기의 검정과정에서 나타난 일부 불합리한 사항을 개선하기 위하여「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  12월  10일

소방방재청장

『수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제34조 제1항의 내용중 “HCFC BLEND B소화기 및 HCFC-123소화기의”를 “HCFC BLEND B소화기, HCFC-123소화기 및 FK-5-1-12 소화기의”로, “할론1211은”를 “할론1211 및 FK-5-1-12는”으로 한다.

제34조 제2항의 내용중 “HCFC BLEND B소화기 및 HCFC-123소화기의”를 “HCFC BLEND B소화기, HCFC-123소화기 및 FK-5-1-12 소화기의”로 한다.

제34조 제2항 제1호의 내용중 “HCFC BLEND B소화기 및 HCFC-123소화기의”를 “HCFC BLEND B소화기, HCFC-123소화기 및 FK-5-1-12 소화기의”로 한다.

제34조 제2항 제2호의 내용중 “HCFC BLEND B소화기 및 HCFC-123소화기의”를 “HCFC BLEND B소화기, HCFC-123소화기 및 FK-5-1-12 소화기의”로 한다.

제34조 제4항의 내용중 “HCFC BLEND B소화기 및 HCFC-123소화기의”를 “HCFC BLEND B소화기, HCFC-123소화기 및 FK-5-1-12 소화기의”로 한다.

제34조 제5항의 내용중 “HCFC BLEND B소화기 및 HCFC-123소화기의”를 “HCFC BLEND B소화기, HCFC-123소화기 및 FK-5-1-12 소화기의”로 한다.

부   칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.