신․구조문대비표

현 행	개 정 안
자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준	자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준
제35조(표시) 소화기에는 다음사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제15호는 포장 또는 취급설명서에 표시 할 수 있다. 1 내지 19 (생략) <신 설>	제35조(표시) ------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------- 1 내지 19 (현행과 같음) 20. 다음 각호의 부품에 대한 원산지 가. 용기 나. 밸브 다. 소화약제 주 원료
제37조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 1월 5일까지로 한다.	제37조(재검토기한) ------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----- 2013월 3월 25일까지로 ---
	부 칙 이 기준은 고시한 날로부터 3월이 경과한 날부터 시행한다.