◉ 소방방재청고시 제2007- 63호

『소화약제의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

소화약제의 검정과정에서 나타난 일부 불합리한 사항을 개선하기 위하여「소화약제의 형식승인 및 검정기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  12월  6일

소방방재청장

『소화약제의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

「소화약제의 형식승인 및 검정기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제7조 제1호의 내용중 “KS A 5101(표준체)의”를 “KS A 5101-1(시험용체-1부 : 금속망체)의”로 한다.

제7조의 2 제1항 제1호의 내용중 “퍼플루오로프로판(이하 “FC-2-1-8”이라 한다), 헥사플루오로프로판(이하 “HFC -236fa”라 한다) 및 트리플루오로요다이드(이하“FIC-13I1”이라 한다)등의“를 ”헥사플루오로프로판(이하 “HFC -236fa”라 한다), 트리플루오로요다이드(이하 “FIC-13I1”이라한다) 및 도데카플루오로-2-메틸펜탄-3-원(이하 “FK-5-1-12”라 한다) 등의“로 한다.

제9조 제2항 제1호 가목 (1)의 표를 다음과 같이 한다.

소화약제	K1	K2
FC-3-1-10 HCFC BLEND A HCFC-124 HFC-125 HFC-227ea HFC-23 HFC-236fa FIC-13I1 FK-5-1-12	0.094104 0.2413 0.1575 0.1825 0.1269 0.3164 0.1413 0.1138 0.0664	0.00034455 0.00088 0.0006 0.0007 0.0005 0.0012 0.0006 0.0005 0.0002741

부   칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.