조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)

◇ 제․개정 이유

가. 가압송수장치인 펌프의 부식으로 인한 고착을 방지하기 위해 펌프 재질 기준을 정하고, 유수검지장치 시험 장치의 설치 위치 기준을 명확히 하는 등 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점 및 불합리한 점을 개선 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함(안 제5조제1항제17호)

나. 유수검지장치실 출입문의 크기를 개구부의 크기로 기준을 명확히 함(안 제6조제4호)

다. 유수검지장치의 시험 장치 설치 기준을 세부적으로 정함(안 제8조제12항제1호, 제2호)

라. 스프링클러헤드 설치 제외장소에 방풍실을 포함(안 제15조제1항제13호라목)