조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)

◇ 제․개정 이유

가. 가압송수장치인 펌프의 부식으로 인한 고착을 방지하기 위해 펌프 재질 기준을 정하고, 옥내소화전의 기준 개수를 화재 초기에 관계인에 의해 사용되는 설비임을 감안하여 기준 개수를 줄이는 등 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점 및 불합리한 점을 개선 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 옥내소화전의 기준 개수를 5개에서 2개로 변경(안 제4조제1항, 제5조제1항제3호, 제4호)

나. 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함(안 제5조제1항제16호)

다. 옥내소화전 사용에 지장이 없도록 함의 설치 기준을 명확히 함(안 제7조제1항제1호)