[별표 6] <신설 2011.6.1>

건축물 집단화 유도지역 기준

(제27조제3항 관련)

용도지역	건축물의 용도	거 리	기 존 개발행위 전체면적	기반시설 등
자연녹지 지 역	가.「건축법 시행령」 별표1 제17호 공장 나.「건축법 시행령」 별표1 제18호 가목의 창고	50미터 이내	2만㎡ 이상	진입도로 기준 1. 너비 6미터 이상 2. 포장도로 2차로 이상
계획관리 지 역	가.「건축법 시행령」 별표1 제17호 공장 나.「건축법 시행령」 별표1 제18호 가목의 창고	50미터 이내	5만㎡ 이상